NetBIOS (Беспроводной)

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры протокола NetBIOS.
NETBIOS/IP
  Значение 'Включить' разрешает связь по протоколу IP (Internet Protocol).
Имя компьютера
  'Имя компьютера' - это первые 15 знаков имени узла сервера печати.
Метод сервера WINS
  Для NetBIOS/IP в случае STATIC значения в полях адреса сервера WINS используются сервером печати. В случае метода AUTO сервер печати пытается использовать протокол DHCP, чтобы получить эти параметры при включении или перезагрузке сервера. Метод BOOT на странице TCP/IP должен иметь значение 'Авто' или DHCP, чтобы можно было использовать протокол DHCP. Чтобы отключить регистрацию WINS, установите метод STATIC, а IP-адреса основного и второго серверов WINS установите равными 0.0.0.0
IP-адрес основного сервера WINS
IP-адрес альтернативного сервера WINS
  Введите IP-адрес основного сервера WINS. Можно также ввести IP-адрес альтернативного сервера WINS.