TCP/IP Geavanceerde instellingen (Bedraad)

Boot-pogingen
  Als de methode niet STATIC is, geeft dit veld aan hoe vaak met de door het veld Methode gespecificeerde protocollen wordt geprobeerd om nieuwe adresparameters te krijgen. Als na dit aantal pogingen geen nieuw adres is ontvangen, worden de bestaande adreswaarden gebruikt.
RARP Boot-instellingen
  Als de boot-methode RARP (of AUTO., wat ook RARP inhoudt) is, geven deze twee vlaggen aan of RARP (wat alleen een adres geeft) het subnetmasker moet instellen op dat adres, of de gateway moet instellen op het adres van de host die de RARP-informatie geeft.
Time-out TCP
  Als een op TCP-Gebaseerde opdracht niets doet (verzendt geen gegevens) voor een bepaalde tijd, zal de opdracht worden beëindigd. Een waarde van nul (0) zet dit uit, en de opdrachten zullen blijven wachten. De onderbreking kan in minuten worden gespecificeerd, door de aangewezen eenheden te selecteren.
Methode DNS-server
  Als uw netwerk gebruik maakt van een DHCP server om een netwerk apparaat toe te wijzen met IP adressen, is het mogelijk om uw DHCP server zo te configureren dat het automatisch andere IP adressen, zoals de DNS server, toewijst.
  *Neem bij twijfel contact op met uw netwerk beheerder.
  AUTO (Standaard) - Als uw DHCP server ingesteld is om DNS IP adressen toe te wijzen, dan zal de keuze AUTOMATISCH de DNS IP adressen automatisch van de DHCP server ontvangen.
  STATIC - Kies voor deze optie als u handmatig de DNS IP adressen wilt toewijzen.
IP-adres eerste DNS-server
  Als uw netwerk is ingesteld om een DNS Server (Domain Name Service) te gebruiken, dan specificeert dit veld het IP adres van de primaire DNS server.
IP-adres tweede DNS-server
  Dit veld toont het IP-adres van de secundaire DNS-server. Dit wordt gebruikt als een back-up van het adres van de primaire DNS-server. Als de primaire server niet beschikbaar is, zal de afdrukserver contact opnemen met de secundaire DNS-server.
Time-out voor gateway
  Dit geeft aan hoe lang de afdrukserver zal wachten om de DNS/SMTP/POP-server te vinden waartoe via de gateway(router) toegang wordt verkregen. Als de servers niet gevonden kunnen worden binnen de ingevoerde tijd, dan zal een "Timeout" fout optreden.
  Afhankelijk van de Gateway(Router), moet u de goede tijd instellen. We raden aan boven de 60 seconden, als u een inbel router gebruikt (Standaard tijd is 5 sec.).