IPv6 (Inalámbrica)

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros de Ipv6.
  De forma predeterminada, IPv6 está desactivado. Para activarlo, haga clic en la opción "Activar".
Dar prioridad a la dirección IPv6
  Cuando se selecciona esta opción, las direcciones IPv6 tienen prioridad sobre las direcciones IPv4.
Dirección IPv6 estática
  Introduzca la dirección IPv6 que desea asignar al servidor de impresión.
Activar esta dirección
  Para utilizar la dirección IPv6 que se ha introducido manualmente, seleccione la opción "Activar esta dirección".
Dirección primaria IP del servidor DNS
Dirección secundaria IP del servidor DNS
  Introduzca la dirección IP que desee del servidor DNS primario y secundario opcional.
Lista de direcciones IPv6
  La lista de las direcciones IPv6 asignadas a esta máquina.