公共论坛|投资者关系 [中文]
首页 > 产品中心 > 编解码产品
产品中心
时速捷软II代

- 捷软S系列

科荣AIO

- 科荣速用版
- 科荣专业版
- 科荣工贸版
- 科荣4s店销售软件

时捷软件

- 时速系列
- 商务舱系列
- 时速服装版

宝芝林软件

- 宝芝林软件
- 药易通供应系统
- 宝芝林医疗器械软件
- 兽药GSP管理软件
- 医院门诊收费系统

用友软件

- 用友软件
- 用友通T3系列
- 用友通T4系列
- 用友通T5系列
- 用友通T6系列

管家婆软件

- 管家婆软件
- 管家婆软件
- 管家婆财贸系列
- 管家婆服装系列
- 管家婆

金蝶软件

- 金蝶K3软件
- 金蝶专业版

驷惠汽修软件

- 服装批发零售管理软件

项目/房产/PM2系统

- 文档管理系统
- 文档管理系统

ceshi2

- ceshi2,1

ceshi2 >ceshi2,1 > sdf sd

产品简介
DS-6708HW编码器是海康威视新一代网络视频服务器。其采用标准H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG多种编码算法，兼容性强，可支持700TVLine高线数模拟摄相机接入，实现WD1（PAL制式960x576；NTSC制式960x480）分辨率实时编码，超越传统DVS回放和预览清晰度。DS-6708HW编码器基于Linux操作系统，代码固化在FLASH中，运行稳定可靠，同时支持多种网络协议，网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-6708HW网络视频服务器可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。
订货型号
DS-6708HW
功能特性
• 支持H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG四种编码格式，不同通道可独立配置编码方式，同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式；
• 支持 700TVLine 高线数模拟摄像机，所有通道可支持 WD1(PAL制式 960x576；NTSC 制式 960x480)实时编码；
• 支持标准NFS、iSCSI网络协议，实现NAS/IPSAN网络存储；
• 支持UPNP、DHCP、零配置网络，网络配置简单易用；
• 支持海康威视DDNS系统，轻松实现网络访问；
• 支持HTTPS加密、Netfilter（IP地址过滤），保障网络应用安全可靠；
• 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台访问，支持苹果Bonjour（苹果设备发现协议），网络应用方便灵活；
• 支持SNMPV1/V2c/V3、SOCKS V4/V5、QoS、SMTP、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、ARP、DNS、DynDNS、HKDDNS等多种网络协议，网络功能强大；
• 支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF、PSIA协议，支持CGI协议；
• 支持事件录像功能，既能提高事件（事件指：移动侦测、信号量报警）发生时的录像质量，又能充分节省磁盘空间；
• 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份。
物理接口
DS-6708HW后面板接口图：

典型应用

行业分析

- 行业分析子类1
- 行业分析子类2

服务承诺

- 服务承诺1
- 服务承诺2

新闻中心

- 新闻中心1
- 新闻中心2

人才招聘

- 人才招聘1

联系我们
©2014昆明恒邦科技有限公司 版权所有 备案号：备案号
地址：安徽 合肥
网址：http://www.vpnet.com.cn/
联系电话：移动电话 技术支持： 固话 联系QQ：9766517