地面辐射供暖地板标准-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

新闻动态 News

- 公司新闻
- 行业新闻
- 促销信息

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 新闻动态 > 行业新闻

### 地面辐射供暖地板标准

[2015-06-18 19:41:29]点击：
近日，从国家发改委获悉，由中国木材流通协会和上海菱格木业有限公司联合起草的《地面辐射供暖地板标准》送审稿已经在中央地板网上公布，面对公众做最后一次的意见征求，并将在近日颁布标准。地热地板必须专用专家提出，地热地板必须是专用的，但笔者发现商家的宣传并非如此。

在某建材城，有不少于50家的地板商户。其中大约有两三成打出了“地热地板”的标识。而没有标识的厂商，大多会表示他们的强化地板都可用于地热。笔者还注意到，展品上并没有“地热地板”的特殊标识，在产品的宣传页上也难觅其踪。“我们的地板有近十年的历史了，从来没有过标识，很少有消费者问到过这一点。”一家知名地板销售人员这样告诉笔者。

其实，地板要适应四季变化而保持平整亦属不易，更别说要长时间承受地热温度，所以，地热地板一定是专用的、并且通过专家耐地热测试的地板。如目前市面上的天格双菱木地板实木地板，就是经过了连续2000小时、60度地坪烘烤、3年实际用户测试考验的地热专用纯实木锁扣地板，该公司也是惟一一家地热地板标准的起草单位。

所以说，耐不耐地热，消费者不要被商家的说法搞得晕头转向，而要让其拿出耐地热的文件和宣传资料来，再上网查查耐地热的标准，对比选择真正优质的地热地板。市场上地热地板仅两成专家表示，地热地板主要是基于地热采暖系统的需要设计而成，这种独特设计的目的就在于可让地板具有更好的导热功能和耐热功能。

但由于我国目前并没有相关的地面供暖系统标准，也没有详尽的地热地板标准，因此让一些企业钻了空子。中国木材流通协会木地板委员会的专家表示，其实目前地板市场上只有20%是专用的地热地板，而55%的地板是根本不能用于供暖系统的。一些商家还利用一些谬论或者偷换概念来掩盖消费者的耳目，殊不知这些说法毫无道理，它们只会更加影响地面散热效果。
近日，由中国木材流通协会和上海菱格木业联合起草的《地面辐射供暖地板标准》就要出台了，地热地板市场将因此更加规范，消费者将可以放心地选用地热地板了。普通实木地板不适用地热地热地板虽然越来越受到关注，但面对基本以实木地板、复合地板、实木复合地板和强化地板“三分天下”的市场，到底哪一种更适合家庭使用呢？经过对多家厂商的咨询，基本都推荐消费者使用强化木地板或实木复合地板。

不过，一位家住虹光花园的消费者告诉笔者，她家使用的是实木地热地板，脚感比较舒服，但是在取暖季节会有裂缝，导热性也差一些。其实，普通的实木地板不适用于地热，因为要么是铺设龙骨导热性差，要么就是用胶黏合在一起，受热时易发出有害气味，这些问题的出现都因为有些商家为了自己的利益强将普通实木地板用在了地热上的缘故。

用天格双菱来举例说明，为什么这种实木地板耐地热，天格双菱实木地板在铺设时免胶、免钉、免龙骨，通过地板之间的榫卯咬合在一起，板与板之间可耐超过500公斤的拉力--该锁扣技术的实木地板获得了国家专利。不使用龙骨，热传导辐射会更有效；避免用钉则不会损坏地热管道；不用胶或其他黏结剂，则保证了地板在受热时不发出有害物质。
该地板在受热或收缩时，是地板整体的平移，顺应了实木地板的伸缩特性，故膨胀收缩时整个地板不会抽缝，不像普通地板用钉子固定，人为的硬性限制了地板的伸缩，会导致地板的变形、开缝。

- 上一篇：中国电地暖行业路在何方？ 2015/06/18
- 下一篇：没有啦