水暖配件生料带介绍_怎么缠-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

技术支持 Support

- 技术资料
- 售后服务
- 常见问题

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 技术支持 > 技术资料

### 水暖配件生料带介绍_怎么缠

[2015-06-18 20:25:31]点击：

## 生料带简介

中文名：生料带

英文名：PTFE TAPE

生料带用于水地暖接头辅助配件，主要用于连接水地暖管件，增强管道连接处的密闭性，跟普通管道的生料带一个用途。

生料带化学名称是聚四氟乙烯，暖通和给排水中普遍使用普通白色聚四氟乙烯带，而天然气管道等也有专门的聚四氟乙烯带，其实主要原料都为聚四氟乙烯，只不过一些工艺不一样。

生料带是一种新颖理想的密封材料。由于其无毒、无味、优良的密封性、绝缘性、耐腐性，被广泛应用于水处理、天然气、化工、塑料、电子工程等领域。

生料带采用进口材料和先进工艺生产，品质优良，规格齐全，能满足不同行业不同客户的要求。产品具有极其优越的绝缘性，极强的化学稳定性及其良好的密封性能，被广泛应用于机械，化工，冶金，电力，船舶，航空航天，医药，电子等工业各领域。

## 生料带用于哪些地方

生料带广泛用于水地热管道接头连接、消防、造船、天然气、自来水、仪表、空调、气管、油管、液压管等工业民用管路螺纹密封与锁固。

此外，现实际应用中，许多用液态生料带取代固体生料带，液态生料在管路螺纹密封剂具有粘接强度高、密封性好、耐腐蚀、耐高温、耐老化等特点.精密过滤装置，安装快速，是目前最先进的螺纹密封剂。

## 生料带特性

绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达1018欧姆·厘米，介质损耗小，击穿电压高。

耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260℃。

自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。

表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。

耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

## 生料带的使用方法

1、涂胶时不能将工件浸入瓶内,将塑料瓶上部剪掉,将胶液直接挤入螺纹上。

2、在螺纹中部涂2-3个螺距,圆围方向要闭合。

3、用普通扳手扭紧既可,不需管钳。

4、施工安装过程中,连接部位需保持清洁表面,如连接表面有油、油漆、清漆等杂质,需用棉纱、汽油、丙酮等清洗,待溶剂挥发、干燥后使用效果更佳。

5、室温下1-12小时左右即可投入试验、使用。

## 液体生料带使用方法

1、用棉布清除管螺纹油污，并干燥处理。

2、在管螺纹或需密封部位涂上足量的胶液、然后装配静置。

3、安装后3分钟内拧紧并调好角度，固化后不宜再调整。

4、常温初固时间为5—30min,装配24小时后完全固化，可达最高强度。

5.用于钢、铜、铁等金属材料，环境温度25
℃以上，安装四个小时后试压;温度在15~25℃，8小时;0~15℃，16小时。用与不锈钢、铝、合金刚的固化时间要延长一倍。

## 使用注意事项

1、涂胶前应擦拭螺纹上的油污，否则影响固化效果。

2、不能用于纯氧及强氧化剂介质的密封。

3、拆卸强度适中，DN50以下管道用管钳拆卸，DN50以上管道拆卸强度大时，可用喷枪加热拆卸。

4、该产品无毒，但工作完毕应清洁洗手。

5、胶液涂抹在管牙上，用毛刷将胶涂抹均匀，可以减少用胶量并防止胶液悬浮在螺牙上。

6、安装时防止过度用力导致前面已安装好正在固化的接头跟随转动。

7、可重复使用，拆卸后接头残胶需用钢丝刷清除，可重新涂胶。

8、不适于150 ℃以上高温工况的管螺纹密封锁固。

生料带怎么用?生料带的使用就好像我们平时使用的透明胶带。只是生料带是在有水的情况下使用。生料带用于管件螺丝接口密封，将生料带平整紧密的缠在外丝接头上，方向保证一定和紧固接头的方向一致，缠的圈数厚度根据接头调整，多接几个接头就有经验了。

- 上一篇：水泥自流平与水泥砂浆找安装工艺 2015/06/18
- 下一篇：为什么同样的采暖面积能耗与效果都不一样 2015/06/18