UnitecPlus-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 燃气壁挂炉

### UnitecPlus

更新：[2015-06-19 15:11:25] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍
简洁大方的外观设计，使人赏心悦目，采用最先进的控制系统，更高的舒适性和节能效果，最大的亮点莫过于可以远程电话控制，更方便操作。
优越性
ASA控制系统，自动适应控制的取暖技术
回水温度控制，控制更精确
不锈钢热交换器，热效率更高，耐久性更高
更方便的电话遥控功能
室内温控器，精湛的设计与便捷功能的完美结合

特性和优点

--优质不锈钢热交换器，可防止冷凝水造成的腐蚀，延长锅炉使用寿命；
--采用了坚固、耐久设计的热交换器，使得锅炉的使用寿命变长；
--完全调节系统,不断优化热输出以使得温度适合你的家庭使用；
--当设置好电话网络，只要打家里的电话锅炉即可进入加速模式，进行加热功能操作，持续30分钟或者恢复到待机模式；
--配有24小时加热定时器，使得锅炉按照设定的时间运作，摆脱了人工调节温度的不便；
--生活热水问题以1摄氏度为单位调节，避免为活得合适的问题进行反复的调节；
--配有预加热功能，提供生活热水的速度比其他锅炉要快许多；
--前控制面板有用户操作界面，可轻松进行温度调节和其他设置。

参数表

规 格 项 目 | Unitec Plus 24OD
功率 |
最大额定热输入 kW | 26.4
最小额定热输入 kW | 10.0
最大额定热输出（供暖） kW | 24.0
最小额定热输出（供暖） kW | 9.0
最大额定热输出（生活热水） kW | 24.0
最小额定热输出（生活热水） kW | 9.0
能效等级（参照GB20665-2006) 级 | 二
燃气耗量 |
燃气类型 | LNG
额定燃气压力（天然气12T） Pa | 2000
最大燃气耗量（His=9.5kWh/m3）m3/h |
喷嘴直径 mm | 1.3
膨胀水箱 |
预充压力 MPa | 0.1
总容量 L | 6
生活热水 |
产热水率（△T=30K） kg/min | 11.6
产热水率（△T=25K） kg/min | 13.9
产热水率（△T=40K） kg/min | 8.7
出水温度范围 ℃ | 40-60
最小工作压力 MPa | 0.02
最大允许工作压力 Mpa | 1
一般参数 |
电源电压 AC…V | 220
频率 HZ | 50
额定电功率 W | 120
风机额定功率 W | 32
循环泵额定功率 W | 45（Ⅰ）70（Ⅱ）95（Ⅲ）
电保护等级 | IPX4D
最高采暖出水温度 ℃ | 85
最高允许工作压力（采暖系统） Mpa | 0.3
重量（不包括包装） kg | 37
尺寸（高@@宽@@厚） mm | 770@@445@@275
进/排气烟道直径 mm | 同轴φ100/60
供暖连接口 英寸 | 3/4
生活用水连接口 英寸 | 1/2
燃气连接口 英寸 | 3/4

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70