水地暖安装施工注意事项-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

解决方案 Solutions

无分类

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 解决方案

### 水地暖安装施工注意事项

[2015-06-18 21:46:36]点击：

地暖工程施工前应具备哪些条件？
(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全；

)有较完善的施工方案、施工组织设计，严格的水地暖施工规范，并已进行技术交底；

3)施工现成具有供水或供电条件，有储放材料的临时措施；

(4)土建专业已经完成墙面内粉刷（不含地面层），外窗、外门已安装完毕，并已将地面清理干净；厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收；

(5)各种安装材料已经检验合格，所附带的说明书和合格证应齐全；(6)施工人员经过技术交底，培训基本的操作要点。2、地暖工程施工现场的环境温度标准？
地暖工程的施工，环境温度不宜低于5℃

3、加热管的弯曲半径如何确定？
加热管的弯曲半径不应小于6倍的管外径，不得出现“死折” 。4、地面下敷设的加热管能否有接头？
地面下敷设的加热管不应有接头，但施工验收后意外损坏修复可加接头，采用热熔连接或卡套（压）式铜制管接头，采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注

5、加热管可分别采用哪些固定方法？
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。

(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。

(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。

(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

6、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用？
分、集水器总进、出水管之间设置旁通管，能够在水流不进入加热管的条件下，进行供热管路系统整体冲洗，防止杂物进入加热管；并可调节回水流量。7、什么情况下需要水泥砂浆防潮层？
地暖加热盘管铺设在与土壤相邻的地板上时，绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。

8、哪些地方需要设置防水层？
加热盘管设在潮湿房间（卫生间、厨房和游泳池等）的楼板上时，填充层以上应做防水层

9、影响地暖有效散热量的因素有哪些？
地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响最大。

10、是否所有民用和公共建筑都适合采用地暖？
地暖仅适合热工条件较佳的节能建筑，当建筑热负荷较大地暖系统不能完全满足时要增加其它辅助供暖措施。

- 上一篇：暖气八大注意 2015/06/19
- 下一篇：家用电地暖用哪种采暖方式好 2015/06/18