                     ★★★★  AMI BIOS刷新说明  ★★★★
刷新BIOS前请先按F3导入默认值

★用主板自带的“F12”键刷新

1、准备一个U盘，将U盘格式化为FAT32格式，将BIOS文件放到U盘根目录内（请不要放在解压的文件夹内否则无法识别BIOS）
2、开机插入放有BIOS文件的U盘，按F12键-从菜单中选择U盘-进入BIOS刷新程序界面，选择对应的BIOS文件按回车刷新，刷新过程提示两次Y 都选Y就会开始执行BIOS刷新过程，刷新完成按回车键重启电脑
3、更新完毕后断掉主机电源后再开机。
具体刷新图解说明请登录下面网址查看：
http://www.biostar.cn/app/en-us/support/faq.php?S_ID=411


★★重要★★ 请导入默认值--操作方法如下：

重启电脑按DEL进入CMOS中--按F3导入默认值， 然后F4保存设置！

如网上BIOS无特殊说明要求使用其他工具刷新，请选择此方式刷新



刷新BIOS有风险请谨慎操作！请勿在升级bios程序文件时关闭或重新启动系统!此举将会导致系统损毁!

BIOS刷新自救方法请参考下面网页说明：
http://www.biostar.cn/app/en-us/support/faq.php?S_ID=423
如此方式无法修复您的BIOS，请联系您主板销售商处理！
