Dial!List Help
Index

# ISDN Telefone konfigurieren

ISDN-Telefone in der FRITZ!Box konfigurieren

ISDN-Telefone müssen in der FRITZ!Box erst korrekt eingerichtet sein, damit diese mit Dial!List funktionieren. Jedem ISDN-Telefon muss dabei eine MSN und eine intere Leitung (51-58) zugewiesen werden.
Um Ihr Telefon unzurichten, folgen Sie bitte dieser Anleitung:

Öffnen Sie zur Einstellung einer MSN bitte die FRITZ!Box-Weboberfläche: http://fritz.box
Navigieren Sie auf folgende Seite der Weboberfläche:
Einstellungen -> Telefonie -> Telefoniegeräte -> Neues Gerät einrichten Assistent wird ausgeführt: Telefon (weiter) -> Anschluss: ISDN (S0) auswählen (weiter) -> Assistent mit gewünschten Einstellungen bis zum Ende durchführen
Ihr Telefon sollte während dem Ausführen des Assistenten, bei korrekter Einrichtung, bereits geklingelt haben.
Bei Erfolg wird Ihnen auf der FRITZ!Box Seite nun unter Telefoniegeräte ein neu eingerichtetes Telefon am S0-Bus angezeigt. Bei diesem Telefon klicken Sie nun auf den Button "Bearbeiten".
Auf der nachfolgenden Seite wird Ihnen eine interne Nummer angezeigt (z. B. 51). Diese Nummer bezeichnet die Nebenstelle des ISDN-Telefons und diese müssen Sie in Dial!List als Nebenstelle auswählen.

Es können maximal 8 ISDN-Telefone für die Wahl mit Dial!List eingerichtet werden.

##