목차로 돌아가기

# 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티

- 응용 프로그램 개요
- 주 창
- 축소 창
- 전체 창
- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 닫기

## 응용 프로그램 개요

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 이용하면 WiMAX 네트워크에 랩탑의 연결을 쉽게 관리할 수 있습니다. WiMAX에 연결하는 작업은 간단합니다. 유틸리티가 사용 가능한 네트워크를 추적하여 자동으로 연결할 수 있습니다. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어는 전부 구성 가능합니다. WiMAX 어댑터와 연결은 필요할 때 쉽게 끌 수 있습니다.

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 Microsoft Windows* XP, Windows Vista* 및 Windows* 7에서 실행됩니다.

## 주 창

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창은 다음과 같은 2가지 모드로 표시됩니다.

- 축소 창
- 전체 창

### 축소 창

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티가 축소 창 모드로 표시되어 유틸리티, 연결 상태 및 마지막으로 연결한 WiMAX 네트워크(기본 설정 네트워크)의 가용성에 대한 정보를 제공합니다. 프로그램은 일반적으로 이 모드로 표시됩니다. 이 모드에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 상태 보기
- 기본 설정 네트워크 연결
- 기본 설정 네트워크 검색
- 옵션 보기 및 설정
- WiMAX 끄기 및 켜기
- WiFi 켜기
- 도움말 및 기타 정보 액세스

#### 상태 보기

상태는 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티의 상태를 알려줍니다.

- 네트워크에 연결되면 현재 연결된 네트워크를 식별할 수 있습니다. 이러한 네트워크를 기본 설정 네트워크라고 합니다. 예: 연결 대상: <네트워크 이름>. <네트워크 이름>은 기본 설정 네트워크입니다.
- IP 주소: 네트워크에 연결되면 WiMAX 어댑터에 할당된 인터넷 프로토콜 주소를 제공합니다.
- 기본 설정 네트워크를 사용할 수 있는 경우 여기에 표시되며 해당 네트워크에 연결할 수 있습니다. 예: <네트워크 이름>에 연결할 수 있습니다. 신호 강도() 또한 표시됩니다(정보 및 아이콘을 참조하십시오).
- 기본 설정 네트워크를 사용할 수 없는 경우 해당 내용의 메시지가 나타나며 네트워크를 다시 검색해야 합니다.
- 이 영역에는 현재 진행 중인 작업 및 WiMAX 어댑터의 상태에 대한 메시지도 표시됩니다. 가능한 모든 상태 메시지를 보려면 상태를 클릭하십시오.
- 브라우저를 열고 WiMAX에 대한 자세한 내용을 보려면 로고()를 클릭하십시오.

#### 기본 설정 네트워크 연결

마지막으로 연결한 네트워크(기본 설정 네트워크)를 사용할 수 있는 경우 상태 영역에 표시되며 해당 네트워크에 연결할 수 있습니다. 예: <네트워크 이름>에 연결할 수 있습니다. 신호 강도() 또한 나열됩니다. 연결을 클릭하면 연결됩니다. 자세한 내용은 여기(연결)를 클릭하십시오. 기본 설정 네트워크를 사용할 수 없는 경우 해당 내용의 메시지가 나타나며 네트워크를 다시 검색해야 합니다.

#### 검색

WiMAX에 연결되지 않은 경우 유틸리티가 마지막으로 연결된 네트워크를 주기적으로 검색합니다. 이러한 네트워크를 기본 설정 네트워크라고 합니다. 검색 버튼은 마지막 검색에서 기본 설정 네트워크가 발견되지 않은 경우에만 표시됩니다. 주기적인 자동 검색 이전에 검색하려면 검색을 클릭하여 기본 설정 네트워크 즉시 검색을 수행하십시오.

검색 중지를 클릭하여 수행 중인 검색을 중지할 수도 있습니다. 이 기본 설정 네트워크 검색은 전체 창의 네트워크 검색(모든 네트워크 검색)과 다릅니다. 네트워크 검색에 대한 자세한 내용은 여기(검색)를 클릭하십시오.

#### WiMAX 끄기 및 켜기

- WiMAX를 끄려면 WiMAX: 켜기를 클릭하십시오. 이제 유틸리티가 기본 WiMAX 네트워크 검색을 시작합니다. 기본 설정 네트워크가 사용 가능한 경우 해당 네트워크가 표시되며 자동으로 연결할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 연결을 클릭하여 연결합니다.
- WiMAX를 끄려면 WiMAX: 끄기를 클릭하고 연결된 경우 네트워크 연결을 끊습니다. 이 작업은 연결 끊기를 클릭하는 것과 다릅니다. WiMAX를 끄면 WiMAX 네트워크 검색도 중지되어 배터리 전원이 절약되기 때문입니다. 자세한 내용은 WiMAX 라디오 켜기 끄기를 참조하십시오.

#### 옵션 보기 및 설정

옵션을 클릭하면 다음과 같은 사항에 액세스할 수 있는 메뉴가 열립니다.

- 기본 설정...
- 고급...
- WiFi 켜기: 이 명령을 사용하면 WiMAX 옵션 메뉴에서 WiFi를 쉽게 켤 수 있습니다. WiFi를 켜면 WiMAX가 꺼지고 WiMAX 연결을 잃게 됩니다.

#### 전체 창 확장

전체 창 모드에서는 현재 네트워크 목록을 보고 사용 가능한 모든 네트워크 검색을 수행할 수 있습니다. 전체 창을 열려면 확장()을 클릭하십시오. 확장 버튼은 아직 WiMAX에 연결되지 않고 창이 아직 확장되지 않은 경우에만 표시됩니다. 축소 창 모드로 돌아가려면 축소()를 클릭하십시오.

#### 도움말 및 기타 정보 액세스

이 도움말을 보고(F1 키를 눌러도 됨) 지원(지원 정보 나열)에 액세스하려면 도움말을 클릭하십시오.

#### 정보와 아이콘

주 창에는 여러 아이콘이 표시됩니다. 이러한 아이콘 이외에 작업 표시줄에서 사용되는 아이콘을 참조하십시오.

| 연결 대상: 이 아이콘은 WiMAX에 연결되었음을 나타냅니다. 연결된 네트워크가 표시됩니다. 이 영역에 표시되는 상태 메시지와 아이콘은 여러 가지가 있습니다. 상태 메시지를 참조하십시오.
| 신호 강도: 녹색 막대의 수는 1개부터 5개까지이며, 녹색 막대가 많을수록 신호 강도가 센 것입니다. 신호 세기가 강하면 더 빠르게 연결됩니다. 신호가 약하면 연결이 끊기거나 연결 속도가 느려질 수 있습니다.
| 이전에 연결된 네트워크: 이 네트워크에 이전에 연결했음을 나타냅니다. 이 네트워크 가입은 활성화되거나 활성화되지 않을 수 있습니다.
IP 주소 | 네트워크에 연결되면 WiMAX 어댑터에 할당된 인터넷 프로토콜 주소를 제공합니다.
시간 | 현재 연결이 처음 설정된 시점부터 연결이 지속된 시간을 나타냅니다.

### 전체 창

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 처음 시작하면 유틸리티가 사용 가능한 모든 WiMAX 네트워크에 대한 검색을 수행하며 전체 창 모드에서 표시될 수 있습니다. 여기서는 현재 사용 가능한 모든 네트워크의 목록을 볼 수 있습니다.

프로그램이 축소 창 모드에 있는 경우 전체 창을 보려면 확장()을 클릭하십시오. 확장 버튼은 아직 WiMAX에 연결되지 않고 창이 아직 확장되지 않은 경우에만 표시됩니다.

전체 창 모드에서는 축소 창 모드에서 수행할 수 있는 모든 작업과 함께 모든 네트워크 검색을 수행할 수 있습니다. 여기에는 이전에 연결한 모든 네트워크, 기본 설정 네트워크 및 발견된 모든 새 네트워크가 포함됩니다. 이 검색을 수행하려면 네트워크 검색을 클릭하십시오. 축소 창 모드로 돌아가려면 축소()를 클릭하십시오. 아직 네트워크에 연결한 적이 없으면 축소() 버튼이 표시되지 않습니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 창 닫기

유틸리티 주 창을 닫으려면 주 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 X를 클릭하십시오. 이 유틸리티의 모든 하위 창이 먼저 닫혀야 합니다.

참고: 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창을 닫아도 유틸리티가 중지되지 않으며 열린 WiMAX 연결도 닫히지 않습니다. 유틸리티와 어댑터는 계속 동작합니다. 연결을 끊으려면 주 창에서 연결 끊기를 클릭하거나 WiMAX: 끄기를 클릭합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보