К содержанию

# Включение или выключение связи WiMAX

Существует несколько способов для включения или выключения связи WiMAX:

- Кнопка Вкл./Выкл. WiMAX в главном окне утилиты. Просто нажмите кнопку для включения или для выключения. Отключение связи WiMAX отсоединит вас от сети WiMAX.
- Значок WiMAX на панели задач. Этот значок обеспечивает быстрое включение или выключение связи WiMAX. Щелкните значок правой кнопкой мыши и в меню выберите Вкл. WiMAX или Выкл. WiMAX. Отключение связи WiMAX отсоединит вас от сети WiMAX. Этот список команд может немного отличаться в разных ситуациях; см. раздел Команды панели задач. Вид значка меняется в зависимости от состояния связи WiMAX; см. раздел Значки панели задач.
- Исключительно WiFi. Если вы включите связь WiFi во время активности WiMAX, связь WiMAX будет выключена, а подключение WIMAX – разъединено. То же самое произойдет и в противоположной ситуации – если вы включите связь WiMAX во время активности WiFi, связь WiFi будет выключена, а подключение WiFi – разъединено. WiFi и WiMAX не могут работать совместно.
- Аппаратный переключатель радиосвязи. Некоторые компьютеры имеют аппаратный переключатель, который позволяет включать или выключать беспроводную связь (сюда относится и WiMAX). Этот переключатель работает независимо от кнопки Вкл./Выкл. WiMAX (однако, если переключатель радиосвязи выключен, это отразится на состоянии кнопки Вкл./Выкл. WiMAX на панели задач и в главном окне). Для включения связи WiMAX сначала нужно включить аппаратный переключатель связи WiMAX. Затем нужно включить WiMAX на панели задач или в главном окне.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств