目次へ戻る

# インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー

- アプリケーションの概要
- メインウィンドウ
- 縮小ウィンドウ
- フルウィンドウ
- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを閉じる

## アプリケーションの概要

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使用して、ノートブック コンピューターの WiMAX ネットワークへの接続を容易に管理できます。WiMAX への接続は簡単で、ユーティリティーは使用可能なネットワークを追跡し、自動的に接続します。インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアは使用可能なネットワークを追跡し、自動的にそれらのネットワークに接続します。また、必要な場合には WiMAX アダプターと接続を容易にオフにすることができます。

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーは、Microsoft Windows* XP 、Windows Vista*、および Windows* 7 で実行できます 。

## メインウィンドウ

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウは、次の 2 つのモードで表示されます。

- 縮小ウィンドウ
- フルウィンドウ

### 縮小ウィンドウ

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーは縮小されたウィンドウモードで、ユーティリティーについての情報、接続ステータス、および前回接続した WiMAX ネットワーク (ユーザーの優先ネットワーク) の利用可能性を表示します。通常、プログラムは以下のように表示されます。ここでは、次の操作を行えます。

- ステータスの表示
- 優先ネットワークへの接続
- 優先ネットワークの検索
- オプションの表示と設定
- WiMAX のオフとオン
- WiFi のオン
- ヘルプと他の情報にアクセス

#### ステータスの表示

ステータスエリアには、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのステータスが表示されます。

- 接続されている場合、ここには現在接続されているネットワークが表示されます。 これは、 優先ネットワークと呼ばれます。たとえば、 接続中： <ネットワーク名>。 <ネットワーク名> は、優先ネットワークです。
- IP アドレス： 接続されている場合、ご使用の WiMAX アダプターに割り当てられているインターネット プロトコル アドレスです。
- 優先ネットワークを使用できる場合は、ここに表示され、そのネットワークに接続できます。たとえば、 <ネットワーク名> は接続可能です。信号の強さ も表示されています。 情報とアイコンを参照してください。
- 優先ネットワークを利用できない場合、優先ネットワークを再度検索するようメッセージが表示されます。
- また、このエリアには、現在進行中の操作、および WiMAX アダプターの状態に関するメッセージも表示されます。ステータスをクリックして、すべてのステータスメッセージを確認してください。
- WiMAX の詳細を参照するには、 のロゴをクリックしてブラウザーを開きます。

#### 優先ネットワークへの接続

前回接続したネットワーク (優先ネットワーク) を利用できる場合は、ステータスエリアにそのネットワークが表示され、接続できます。 たとえば、 <ネットワーク名> は接続可能です。信号の強さ も表示されます。[接続] をクリックしてネットワークに接続します。詳細を表示するには、詳細をクリックしてください。優先ネットワークを利用できない場合、優先ネットワークを再度検索するようメッセージが表示されます。

#### 検索

WiMAX に接続していない場合、接続ユーティリティーが前回接続されたネットワークを定期的に検索します。これは、 優先ネットワークと呼ばれます。[検索] ボタンは、前回の検索で優先ネットワークが検出されなかった場合のみ表示されます。自動定期検索を待機しないようにするには、[検索] をクリックして、優先されたネットワークの検索をただちに実行します。

進行中の検索を中止するには、[検索の停止] をクリックします。フルウィンドウに表示される [ネットワークの検索] ボタンは、すべてのネットワークを検索し、優先ネットワークを検索するこの [検索] ボタンと異なることに注意してください。ネットワークの検索についての詳細は、検索をクリックしてください。

#### WiMAX のオフとオン

- [WiMAX： オン] をクリックして、WiMAX をオンにします。接続ユーティリティーが優先 WiMAX ネットワークの検索を開始します。優先ネットワークを利用できる場合、そのネットワークが表示され、自動的に接続されます。自動的に接続されない場合は、そのネットワークを選択して、[接続] をクリックします。
- [WiMAX： オフ] をクリックすると、WiMAX がオフになり、接続しているネットワークから切断されます。 この操作は、WiMAX をオフにすると同時に WiMAX ネットワークの検索も中止して、バッテリーの消費電力を節電するので、[切断] をクリックする場合と異なります。詳細は、WiMAX 無線のオン/オフを参照してください。

#### オプションの表示と設定

[オプション] をクリックすると、次の選択肢にアクセスできるメニューが表示されます。

- 設定...
- 詳細設定...
- WiFi をオンにする： このコマンドは、WiMAX オプションメニューから簡単に WiFi をオンにできます。WiFi をオンにすると、WiMAX がオフになり、WiMAX の接続が失われることに注意してください。

#### フルウィンドウに展開する

フルウィンドウ モードでは、現在のネットワークの一覧を表示して、利用可能なすべてのネットワークの検索を行うことができます。フルウィンドウを開くには、[展開] をクリックしてください。[展開] ボタンは、WiMAX にまだ接続しておらず、ウィンドウがすでに展開されていない場合のみ表示されます。縮小ウィンドウモードに戻るには、[縮小] をクリックしてください。

#### ヘルプと他の情報にアクセス

[ヘルプ] をクリックするとメニューが表示され、このヘルプを表示したり (または F1 キーからも表示できます) また、[サポート] をクリックすることによりサポート情報を表示することができます。

#### 情報とアイコン

メインウィンドウには、いくつかのアイコンが表示されます。これらのアイコンに加えて、タスクバーで使用されるアイコンを確認してください。

| 接続中： このアイコンは、WiMAX に接続していることを示します。接続中のネットワークが表示されます。このエリアには、その他いくつかのアイコンと状態メッセージが表示されます。ステータス メッセージを参照してください。
| 信号の強さ： 緑の棒の数は、1 本から 5 本までの範囲で変化し、多ければ多いほど信号が強いことを示します。より強い信号では、より高速な接続が得られます。信号が弱いと、接続が遅くなったり中断したりする場合があります。
| 前に接続されたネットワーク： 前にこのネットワークに接続していたことを示します。このネットワークへのお申し込みはアクティブであることも、アクティブでないこともあります。
IP アドレス | 接続されている場合、ご使用の WiMAX アダプターに割り当てられているインターネット プロトコル アドレスです。
時間 | 現在の接続が初めて開始された時からの接続経過時間を示します。

### フルウィンドウ

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを初めて起動すると、利用可能なすべての WiMAX ネットワークの検索が実行され、フルウィンドウ モードで表示される場合があります。ここでは、現在利用できるすべてのネットワークを閲覧できます。

プログラムが縮小ウィンドウモードで実行されている場合は、[展開] をクリックしてフルウィンドウを表示します。[展開] ボタンは、WiMAX にまだ接続しておらず、ウィンドウがまだ展開されていない場合のみ 表示されます。

フルウィンドウ モードでは、縮小ウィンドウモードで行えるすべての操作に加えて、すべてのネットワークの検索を実行できます。これには、前に接続したことのあるすべてのネットワーク、優先ネットワーク、および検出されたすべての新しいネットワークが含まれます。この検索を実行するには、[ネットワークの検索] をクリックします。縮小ウィンドウモードに戻るには、[縮小] ボタン をクリックしてください。ネットワークにまだ接続したことのない場合は、[縮小] ボタンは表示されないことに注意してください。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー ウィンドウを閉じる

ユーティリティーのメインウィンドウを閉じるには、メインウィンドウの右上にある X をクリックします。最初に、このユーティリティーのすべてのサブウィンドウを閉じる必要があります。

注： インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウを閉じても、ユーティリティーは終了せず、開いている WiMAX 接続は終了されません。ユーティリティーとアダプターは動作を続けています。接続を終了するには、メインウィンドウで [切断] をクリックするか、[WiMAX : オフ] をクリックする。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報