Terug naar inhoud

# Statusberichten

Van tijd tot tijd kan er een bericht worden weergegeven over uw WiMAX-verbinding of -service en de WiMAX-adapter. Deze berichten vindt u hieronder. Klik op een bericht voor meer informatie.

- Zoeken naar <Netwerknaam>
- <Netwerknaam> is beschikbaar voor verbindingen
- Verbinding maken met <Netwerknaam>
- Verbonden met: <Netwerknaam>
- Netwerkadres verkrijgen...
- <Netwerknaam> is niet beschikbaar voor verbindingen
- Geen verbinding
- N WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding
- Er zijn geen WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding
- WiMAX is uit. Schakel WiMAX in om verbinding te maken
- De hardwareschakelaar van de radio staat op Uit. Zet de hardwareschakelaar op Aan om verbinding te maken
- Een andere toepassing beheert op dit moment de WiMAX-verbinding
- WiMAX-updates worden gedownload...
- WiMAX is niet gereed
- WiMAX heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden
- De toepassing wordt geïnitialiseerd...

### Zoeken naar <Netwerknaam>...

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer de adapter bezig is met zoeken naar uw voorkeursnetwerk. Als u de zoekactie hebt gestart door op de knop Zoeken te klikken, kunt u de zoekactie op elk gewenst moment stoppen door op Stoppen met zoeken te klikken.

### <Netwerknaam> is beschikbaar voor verbindingen

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

Dit bericht laat u de naam weten van het netwerk dat beschikbaar is voor verbinding. Klik op Verbinden om verbinding te maken.

### Verbinding maken met <Netwerknaam>...

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

Dit bericht geeft aan dat u bezig bent verbinding te maken met het aangegeven netwerk. Het pictogram wijzigt (is geanimeerd) tijdens dit proces.

### Verbonden met: <Netwerknaam>

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

De verbinding met een WiMAX-netwerk is tot stand gebracht. Raadpleeg Hoofdvenster voor een volledige beschrijving van de functies, besturingselementen en indicatoren in dit venster.

### Netwerkadres verkrijgen...

De adapter probeert een IP-adres te verkrijgen. Dit is nodig voor normale communicatie via een netwerk. Het zou niet lang moeten duren om het adres te verkrijgen en de verbinding functioneert binnenkort. Als geen IP-adres kan worden verkregen, verschijnt een foutbericht.

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

### <Netwerknaam> is niet beschikbaar voor verbindingen

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

Het was niet mogelijk om verbinding te maken met uw voorkeursnetwerk. Bij de laatste zoekactie naar uw voorkeursnetwerk, is het netwerk niet gevonden. Het is mogelijk dat u buiten het dekkingsgebied van de serviceprovider bent. Om dit te corrigeren, gaat u naar het dekkingsgebied. Klik op Zoeken om onmiddellijk te zoeken naar uw voorkeursnetwerk.

U kunt ook op Vergroten klikken om het volledige venster te zien.. Klik vervolgens op Zoeken naar netwerken om een lijst van alle beschikbare WiMAX-netwerken op te vragen.

### Geen verbinding

Dit statusbericht wordt weergegeven wanneer het hulpprogramma bezig is met zoeken naar alle netwerken. Er is op dit moment geen verbinding met een WiMAX-netwerk. Dit bericht betekent niet dat er een fout is opgetreden, maar alleen dat wordt gezocht naar alle beschikbare netwerken en dat er nog geen gevonden is. Raadpleeg Zoeken naar alle WiMAX-netwerken voor meer informatie.

> Opmerking: Zoeken naar alle netwerken kost veel energie en zou minder dan een minuut moeten duren.

### N WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding

Dit statusbericht wordt weergegeven wanneer er meer dan één netwerk is gevonden. U kunt een netwerk in de lijst selecteren en op Verbinden klikken om verbinding te maken. U kunt ook dubbelklikken op een netwerk.

### Er zijn geen WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding

Er zijn geen WiMAX-netwerken beschikbaar om verbinding mee te maken. Het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gemaakt, is niet gevonden. Klik op Zoeken naar netwerken om te zoeken naar beschikbare netwerken.

### WiMAX is uit. Schakel WiMAX in om verbinding te maken

De knop WiMAX: Aan/Uit in de software staat op Uit. Wanneer deze schakelaar op Uit staat kunt u geen verbinding maken met WiMAX-netwerken en niet zoeken naar netwerken. Klik in dit venster op Aan om WiMAX in te schakelen. Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma gaat dan automatisch zoeken naar netwerken en geeft een lijst van beschikbare netwerken weer.

### De hardwareschakelaar van de radio staat op Uit.

Op sommige laptopcomputers kunt u de draadloze radio (inclusief WiMAX) uitschakelen met een hardwareschakelaar. Als de hardwareschakelaar voor de radio op Uit staat, is de knop WiMAX Aan/Uit in dit venster grijs en niet beschikbaar. Zet in dat geval eerst de hardwareschakelaar op Aan. Klik vervolgens op Aan voor de knop WiMAX: Aan/Uit.

### WiMAX heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden

Dit bericht wordt weergegeven wanneer de WiMAX-adapter geen geldig IP-adres heeft. Normale communicatie via een netwerk is zonder IP-adres niet mogelijk. Probeer de volgende methoden om dit probleem te verhelpen:

- Verbreek de verbinding met het netwerk. Wacht een paar seconden en probeer dan opnieuw verbinding te maken met het WiMAX-netwerk.
- Start de computer opnieuw op. Als de computer opnieuw is opgestart, controleert u of WiMAX ingeschakeld is. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met het WiMAX-netwerk.
- Voor ervaren gebruikers: Gebruik ipconfig om een IP-adres te verkrijgen.
- Neem contact op met de ondersteuningsdienst van de serviceprovider. Zie Ondersteuning.

### WiMAX-updates worden gedownload...

In deze afbeelding is de netwerknaam alleen maar een voorbeeld.

Dit bericht wordt weergegeven nadat u toestemming hebt gegeven om updates op de WiMAX-software te downloaden naar uw computer. Er komen regelmatig updates beschikbaar en deze zijn vereist voor de normale WiMAX-werking. Een blauwe balk geeft de voortgang van de download aan. Verbreek de verbinding met het netwerk niet en schakel WiMAX niet uit terwijl de update wordt geïnstalleerd.

### De toepassing wordt geïnitialiseerd...

Als u onmiddellijk nadat u de computer inschakelt, dubbelklikt op het taakbalkpictogram van het WiMAX-verbinding hulpprogramma, kan dit bericht kort worden weergegeven. Het geeft aan dat het hulpprogramma wordt opgestart en binnenkort beschikbaar is.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik