목차로 돌아가기

# 상태 메시지

WiMAX 연결, 서비스 및 WiMAX 어댑터와 관련하여 때때로 다른 메시지가 나타납니다. 이러한 메시지가 아래에 나열되어 있습니다. 자세한 정보를 보려면 원하는 메시지를 클릭하십시오.

- <네트워크 이름> 검색
- <네트워크 이름> 에 연결할 수 있음
- <네트워크 이름>에 연결하는 중
- 연결 대상: <네트워크 이름>
- 네트워크 주소를 불러오는 중...
- <네트워크 이름>에 연결할 수 없음
- 연결되지 않음
- N개 WiMAX 네트워크에 연결할 수 있음
- 연결할 수 있는 WiMAX 네트워크가 없음
- WiMAX가 꺼져 있습니다. 연결하려면 WiMAX를 켜십시오.
- 하드웨어 라디오 스위치를 끕니다. 연결하려면 하드웨어 라디오 스위치를 켜십시오.
- 현재 다른 응용 프로그램이 WiMAX 연결을 관리하고 있습니다
- WiMAX 업데이트를 다운로드하는 중입니다...
- WiMAX가 준비되어 있지 않습니다.
- WiMAX 연결이 제한적이거나 연결할 수 없음
- 응용 프로그램을 초기화하는 중...

### <네트워크 이름> 검색 중...

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

이 메시지는 어댑터가 기본 설정 네트워크를 검색할 때 표시됩니다. 검색 버튼을 눌러 검색을 시작한 경우에도 검색 중지를 클릭하여 언제든 이 검색을 중지할 수 있습니다.

### <네트워크 이름>에 연결할 수 있음

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

이 메시지는 이름이 지정된 네트워크를 연결에 사용할 수 있음을 알려줍니다. 연결을 클릭하면 연결됩니다.

### <네트워크 이름>에 연결하는 중...

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

이 메시지는 표시된 네트워크에 연결 중임을 나타냅니다. 연결 진행 도중 아이콘이 바뀝니다(애니메이션).

### 연결 대상: <네트워크 이름>

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

WiMAX 네트워크에 연결되었습니다. 이 창의 기능, 컨트롤 및 표시등에 대한 자세한 설명은 주 창을 참조하십시오.

### 네트워크 주소를 불러오는 중...

어댑터가 IP 주소를 불러오고 있습니다. 이는 정상적인 네트워크 통신을 위해 필요합니다. 주소는 빨리 불러와야 하며 연결은 즉시 작동해야 합니다. IP 주소를 불러올 수 없으면 오류 메시지가 표시됩니다.

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

### <네트워크 이름>에 연결할 수 없음

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

기본 설정 네트워크에 연결하지 못했습니다. 마지막 기본 설정 네트워크 검색에서 네트워크를 찾지 못했습니다. 네트워크 서비스 공급자의 서비스 범위를 벗어났기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 서비스 범위 안으로 이동하십시오. 즉시 기본 설정 네트워크를 검색하려면 검색을 클릭합니다.

또한 확장()을 클릭하여 전체 창을 볼 수도 있습니다. 그런 다음 네트워크 검색을 클릭해서 사용 가능한 WiMAX 네트워크 목록을 확인합니다.

### 연결되지 않음

이 상태 메시지는 유틸리티가 모든 네트워크에 대한 검색을 실행할 때 표시됩니다. WiMAX 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. 이 메시지는 오류를 나타내지 않으며 모든 네트워크에 대한 검색이 진행 중이며 아직 네트워크가 발견되지 않았음을 나타냅니다. 자세한 내용은 모든 WiMAX 네트워크 검색을 참조하십시오.

> 참고: 모든 네트워크 검색은 배터리 소비가 많은 작업이며 완료하는 데 수 분이 소요됩니다.

### N개 WiMAX 네트워크에 연결할 수 있음

이 상태 메시지는 여러 네트워크를 찾은 경우 표시됩니다. 목록에서 네트워크를 선택하고 연결을 클릭하여 연결하거나 네트워크를 두 번 클릭하면 됩니다.

### 연결할 수 있는 WiMAX 네트워크가 없음

연결할 수 있는 WiMAX 네트워크가 없습니다. 마지막으로 연결한 네트워크를 찾지 못했습니다. 사용 가능한 네트워크를 검색하려면 네트워크 검색을 클릭하십시오.

### WiMAX가 꺼져 있습니다. 연결하려면 WiMAX를 켜십시오.

소프트웨어 WiMAX: 켜기/끄기 버튼이 끄기로 설정되어 있습니다. 이 스위치가 끄기에 맞춰져 있으면 WiMAX 연결 및 네트워크 검색이 불가능합니다. 이 창에서 켜기를 클릭하여 WiMAX를 켭니다. 그러면 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티가 자동으로 네트워크 검색을 수행하여 사용 가능한 네트워크를 나열합니다.

### 하드웨어 라디오 스위치가 꺼졌습니다.

일부 랩탑 컴퓨터에서는 하드웨어 라디오 스위치로 무선 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다(WiMAX 포함). 하드웨어 라디오 스위치가 꺼져 있는 경우 이 창의 WiMAX 켜기/끄기 버튼은 회색이며 사용할 수 없습니다. 먼저 하드웨어 라디오 스위치를 켭니다. 그런 다음 WiMAX의 켜기/끄기 버튼에서 켜기를 클릭합니다.

### WiMAX 연결이 제한적이거나 연결할 수 없음

이 메시지는 WiMAX 어댑터의 IP 주소가 유효하지 않은 경우 표시됩니다. IP 주소가 없으면 정상적인 네트워크 통신이 불가능합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 방법을 사용합니다.

- 네트워크 연결을 끊습니다. 잠시 후 WiMAX 네트워크에 다시 연결합니다.
- 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅이 완료되면 WiMAX가 켜졌는지 확인합니다. 그런 다음 WiMAX 네트워크에 연결합니다.
- 고급 사용자: ipconfig를 사용하여 IP 주소를 재설정하고 불러옵니다.
- 이 네트워크 서비스 공급자의 지원 부서에 문의합니다. 지원을 참조하십시오.

### WiMAX 업데이트를 다운로드하는 중입니다.

이 이미지의 네트워크 이름은 예시용입니다.

이 메시지는 WiMAX 소프트웨어 업데이트를 사용자 컴퓨터에 다운로드하는 데 동의한 후 표시됩니다. 업데이트는 때때로 이루어지며 정상적인 WiMAX 작동을 위해 필요합니다. 파란색 막대가 다운로드 진행 상황을 보여줍니다. 업데이트를 수행하는 도중에 네트워크 연결을 끊거나 WiMAX를 꺼서는 안됩니다.

### 응용 프로그램을 초기화하는 중...

컴퓨터를 켠 직후 WiMAX 연결 유틸리티 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭하면 이 메시지가 잠시 동안 표시됩니다. 이는 WiMAX 연결 유틸리티가 시작되어 잠시 후 사용할 수 있음을 나타냅니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보