목차로 돌아가기

# 작업줄 표시 아이콘, 명령 및 메시지

- 작업 표시줄 아이콘
- 작업 표시줄 메뉴 명령
- 도구 팁
- 바탕 화면 경고
- 알림
- 작업 표시줄에서 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 열기

## 작업 표시줄 아이콘

WiMAX 작업 표시줄 아이콘은 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있습니다. 이 아이콘은 WiMAX의 현재 상태를 보여주기 위해 바뀝니다. 표시되는 아이콘은 다음에 보여집니다.

| 사용할 수 있는 네트워크: WiMAX 네트워크를 연결에 사용할 수 있습니다. 이 아이콘은 WiMAX 네트워크에 연결되어 있지 않고, 네트워크를 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 엽니다.
| 연결 중: 어댑터가 네트워크에 연결되는 동안 이 아이콘의 흰색 호 수가 바뀝니다(애니메이션).
| 검색 중: 어댑터를 검색 중일 때 둥근 확대경이 아이콘 주변에서 이동합니다. 자세한 정보를 보려면 아이콘을 클릭하십시오.
| 연결됨: 현재 연결되어 있습니다. 이 아이콘은 현재 WiMAX 연결의 신호 품질을 보여줍니다.
| 무선 라디오 스위치가 꺼져 있습니다: 연결되어 있지 않습니다. 유틸리티는 또한 사용 가능한 모든 네트워크를 검색합니다. WiMAX 켜기/끄기 버튼을 껐거나 컴퓨터의 하드웨어 라디오 스위치(있는 경우)를 껐거나 또는 둘 모두의 경우 때문일 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 아이콘을 클릭하십시오.
| 사용할 수 있는 WiMAX 네트워크가 없습니다: 검색 결과 해당 영역에 사용할 수 있는 네트워크가 없는 것으로 확인되었습니다. 자세한 정보를 보려면 아이콘을 클릭하십시오.
| 문제: 문제가 있습니다. 문제가 해결될 때까지 WiMAX를 사용할 수 없습니다. 자세한 정보를 보려면 아이콘을 클릭하십시오.

## 작업 표시줄 메뉴 명령

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 표시줄 명령에 액세스합니다. 아이콘은 Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄에 표시됩니다. 사용 가능한 WiMAX 작업 표시줄 명령이 그 다음에 나열됩니다.

명령 | 설명
--- | ---
WiMAX 구성 | 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 클릭하여 엽니다.
WiMAX 켜기 | 이 명령은 WiMAX를 켜는 데 사용합니다. WiMAX가 켜지면 WiFi가 꺼집니다. WiMAX와 WiFi를 동시에 켤 수는 없습니다.
WiFi 켜기 | 이 명령은 WiFi를 켜는 데 사용합니다. WiFi가 켜지면 WiMAX가 꺼집니다. WiMAX와 WiFi를 동시에 켤 수는 없습니다. 참고: Microsoft Windows* XP를 실행 중인 컴퓨터의 경우, 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 설치되어야 이 명령이 표시됩니다.
WiMAX 및 WiFi 끄기 | 이 명령은 WiMAX 또는 WiFi를 끄는 데 사용합니다(켜진 경우). 참고: Microsoft Windows* XP를 실행 중인 컴퓨터의 경우, 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 설치되어야 이 명령이 표시됩니다.
WiMAX 끄기 | 이 명령은 WiMAX를 끕니다. 참고: 이 명령은 컴퓨터에서 Microsoft Windows* XP를 실행 중이고 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 설치된 경우에만 표시됩니다.
연결 | 선택된 네트워크에 연결합니다. 참고: 이 명령은 네트워크가 발견되지 않거나, WiMAX 켜기/끄기 버튼이 꺼져 있거나, 하드웨어 라디오 스위치가 있지만 꺼져 있는 경우에는 사용할 수 없습니다.
연결 끊기 | 현재 연결된 WiMAX 네트워크 연결을 끊습니다. 참고: 이 명령은 사용자가 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다.

## 도구 팁

도구 팁은 어댑터, 연결 및 네트워크 가용성에 대한 정보를 제공합니다. 작업 표시줄 아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가면 도구 팁이 표시됩니다. 다음은 가능한 모든 도구 팁입니다.

팁 | 설명
--- | ---
<네트워크 이름>에 연결할 수 있습니다. | 이름이 지정된 WiMAX 네트워크에 연결할 수 없습니다. 현재 연결되지 않았고 하나의 네트워크만 사용할 수 있는 경우에만 이 메시지가 표시됩니다.
N개 WiMAX 네트워크에 연결할 수 있습니다. | 사용할 수 있는 WiMAX 네트워크가 두 개 이상 있습니다. 현재 연결되지 않은 경우에만 이 메시지가 표시됩니다.
WiMAX 네트워크 검색 중... | 어댑터가 현재 사용 가능한 WiMAX 네트워크를 검색하고 있습니다. 진행 상황이 표시됩니다.
<네트워크 이름>에 연결하는 중... | 어댑터가 지정한 네트워크에 현재 연결 중입니다.
연결 대상: <네트워크 이름>... 네트워크 주소를 불러오는 중 | 어댑터가 IP 주소를 불러오고 있습니다. 이는 정상적인 네트워크 통신을 위해 필요합니다.
<네트워크 이름>에 연결됨 신호: <훌륭함> IP 주소: <주소> | 지정한 네트워크에 어댑터가 연결되었습니다. 이 신호 세기가 표시됩니다. 이 세기는 불량에서 훌륭함까지 입니다. 이 어댑터/연결에 대한 인터넷 프로토콜 주소가 표시됩니다.
연결 대상: <네트워크 이름>... WiMAX의 연결이 제한적이거나 연결할 수 없습니다. | WiMAX의 연결이 제한적이거나 연결할 수 없음을 참조하십시오.
WiMAX가 꺼져 있습니다. | 무선 라디오가 꺼져 있습니다: WiMAX 켜기/끄기 버튼(유틸리티 주 창에 표시)을 사용하여 켜십시오.
하드웨어 라디오 스위치를 끕니다. | 일부 노트북에는 WiMAX와 WiFi를 켜거나 끄는 데 사용할 수 있는 물리적 스위치가 있습니다(스위치는 둘 모두에 영향을 미침). 메시지는 스위치가 꺼졌음을 알립니다. 연결하려면 스위치를 켜야 합니다.
연결할 수 있는 WiMAX 네트워크가 없습니다. | 검색 결과 해당 영역에 사용할 수 있는 네트워크가 없는 것으로 확인되었습니다.
현재 다른 연결 관리자 응용 프로그램이 WiMAX 연결을 관리하고 있습니다 | 이 메시지는 다른 응용 프로그램이 WiMAX 어댑터와 연결을 제어하고 있음을 나타냅니다. 이 메시지가 표시되면 해당 프로그램을 컴퓨터에서 제거해야 합니다. 그런 다음 컴퓨터를 재부팅하십시오.
WiMAX가 준비되어 있지 않습니다. | 이 문제는 다음과 같은 이유 중 하나 때문에 발생할 수 있습니다. WiMAX 어댑터는 Windows*를 통해 비활성화할 수 있습니다. 장치 관리자를 사용하여 활성화합니다. WiMAX 어댑터가 없습니다. WiMAX 드라이버 및/또는 소프트웨어가 작동하고 있지 않습니다. 컴퓨터를 재부팅해야 할 수도 있습니다.

## 바탕 화면 경고

사용자 작업이 필요한 경우 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 경고를 클릭하면 적절한 조치가 수행됩니다.

팁 | 설명
--- | ---
사용할 수 있는 WiMAX 업데이트가 있습니다. 이러한 업데이트는 WiMAX의 올바른 작동을 위해 반드시 필요합니다. 업데이트를 지금 다운로드하시겠습니까? | 이 메시지는 다운로드할 수 있는 WiMAX 소프트웨어 업데이트가 있을 때 표시됩니다. 예 를 클릭합니다. 나중에 알림을 클릭하면 같은 메시지가 나중에 다시 표시됩니다. 예를 클릭하면 WiMAX 업데이트가 다운로드됩니다. 이 다운로드 도중에 WiMAX를 끄거나 연결을 끊어서는 안됩니다. 프로세스가 완료되지 않습니다.
현재 WiMAX 업데이트를 다운로드하고 있습니다. 네트워크 연결을 끊으면 다운로드가 중지됩니다. <네트워크 이름> 연결을 끊으시겠습니까? | WiMAX 연결을 끊으면 WiMAX 다운로드가 중지되고 설치가 수행되지 않습니다. 나중에 업데이트를 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. 다운로드를 완료하려면 이 메시지에 아니오를 클릭해야 합니다.
현재 WiMAX 업데이트를 다운로드하는 중입니다... WiMAX를 끄면 다운로드가 중지됩니다. WiMAX를 끄시겠습니까? | WiMAX를 끄면 WiMAX 다운로드가 중지되고 설치가 수행되지 않습니다. 나중에 업데이트를 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. 다운로드를 완료하려면 이 메시지에 아니오를 클릭해야 합니다.
WiMAX 업데이트를 다운로드했습니다. 이제 설치가 시작됩니다. | WiMAX 업데이트를 설치하려면 확인을 클릭합니다. 아무것도 클릭하지 않으면 20초 후 업데이트가 설치됩니다.
WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiFi를 켜면 WiMAX 연결이 끊깁니다. WiFi를 켜시겠습니까? | 이 메시지는 WiFi를 켜고 WiMAX가 연결된 경우 항상 표시됩니다. 예 를 클릭하면 WiMAX 연결이 끊기고 WiFi가 켜집니다. 아니오를 클릭하면 WiFi가 꺼진 채로 있고 WiMAX 연결이 유지됩니다.
WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiMAX를 켜면 WiFi 연결이 분리되고 WiFi가 꺼집니다. 작업 표시줄 아이콘 또는 옵션 메뉴에서 WiFi를 다시 켤 수 있습니다. WiMAX를 켜시겠습니까? | WiMAX와 WiFi가 이미 켜져 있으면 이러한 경고 중 하나가 나타납니다. 이러한 경고는 현재 WiFi 연결에 따라 달라집니다. 예를 클릭하면 다음과 같은 상황이 발생합니다. WiFi 어댑터가 꺼집니다. WiFi 네트워크에 연결되어 있는 경우 해당 연결이 닫힙니다. WiFi 장치가 Intel® My WiFi Technology 응용 프로그램으로 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 해당 장치의 연결이 끊기고 응용 프로그램이 닫힙니다. 아니오를 클릭하면 WiMAX가 꺼진 채로 유지되고 WiFi 어댑터는 켜진 채로 유지되며 모든 WiFi 연결이 변하지 않습니다.
WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiMAX를 켜면 컴퓨터에 연결된 WiFi 장치가 분리되고 WiFi가 꺼집니다. 작업 표시줄 아이콘 또는 옵션 메뉴에서 WiFi를 다시 켤 수 있습니다. WiMAX를 켜시겠습니까?
WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiMAX를 켜면 컴퓨터에 연결된 WiFi 장치가 분리되고 WiFi가 꺼집니다. 작업 표시줄 아이콘 또는 옵션 메뉴에서 WiFi를 다시 켤 수 있습니다. WiMAX를 켜시겠습니까?

## 알림

알림은 연결 상태가 바뀌었을 때(예를 들어, 연결 또는 연결 끊김) 또는 WiMAX 네트워크에 연결할 수 있을 때 표시됩니다. 대부분의 경우 사용자 조치가 필요하지 않습니다. 기본 설정을 변경하여 이러한 알림이 표시되지 않게 할 수 있습니다.

팁 | 설명
--- | ---
WiMAX의 연결이 제한적이거나 연결할 수 없습니다. 이 문제를 해결해야 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 메시지를 클릭하십시오. | IP 주소가 발견되지 않았습니다. 이 메시지는 WiMAX 어댑터가 네트워크에서 IP 주소를 발견하지 못한 경우 표시됩니다. IP 주소가 없으면 정상적인 네트워크 통신이 불가능합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 방법을 사용합니다. 네트워크 연결을 끊습니다. 잠시 후 WiMAX 네트워크에 다시 연결합니다. 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅이 완료되면 WiMAX가 켜졌는지 확인합니다. 그런 다음 WiMAX 네트워크에 연결합니다. 고급 사용자: ipconfig를 사용하여 IP 주소를 재설정하고 불러옵니다. 이 네트워크 서비스 공급자의 지원 부서에 문의합니다. 지원을 참조하십시오.
이 컴퓨터는 WiMAX 무선 광대역 통신을 지원합니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오. | 이 알림은 컴퓨터를 시작한 직후 나타납니다. WiMAX에 연결하면 이 알림이 더 이상 나타나지 않습니다. 자세한 내용은 WiMAX란?을 참조하십시오.
하나 이상의 WiMAX 네트워크가 이 컴퓨터 범위 내에 있습니다. 목록을 보고 연결하려면 이 메시지를 클릭하십시오. | 이 메시지를 클릭하면 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창이 열리고 사용 가능한 WiMAX 네트워크가 표시됩니다. 여기서 WiMAX에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 WiMAX 네트워크에 연결을 참조하십시오.
<네트워크 이름>에 연결할 수 있습니다. 연결하려면 이 메시지를 클릭하십시오. | 기본 설정 네트워크에 연결할 수 있습니다. 기본 설정 네트워크는 컴퓨터가 연결한 마지막 네트워크입니다. 메시지를 클릭하여 연결하거나 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결을 클릭합니다.
<네트워크 이름>에 연결되었습니다. 신호: <훌륭함> IP 주소:<주소> | 어댑터가 지정한 네트워크에 연결할 때 표시됩니다. 이 신호 세기가 표시됩니다. 이 세기는 불량에서 훌륭함까지 입니다. 이 어댑터/연결에 대한 인터넷 프로토콜 주소가 표시됩니다.
연결이 끊긴 지점: <네트워크 이름> 자세한 내용은 이 메시지를 클릭하십시오. | WiMAX 네트워크와의 연결이 끊겼습니다. 이 문제는 다음과 같은 이유 중 하나 때문에 발생할 수 있습니다. 의도적으로 WiMAX 네트워크와의 연결을 끊었습니다. 예를 들어, 주 창에서 WiMAX 끄기 또는 연결 끊기를 클릭했습니다. WiMAX 신호 세기가 매우 약한 지역에 있습니다. 신호 세기 표시를 확인하십시오. 신호 세기가 크면 녹색 막대 수가 증가하고 그 반대이면 감소합니다. WiMAX에 다시 연결하려면 신호 세기가 큰 곳으로 이동하십시오. 고급 사용자의 경우 RSSI에서 신호 세기에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. WiMAX 신호 품질이 매우 나쁜 지역에 있습니다. 무선 액세스 포인트나 전자 레인지에 너무 가까이 있는 것일 수 있습니다. 둘 모두 WiMAX 연결을 방해할 수 있습니다. 장치는 WiMAX 어댑터로부터 2 m(7 피트) 이상 떨어진 곳에 두어야 합니다. 고급 사용자의 경우 CINR에서 신호 품질에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. WiFi를 켰습니다. WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiFi를 켜면 WiMAX 연결이 끊기고, WiMAX를 켜면 WiFi 연결이 끊깁니다. WiMAX 켜기 및 끄기를 참조하십시오. 하드웨어 라디오 스위치를 껐습니다. 일부 노트북에서는 하드웨어 라디오 스위치를 사용하여 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 하드웨어 라디오 스위치가 있으면 다시 켜십시오. WiMAX 켜기 및 끄기를 참조하십시오.

## 작업 표시줄에서 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 열기

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 열려면:

- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘 을 두 번 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 WiMAX 구성을 선택합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보