返回內容頁

# 開啟和關閉 WiMAX 無線電

開啟或關閉 WiMAX 無線電的方法有好幾種：

- 主視窗「WiMAX 開啟/關閉」按鈕： 在必要的時候，按一下按鈕來開啟或關閉即可。關閉 WiMAX 會使您從 WiMAX 網路離線。
- 工作列 WiMAX 圖示： 這個工作列圖示提供快速存取路徑，讓您開啟或關閉 WiMAX。在圖示上按一下滑鼠右鍵，從該功能表，您可以按一下「WiMAX 開啟」或「WiMAX 關閉」。關閉 WiMAX 會使您從 WiMAX 網路離線。這個指令行可能會稍微不一樣；請參閱《工作列指令》。這個圖示會隨 WiMAX 的狀態變更；請參閱《工作列圖示》。
- WiFi 專屬性： 如果您在 WiMAX 連線時啟動 WiFi，WiMAX 會關閉，並且您會失去 WiMAX 連線。反之亦然，如果您在 WiFi 連線時啟動 WiMAX，WiFi 會關閉，並且您會失去 WiFi 連線。WiFi 和 WiMAX 不可以同時操作。
- 硬體無線電開關： 有些電腦有硬體無線電開關，可讓您開啟和關閉無線電 (這個包括 WiMAX)。這個開關的操作與「WiMAX 開啟/關閉」按鈕無關；不過，如果無線電開關關閉，這個狀態會反應在工作列和主視窗的「WiMAX 開啟/關閉」按鈕。若要再開啟 WiMAX，請先開啟 WiMAX 無線電硬體開關。然後，按一下工作列或主視窗的「WiMAX 開啟」。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明