Volver al índice

# Especificaciones del adaptador

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Factor de forma | Tarjeta tarjeta full-mini y half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta full-mini: Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm Tarjeta half-mini: Ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Transmisión/recepción: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda de frecuencias | 2,5-2,7 GHz (perfil 3A)
Modulación | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Medio inalámbrico | Modo dúplex: Operaciones TDD | OFDMA escalable (SOFDMA): 512 y 1024 FFT
Permutación de subportadoras: PUSC | Anchos de banda de canal: 5 MHz y 10 MHz
Conjunto de funciones de versión de red WiMAX | SPWG/NWG versión 1.0 SPWG/NWG versión 1.5
Rendimiento de velocidad | 10 Mbps DL y 4 Mbps UL a velocidad máxima (rendimiento OTA, canal de 10 MHz)
Potencia de salida del transmisor de radiofrecuencia | Conformidad con la potencia de clase 2
WiMAX en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits)
Conformidad con el estándar | 802.16e-2005 corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funciones de perfil del sistema WiMAX | WiMAX para portátiles, versión 1, Wave II Perfil 3A
Seguridad | Protocolo de gestión de claves (PKMv2)
Codificación | CCMP de 128 bits (Modo contrario/CBC-MAC) basado en codificación AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 e Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Factor de forma | Tarjeta mini o tarjeta half-mini PCI Express*
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 tarjeta mini Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 tarjeta mini/half-mini
Dimensiones | Tarjeta mini: Ancho 50.80 mm x largo 30 mm x alto 4.5 mm Tarjeta half-mini: Ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,41 - 2,474 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codificación | AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits, CKIP, TKIP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Banda de frecuencias | 2,5-2,7 GHz (perfil 3A)
Modulación | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Medio inalámbrico | Modo dúplex: Operaciones TDD | OFDMA escalable (SOFDMA): 512 y 1024 FFT
Permutación de subportadoras: PUSC | Anchos de banda de canal: 5 MHz y 10 MHz
Conjunto de funciones de versión de red WiMAX | SPWG/NWG versión 1.0 SPWG/NWG versión 1.5
Rendimiento de velocidad | 10 Mbps DL y 4 Mbps UL a velocidad máxima (rendimiento OTA, canal de 10 MHz)
Potencia de salida del transmisor de radiofrecuencia | Conformidad con la potencia de clase 2
WiMAX en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits)
Conformidad con el estándar | 802.16e-2005 corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funciones de perfil del sistema WiMAX | WiMAX para portátiles, versión 1, Wave II Perfil 3A
Seguridad | Protocolo de gestión de claves (PKMv2)
Codificación | CCMP de 128 bits (Modo contrario/CBC-MAC) basado en codificación AES

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad