Retour à la table des matières

# Avancé

La fenêtre Avancées présente les trois onglets suivants :

- Carte réseau
- Statistiques réseau
- Dépannage

### Méthode d'accès

Sur la fenêtre principale, cliquez sur Options > Avancé....

## Carte réseau

Cet onglet fournit des informations sur la carte WiMAX de votre ordinateur et vous permet de réinitialiser la carte.

Ceci n'est qu'un exemple.

Les informations suivantes sont fournies.

### Informations de la carte

- Fabricant Le fabricant de la carte. Il ne s'agit pas nécessairement du fabricant de l'ordinateur.
- Modèle Numéro de modèle de la carte.
- Adresse MAC : Adresse MAC (Media Access Control). Identifiant unique de cette carte.

### Réinitialisation de la carte

La réinitialisation de la carte WiMAX n'est nécessaire que si elle ne fonctionne pas. Toutes les activités de la carte seront arrêtées, la connexion WiMAX actuelle sera interrompue et toute recherche sera arrêtée. La réinitialisation prend entre 5 et 10 secondes. Cette opération est similaire à une désactivation puis activation de la carte à l'aide du Gestionnaire de périphériques de Windows*. Une fois que la réinitialisation est terminée, la carte WiMAX doit être prête à la connexion.

Si vous cliquez sur Réinitialiser la carte WiMAX, et que vous êtes connecté à WiMAX, le message suivant est affiché :

> Avertissement : Vous êtes actuellement connecté à WiMAX. La réinitialisation de la carte WiMAX va vous déconnecter de WiMAX. Voulez-vous continuer ?

Cliquez sur Oui ou Non. Si vous cliquez sur Oui, la carte est réinitialisée puis tente de se reconnecter au réseau.

### Méthode d'accès

Sur la fenêtre principale, cliquez sur Options > Avancé... > Carte réseau.

## Statistiques réseau

Cet onglet fournit des informations détaillées sur la connexion actuelle. Les informations fournies sont actualisées régulièrement et changent en fonction de votre utilisation d'Internet et de votre position par rapport à la tour de l'émetteur du réseau WiMAX. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau WiMAX, tous les champs sont remplis de la mention Non connecté.

Ceci n'est qu'un exemple.

Les informations suivantes sont présentées. Ces informations s'appliquent toujours à la connexion actuelle uniquement.

Réseau connecté
Nom | Le nom du réseau WiMAX auquel vous êtes actuellement connecté.
Durée totale de connexion | Indique la durée de cette connexion, depuis le moment où la connexion a été établie.
Signal
Fréquence du canal | La fréquence du canal de cette connexion.
RSSI | Indication de l'intensité du signal reçu. Ceci indique la puissance du signal reçu de la tour du fournisseur de service WiMAX. Toute valeur inférieure à -87 dBm signale un signal très faible pouvant entraîner la déconnexion du réseau.
CINR | Rapport porteuse/brouillage plus bruit. Exprimé en décibels (dBs), c'est une mesure de l'efficacité du signal. La porteuse est le signal souhaité et le brouillage peut être du bruit ou du brouillage des cocanaux, ou les deux. Toute valeur inférieure à 3 dB signale un signal de très mauvaise qualité pouvant entraîner la déconnexion du réseau.
Puissance de transmission | Le niveau de puissance transmis à la carte.
Données transférées
Total des octets envoyés | Le nombre total d'octets envoyés par la carte.
Total des octets reçus | Le nombre total d'octets reçus par la carte.
Total des paquets envoyés | Le nombre total de paquets envoyés par la carte.
Total des paquets reçus | Le nombre total de paquets reçus par la carte.

### Méthode d'accès

Sur la fenêtre principale, cliquez sur Options > Avancé... > Statistiques réseau.

## Dépannage

L'onglet Dépannage comporte le bouton suivant :

- Restaurer les paramètres usine par défaut : cette action restaure les paramètres usine par défaut de l'utilitaire de connexion Intel® WiMAX. Cela s'applique à tous les paramètres de connexion WiMAX et aux paramètres accessibles sous Préférences. Il est possible que les paramètres qui régissent la connexion à chaque réseau WiMAX domestique soient perdus et que vous deviez vous reconnecter à chaque réseau domestique comme s'il s'agissait d'un nouveau réseau.

Lorsque vous cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine par défaut, le message suivant s'affiche :

> Avertissement : cette opération doit être exécutée uniquement lorsque votre fournisseur de service vous invite à le faire. cette opération ne peut pas être annulée. Cette opération risque de vous empêcher de vous connecter à WiMAX. Voulez-vous continuer ?

Cliquez sur Oui ou Non.

Si vous êtes connecté à un réseau WiMAX, ce message s'affiche :

> Vous êtes actuellement connecté à WiMAX. La restauration des paramètres d'usine par défaut va vous déconnecter de WiMAX. Voulez-vous continuer ?

Cliquez sur Oui ou Non.

### Méthode d'accès

Sur la fenêtre principale, cliquez sur Options > Avancé... > Dépannage.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité