返回內容頁

# 進階

「進階」視窗會顯示以下三個標籤：

- 介面卡
- 網路統計數字
- 疑難排解

### 如何存取

在主視窗，請按一下「選項」 > 「進階...」。

## 介面卡

這個標籤會提供您的電腦中之 WiMAX 介面卡的資訊，並可讓您重設介面卡。

下列僅為範例。

以下是提供的資訊。

### 介面卡資訊

- 製造廠商： 介面卡的製造廠商。這並不一定是電腦的製造廠商。
- 型號： 介面卡的型號。
- MAC 位址： 媒體存取控制位址。這是此介面卡獨有的識別號碼。

### 重新設定介面卡

如果介面卡無法作業，您才需要重設 WiMAX 介面卡。所有的介面卡活動都會停止、您目前的 WiMAX 連線會關閉、所有的搜尋也會暫停。重設需要 5 到 10 秒的時間。此操作就好比透過 Windows*「裝置管理員」來停用和啟用介面卡。重設完成後，WiMAX 介面卡應該就可以連線了。

如果您按一下「重新設定 WiMAX 介面卡」， 並且也連線到 WiMAX，以下的訊息就會顯示出來：

> 警告： 您目前連線到 WiMAX。重新設定 WiMAX 介面卡會使您從 WiMAX 離線。您要繼續嗎？」

請按一下「是」或「否」。如果您按一下「是」，介面卡會重新設定，然後會嘗試重新連線到離線的網路。

### 如何存取

在主視窗，請按一下「選項」 > 「進階...」 >「介面卡」。

## 網路統計數字

這個標籤會提供有關目前連線的詳細資訊。提供的資訊會定期重新整理，並且會根據您的 internet 使用和您與 WiMAX 網路塔之間的相對距離變更。需要連線；如果您沒有連線到 WiMAX 網路，那麼所有的欄位都會填寫「沒有連線」。

下列僅為範例。

以下的資訊會出現。這些資訊永遠都僅適用於目前的連線。

連線的網路
名稱 | 您目前與其連線的 WiMAX 網路名稱。
總連線時間 | 顯示這個連線從連線開始到目前的持續時間。
訊號
頻道速率 | 這個連線的通道頻率。
RSSI | 接收的訊號強度指示。這項顯示從 WiMAX 服務提供者傳訊塔接收到的訊號強度。少於 -87dBm 的值表示非常差的訊號強度，可能會發生網路斷線。
CINR | 訊號干擾雜訊比。以分貝 (dB) 表示，CINR 是訊號效力的測量方法。訊號是希望得到的訊號，干擾則可能是噪音或共同頻道的干擾，或者兩者皆是。少於 -3dB 的 CINR 值表示非常差的訊號強度，可能會發生網路斷線。
傳輸功率 | 在介面卡的傳輸功率強度。
傳輸的資料
傳送的總位元組 | 介面卡傳送的總位元組數。
接收到的總位元組 | 介面卡接收到的總位元組數。
傳送的總封包數 | 介面卡傳送的總封包數。
接收到的總封包數 | 介面卡接收到的總封包數。

### 如何存取

在主視窗，請按一下「選項」 > 「進階...」 >「網路統計數字」。

## 疑難排解

「疑難排解」標籤有以下的按鈕：

- 回復工廠預設值： 這個動作會將 Intel® WiMAX 連線公用程式所有的設定值恢復到工廠的預設狀態。這個動作適用於所有的 WiMAX 連線設定，以及可以從「偏好設定」下存取的設定值。管理您家中每個 WiMAX 網路連線的設定可能會失去，所以，您可能需要重新連線到每個家庭網路，就像架設新網路一樣。

按一下「復原工廠預設值」會顯示以下的訊息：

> 警告： 您應該僅在得到服務提供者的指示下執行這項作業。這項作業無法取消。這項作業可能會造成您失去連線到 WiMAX 的能力。您要繼續嗎？」

請按一下「是」或「否」。

如果您連線到 WiMAX 網路，也會看到這個訊息：

> 您目前連線到 WiMAX。恢復工廠預設值會使您從 WiMAX 離線。您要繼續嗎？」

請按一下「是」或「否」。

### 如何存取

在主視窗，請按一下「選項」 > 「進階...」 >「疑難排解」。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明