目次へ戻る

# タスクバーアイコン、コマンドとメッセージ

- タスクバー アイコン
- タスクバー メニュー コマンド
- ツール ヒント
- デスクトップ アラート
- 通知
- タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを開く

## タスクバー アイコン

WiMAX タスクバーアイコンは、デスクトップの右下の隅にあります。このアイコンは変化して WiMAX の現在のステータスを表示します。次のようなアイコンが表示されます。

| 使用可能なネットワーク： WiMAX ネットワークに接続できます。WiMAX ネットワークに接続していないが、ネットワークが利用可能な場合にのみこのアイコンが表示されます。インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのアイコンをダブルクリックしてユーティリティーを開きます。
| 接続中： アダプターがネットワークに接続中の時、このアイコンのアニメーションが変化して個数が変化する白い弧を表示します。
| 検索中： アダプターが検索している間、丸い虫眼鏡がアイコンの周りで動きます。詳細は、アイコンをクリックしてください。
| 接続中： 接続しています。アイコンは現在の WiMAX 接続の信号の質を示します。
| WiMAX 無線がオフになっています： 接続していません。また、ユーティリティーは使用可能なネットワークを検索することもできません。これは、[WiMAX オン/オフ] ボタンがオフになっているか、コンピューターのハードウェアのワイヤレス スイッチ (ある場合) がオフになっている、またはその両方が原因となる可能性があります。詳細は、アイコンをクリックしてください。
| 使用可能な WiMAX ネットワークがありません： 検索が実行されましたが、そのエリアに使用可能なネットワークがありません。詳細は、アイコンをクリックしてください。
| 問題： 何らかの問題があります。問題を修正するまで WiMAX は使用できません。詳細は、アイコンをクリックしてください。

## タスクバー メニュー コマンド

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのアイコンを右クリックして、タスクバーコマンドにアクセスします。アイコンは、Windows デスクトップの右下の隅にあるタスクバーに表示されます。以下の WiMAX タスクバーコマンドが使用できます。

コマンド | 説明
--- | ---
WiMAX を設定する | クリックすると、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 設定ユーティリティーを起動します。
WiMAX オン | このコマンドは WiMAX をオンにします。WiMAX がオンなら、WiFi はオフになります。WiMAX と WiFi を同時にオンにすることはできません。
WiFi オン | このコマンドは WiFi をオンにします。WiFi がオンなら、WiMAX はオフになります。WiMAX と WiFi を同時にオンにすることはできません。 注： Microsoft Windows* XP を実行中のコンピューターでは、このコマンドはインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーがインストールされている場合のみ表示されます。
WiMAX と WiFi オフ | このコマンドは、WiMAX または WiFi (オンになっている場合) をオフにします。 注： Microsoft Windows* XP を実行中のコンピューターでは、このコマンドはインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーがインストールされている場合のみ表示されます。
WiMAX オフ | このコマンドは WiMAX をオフにします。 注： Microsoft Windows* XP を実行中のコンピューターでは、このコマンドはインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーがインストールされていない場合のみ表示されます。
接続 | 選択されたネットワークに接続します。 注： このコマンドは、ネットワークが検出されず、 [WiMAX オン/オフ] ボタンが [オフ] になっているか、ハードウェアのワイヤレス スイッチ (ある場合) がオフになっている場合には使用できません。
切断 | 現在接続している WiMAX ネットワークから切断します。 注： このコマンドは、接続していないときには使用できません。

## ツール ヒント

ツールチップは、アダプターや、接続状況、および接続可能なネットワークに関する情報を表示します。マウスポインターをタスクバーアイコンの上に置くと、ツールチップが表示されます。使用可能なすべてのツールチップを以下に説明します。

ツールチップ | 説明
--- | ---
<ネットワーク A> は接続可能です。 | 識別された WiMAX ネットワークに接続できます。このメッセージは、現在接続しておらず、使用できるネットワークが 1 つだけある場合のみ表示されます。
接続可能な WiMAX ネットワークが N 個あります。 | 複数の WiMAX ネットワークに接続可能です。このメッセージは、現在接続されていない場合にのみ表示されます。
WiMAX ネットワークを検索しています... | アダプターは、使用可能な WiMAX ネットワークを検索中です。進行状況が表示されます。
<ネットワーク名> に接続中... | アダプターは特定ネットワークに接続しています。
接続中： <ネットワーク名>... ネットワーク アドレスを取得しています | アダプターは、IP アドレスを取得しています。これは、通常のネットワーク通信に必要なプロセスです。
<ネットワーク名> に接続しました。 信号： <非常に良い> IP アドレス： <アドレス> | アダプターは特定ネットワークに接続中です。信号の強さが表示されています。[弱い] から [非常に強い] の範囲で示されます。インターネット プロトコル アドレスは、このアダプター / 接続に対して表示されます。
接続中： <ネットワーク名>... WiMAX の接続が制限されているか、接続がありません。 | WiMAX の接続が制限されているか、接続がありませんを参照してください。
WiMAX はオフになっています。 | ワイヤレスがオフになっています。[WiMAX オン / オフ ] ボタン （ユーティリティーのメインウィンドウに表示） を使用してオンにします。
ハードウェア無線スイッチがオフになっています。 | ノートブック コンピューターによっては、WiMAX と WiFi をオンまたはオフにするのに使用できる物理的なスイッチが付いています (このスイッチは WiMAX と WiFi の両方に影響を与えます)。このメッセージは、そのスイッチがオフになっていることを示します。接続するには、スイッチをオンにする必要があります。
接続可能な WiMAX ネットワークはありません。 | 検索が実行されましたが、そのエリアに使用可能なネットワークがありません。
別の接続マネージャー アプリケーションが現在 WiMAX の接続を管理しています。 | このメッセージは、別のアプリケーションが WiMAX アダプタと接続を制御していることを示します。このメッセージが表示される場合は、コンピューターからそのプログラムを削除する必要があります。次にコンピューターを再起動します。
WiMAX is not ready (WiMAX の準備ができていません） | これは、次のいずれかの原因で起こります。 Windows* により WiMAX アダプターが無効になっている可能性があります。[デバイス マネージャ] を使用して有効にしてください。 WiMAX アダプターがありません。 WiMAX ドライバーおよび / またはソフトウェア正常にが動作していません。コンピューターの再起動が必要な可能性があります。

## デスクトップ アラート

ユーザーの操作が必要な場合は、デスクトップ アラートが表示されます。アラートをクリックすると、適切な操作が行われます。

ツールチップ | 説明
--- | ---
「WiMAX の更新が利用できます。これらの更新は WiMAX を正常に操作するために重要です。今すぐ更新を今ダウンロードしますか？ | このメッセージは、WiMAX ソフトウェアの更新がダウンロード可能なときに表示されます。[はい ] をクリックします。[後で通知する] をクリックすると、後で再度通知が表示されます。[はい] をクリックすると、WiMAX の更新がダウンロードされます。このダウンロード中に WiMAX をオフにしたり切断しないでください。ダウンロードのプロセスが完了されなくなります。
WiMAX の更新を現在ダウンロード中です。切断すると、ダウンロードが中止されます。<ネットワーク名> から切断しますか？ | WiMAX を切断すると、WiMAX のダウンロードが中止され、インストールできなくなります。後で更新をダウンロードするか尋ねられます。このメッセージで [いいえ] をクリックして、ダウンロードを完了してください。
WiMAX の更新を現在ダウンロード中です。WiMAX をオフにすると、ダウンロードが中止されます。WiMAX をオフにしますか？ | WiMAX を切断すると、WiMAX のダウンロードが中止され、インストールできなくなります。後で更新をダウンロードするか尋ねられます。このメッセージで [いいえ] をクリックして、ダウンロードを完了してください。
「WiMAX の更新がダウンロードされました。インストールが開始します。」 | [OK] をクリックして WiMAX の更新をインストールします。クリックしないと、更新が 20 秒後にインストールされます。
WiFi と WiMAX を同時に操作することはできません。WiFi をオンにすると WiMAX が切断されます。WiFi をオンにしますか？ | このメッセージは、WiMAX に接続中 WiFi をオンしようとすると表示されます。[はい ] をクリックすると、WiMAX が切断され WiFi がオンになります。　 [いいえ] をクリックすると、WiFi はオフのままで WiMAX の接続が保持されます。
WiFi と WiMAX を同時に操作することはできません。WiMAX をオンにすると、WiFi が切断されオフになります。タスクバーアイコンまたは [オプション] メニューから WiFi をオンに戻すことができます。WiMAX をオンにしますか？ | WiMAX をオンにして、 WiFi がすでにオンになっている場合には、これらの警告メッセージのいずれかが表示されます。これらの警告メッセージは、現在の WiFi 接続に基づいて多少異なります。 [はい] をクリックすると、次のことが起こります。 WiFi アダプターの無線はオフになります。 WiFi ネットワークに接続している場合、その接続は切断されます。 WiFi デバイスがインテル(R) My WiFi テクノロジーのアプリケーションを搭載したコンピューターに接続されている場合、これらのデバイスは切断され、インテル(R) My WiFi テクノロジーのアプリケーションは終了します。 [いいえ] をクリックすると、WiMAX はオフのままで、WiFi アダプターはオンのままになり、すべての WiFi 接続は変更されずに保持されます。
WiFi と WiMAX を同時に操作することはできません。WiMAX をオンにすると、コンピューターに接続されているすべての WiFi デバイスの接続が切断され WiFi がオフになります。タスクバーアイコンまたは [オプション] メニューから WiFi をオンに戻すことができます。WiMAX をオンにしますか？
WiFi と WiMAX を同時に操作することはできません。WiMAX をオンにすると、コンピューターに接続されているすべての WiFi デバイスの接続が切断され WiFi がオフになります。タスクバーアイコンまたは [オプション] メニューから WiFi をオンに戻すことができます。WiMAX をオンにしますか？

## 通知

接続の状態が変化した場合 （たとえば、接続または切断された場合）、または WiMAX ネットワークに接続可能になった場合に通知メッセージが表示されます。ほとんどの場合、そのメッセージに対してユーザーが行うべき操作は不要です。設定を変更して、通知メッセージが表示されないようにすることができます。

ツールチップ | 説明
--- | ---
WiMAX の接続が制限されているか、接続がありません。この問題が解決するまで、インターネットにアクセスできないことがあります。詳細は、このメッセージをクリックしてください。 | IP アドレスが検出されていません。このメッセージは、WiMAX アダプターがネットワークから IP アドレスを検出していないときに表示されません。IP アドレスなしに通常のネットワーク通信を行うことはできません。この問題を解決するために、次の方法を試行してください。 ネットワークを切断する。数秒待ってから、WiMAX ネットワークへ再接続を試行します。 コンピューターを再起動する。再起動が完了後、WiMAX がオンになっていることを確認します。確認後、WiMAX ネットワークへの接続を試行します。 熟練ユーザー対象： ipconfig を使用し、IP アドレスをリセットして取得する。 そのネットワーク サービス プロバイダーのサポートに問い合わせる。サポートを参照してください。
このコンピューターは WiMAX ワイヤレス ブロードバンド通信をサポートします。詳細については、ここをクリックしてください。 | この通知メッセージは、コンピューターの起動後すぐに表示されます。WiMAX に接続すると、この通知メッセージは表示されなくなります。詳細は、WiMAX とはを参照してください。
1 つ以上の WiMAX ネットワークがこのコンピューターの範囲内にあります。リストを表示して接続するには、このメッセージをクリックしてください。 | このメッセージをクリックすると、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウが開き、使用できる WiMAX ネットワークが表示されます。そこから WiMAX に接続できます。詳細は、WiMAX ネットワークへの接続を参照してください。
<ネットワーク名> は接続可能です。接続するには、このメッセージをクリックしてください。 | 優先ネットワークは接続可能です。優先ネットワークとは、コンピューターが前回接続したネットワークです。メッセージをクリックして接続するか、タスクバーアイコンを右クリックして、[接続] をクリックします。
<ネットワーク名> に接続しました。 信号： <非常に良い> IP アドレス： <アドレス> | アダプターが特定ネットワークに接続した時に表示されます。信号の強さが表示されています。[弱い] から [非常に強い] の範囲で示されます。インターネット プロトコル アドレスは、このアダプター / 接続に対して表示されます。
<ネットワーク名> から切断されました。詳細は、このメッセージをクリックしてください。 | WiMAX ネットワークから切断されました。これは、次のいずれかの原因で起こる可能性があります。 WiMAX から意図的に切断した。たとえば、メインウィンドウで [WiMAX オフ ] または [切断] をクリックした場合。 WiMAX 信号が弱い場所にいる。信号の強さのインジケーターを確認してください。緑のバーの数が多いほど信号が強くなり、バーの数が少ないと信号が弱いことを示します。WiMAX に再度接続するには、信号が強い場所に移動してください。熟練ユーザーは、RSSI で信号の強さについて参照してください。 WiMAX 信号の質が悪い場所にいる。ワイヤレス アクセス ポイントまたは電子レンジに近すぎる可能性があります。両方とも、WiMAX の接続に干渉を起こすことがあります。WiMAX アダプターをこのような機器から少なくとも 2 メートル (7 フィート) 離してください。熟練ユーザーは、CINR で信号の質の詳細について参照してください。 WiFi をオンにした。WiFi と WiMAX を同時に操作することはできません。WiFi をオンにすると WiMAX 接続が切断され、WiMAX をオンにすると WiFi 接続が切断されます。WiMAX オンとオフを参照してください。 ハードウェアのワイヤレス スイッチがオフになっている。一部のノートブック コンピューターには、無線のオンとオフを切り替えるためのハードウェアのワイヤレス スイッチがあります。このハードウェアのワイヤレス スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。WiMAX オンとオフを参照してください。

## タスクバーからインテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを開く

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを開くには次の手順に従います。

- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバーアイコンをダブルクリックします。
- タスクバーアイコンを右クリックして、[WiMAX の設定] を選択します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報