Terug naar inhoud

# De WiMAX-radio in- en uitschakelen

Er zijn vele manieren om de WiMAX-radio in of uit te schakelen:

- Knop WiMAX aan/uit in het hoofdvenster: Klik op deze knop om WiMAX in of uit te schakelen. Als u WiMAX uitschakelt, wordt de verbinding met het WiMAX-netwerk verbroken.
- Taakbalkpictogram van WiMAX: Via dit taakbalkpictogram kunt u WiMAX snel in- of uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en klik in het menu op WiMAX aan of WiMAX uit. Als u WiMAX uitschakelt, wordt de verbinding met het WiMAX-netwerk verbroken. De lijst van opdrachten kan enigszins variëren. Zie Opdrachten in het taakbalkmenu. Dit pictogram wijzigt op basis van de status van WiMAX. Zie Taakbalkpictogrammen.
- Exclusiviteit van WiFi: Als u WiFi inschakelt terwijl er een WiMAX-verbinding actief is, wordt WiMAX uitgeschakeld en gaat de WiMAX-verbinding verloren. Het tegenovergestelde geldt ook: als u WiMAX inschakelt terwijl er een WiFi-verbinding actief is, wordt WiFi uitgeschakeld en gaat de WiFi-verbinding verloren. WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.
- Hardwareschakelaar voor de radio: Sommige computers hebben een hardwareschakelaar voor de radio waarmee u de draadloze radio (inclusief WiMAX) kunt in- en uitschakelen. Deze schakelaar werkt onafhankelijk van de knop WiMAX aan/uit, maar als de radioschakelaar op Uit staat, wordt dat ook aangegeven met de knop WiMAX aan/uit op de taakbalk en in het hoofdvenster. Als u WiMAX weer in wilt schakelen, gebruikt u eerst de hardwareschakelaar voor de WiMAX-radio. Klik vervolgens op WiMAX aan op de taakbalk of in het hoofdvenster.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik