Volver al índice

# Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX

- Descripción general de la aplicación
- Ventana principal
- Ventana reducida
- Ventana completa
- Cierre de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX

## Descripción general de la aplicación

La Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX permite gestionar fácilmente las conexiones de su portátil a redes WiMAX. Conectarse a WiMAX es sencillo, y la utilidad hace un seguimiento de las redes disponibles y permite conectarse a ellas automáticamente. El Software Intel® PROSet/Wireless WiMAX es totalmente configurable. Siempre que sea necesario, es posible desactivar fácilmente la conexión y el adaptador WiMAX.

La Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX funciona en Microsoft Windows* XP, Windows Vista* y Windows* 7.

## Ventana principal

La ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX se presenta en dos modos:

- Ventana reducida
- Ventana completa

### Ventana reducida

La Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX se muestra en modo de ventana reducida para ofrecer información sobre la utilidad, el estado de la conexión y la disponibilidad de la red WiMAX a la que se conectó por última vez (la red preferida). Así es cómo se suele mostrar el programa. Aquí podrá:

- Visualización del estado
- Conexión a la red preferida
- Búsqueda de la red preferida
- Opciones de visualización y ajuste
- Activar y desactivar WiMAX
- Activar WiFi
- Acceder a la Ayuda y a otra información

#### Visualización del estado

El área de estado le informa sobre el estado de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX.

- Si tiene establecida una conexión, indicará la red a la que está conectado. Ésta es la red preferida. Por ejemplo: Conectado a: <Nombre de la red>. <Nombre de la red> es la red preferida.
- Dirección IP: Si tiene establecida una conexión, indica la dirección del protocolo de Internet asignada al adaptador WiMAX.
- Si la red preferida está disponible, se mostrará aquí y podrá conectarse a ella. Por ejemplo: <Nombre de la red> está disponible para la conexión. La potencia de la señal también se muestra; consulte Información e iconos.
- Si la red preferida no está disponible, un mensaje se lo indicará y se le invitará a que la busque de nuevo.
- En esta área también se muestran mensajes sobre la operación en curso y el estado del adaptador WiMAX. Haga clic en Estado para ver todos los posibles mensajes de estado.
- Haga clic en el logotipo para abrir un navegador y obtener más información sobre WiMAX.

#### Conexión a la red preferida

Si la red a la que se conectó por última vez (red preferida) está disponible, se mostrará en el área de estado y podrá conectarse a ella. Por ejemplo: <Nombre de la red> está disponible para la conexión. También se indica la potencia de la señal . Haga clic en Conectar para conectarse a ella. Haga clic en Conectar aquí si desea más información. Si la red preferida no está disponible, un mensaje se lo indicará y se le invitará a que la busque de nuevo.

#### Buscar

Si no está conectado con WiMAX, la utilidad buscará periódicamente la red a la que se conectó por última vez. Ésta es la red preferida. El botón Buscar sólo aparece si no se ha detectado la red preferida en la última búsqueda. Para no tener que esperar a la próxima búsqueda periódica automática, haga clic en Buscar para realizar inmediatamente una búsqueda de la red preferida.

También puede hacer clic en Detener búsqueda para detener una búsqueda en curso. Tenga en cuenta que esta búsqueda de la red preferida es distinta de la del botón Buscar redes que hay en la pantalla completa y que sirve para buscar todas las redes. Haga clic en Buscar aquí si desea más información sobre la búsqueda de redes.

#### Activación y desactivación de WiMAX

- Haga clic en WiMAX: Activado para activar WiMAX. En este momento, la utilidad empieza a buscar la red WiMAX preferida. Si la red preferida está disponible, se mostrará y posiblemente se conecte a ella de forma automática. De lo contrario, ha clic en Conectar para conectarse a ella.
- Haga clic en WiMAX: Desactivado para desconectar WiMAX y desconectarse de la red si está conectado a ella. Esta acción es distinta de hacer clic en Desconectar, porque al desactivar WiMAX también se detiene la búsqueda de redes WiMAX y se reduce el consumo de batería. Consulte Activar o desactivar el aparato de radio WiMAX si desea más información.

#### Opciones de visualización y ajuste

Haga clic en Opciones para acceder a las siguientes opciones en un menú:

- Preferencias...
- Avanzadas...
- Activar WiFi: Este comando le permite activar WiFi fácilmente desde el menú Opciones de WiMAX. Tenga en cuenta que, si se activa WiFi, se desactivará WiMAX y se perderá la conexión WiMAX.

#### Ampliación a pantalla completa

El modo de pantalla completa permite ver una lista actual de las redes y realizar una búsqueda de todas las redes disponibles. Haga clic en Ampliar para abrir la pantalla completa. El botón Ampliar sólo aparece si todavía no se ha conectado a WiMAX y la ventana aún no se ha ampliado. Para volver al modo de ventana reducida, haga clic en Reducir .

#### Acceso a la Ayuda y a otra información

Haga clic en Ayuda para abrir un menú donde podrá ver esta ayuda (también puede pulsar la tecla F1) y para acceder a Asistencia, que muestra información de asistencia.

#### Información e iconos

En la ventana principal se presentan varios iconos. Además de ellos, consulte los iconos que se utilizan en la barra de tareas.

| Conectado a: Este icono indica que está conectado a WiMAX. Se muestra la red a la que está conectado. En esta área se muestran también otros iconos y mensajes de estado. Consulte Mensajes de estado.
| Potencia de la señal: La cantidad de barras verdes puede ser de una a cinco. Cuantas más barras verdes hay, más potente es la señal. Cuanto más potente es la señal, más veloz es la conexión. Cuanto más débil es la señal, más posibilidades hay de que se ralentice o se pierda la conexión.
| Red conectada anteriormente: Indica que se había conectado a esta red con anterioridad. La suscripción a esta red puede estar activa o no.
Dirección IP | Si tiene establecida una conexión, indica la dirección del protocolo de Internet asignada al adaptador WiMAX.
Tiempo | Indica la duración de la conexión actual a partir del momento en que se estableció por primera vez.

### Ventana completa

Al iniciar la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX por primera vez, la utilidad busca todas las redes WiMAX disponibles y puede mostrarse en modo de ventana completa. Aquí puede ver la lista de todas las redes disponibles actualmente.

Si el programa está en modo de ventana reducida, haga clic en ampliar para ver la ventana completa. El botón ampliar sólo se muestra si todavía no se ha conectado a WiMAX y la ventana aún no se ha ampliado.

En el modo de ventana completa puede realizar lo mismo que en el modo de ventana reducida y, además, puede buscar todas las redes. Entre ellas se incluyen todas las redes a las que se haya conectado con anterioridad, la red preferida y las nuevas redes detectadas. Para ejecutar esta búsqueda, haga clic en Buscar redes. Para volver al modo de ventana reducida, haga clic en Reducir . Tenga en cuenta también que, si no se ha conectado antes a una red, no se mostrará el botón Reducir .

## Cierre de la ventana de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX

Para cerrar la ventana principal de la utilidad, haga clic en X en la esquina superior derecha de la ventana principal. Es necesario cerrar primero todas las subventanas de esta utilidad.

NOTA: Aunque se cierre la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX, no se detiene la utilidad y no se cierra ninguna conexión WiMAX que haya abierta. La utilidad y el adaptador continúan funcionando. Para cerrar una conexión, haga clic en Desconectar en la ventana principal o haga clic en WiMAX: Desactivado.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad