목차로 돌아가기

# 고급

고급 창에는 다음과 같이 세 개의 탭이 있습니다.

- 어댑터
- 네트워크 통계
- 문제 해결

### 액세스 방법

주 창에서 옵션 > 고급...을 클릭합니다.

## 어댑터

이 탭은 컴퓨터의 WiMAX 어댑터에 대한 정보를 제공하며 어댑터를 재설정할 수 있습니다.

다음은 예시용입니다.

다음 정보가 제공됩니다.

### 어댑터 정보

- 제조업체: 어댑터 제조업체. 컴퓨터 제조업체와 다를 수도 있습니다.
- 모델: 어댑터의 모델 번호.
- MAC 주소: Media Access Control 주소. 이 어댑터의 고유 ID입니다.

### 어댑터 재설정

WiMAX 어댑터가 작동하지 않는 경우 재설정하면 됩니다. 모든 어댑터 활동이 중지하면 현재 WiMAX 연결이 닫히고 검색이 중단됩니다. 재설정에는 5-10초 정도 걸립니다. 이 작업은 장치 관리자를 사용하여 어댑터를 비활성화했다가 활성화하는 것과 유사합니다. 재설정이 완료되면 WiMAX 어댑터 연결 준비가 됩니다.

WiMAX 어댑터 재설정을 클릭한 경우 WiMAX에 연결되어 있으면 다음 메시지가 표시됩니다.

> 경고: 현재 WiMAX에 연결되어 있습니다. WiMAX 어댑터를 재설정하면 WiMAX 연결이 끊깁니다. 계속하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.

예 또는 아니오를 클릭합니다. 예를 클릭하면 어댑터가 재설정된 다음 연결이 끊어진 네트워크 재연결을 시도합니다.

### 액세스 방법

주 창에서 옵션 > 고급...을 클릭합니다. > 어댑터.

## 네트워크 통계

이 탭에는 현재 연결에 대한 상세 정보가 표시됩니다. 제공된 정보는 주기적으로 갱신되며 사용자의 인터넷 사용과 WiMAX 네트워크 타워에 대한 사용자 위치에 따라 변경됩니다. 연결이 필요합니다. WiMAX 네트워크에 연결되어 있지 않으면 모든 필드가 연결되지 않았습니다로 채워집니다.

다음은 예시용입니다.

다음 정보가 제공됩니다. 이 정보는 항상 현재 연결에만 적용됩니다.

연결된 네트워크
이름 | 현재 연결된 WiMAX 네트워크의 이름입니다.
총 연결 시간 | 연결된 순간부터 해당 연결이 지속된 시간을 나타냅니다.
신호
채널 주파수 | 현재 연결의 채널 주파수입니다.
RSSI | 수신한 신호 세기 표시(Received Signal Strength Indication). WiMAX 서비스 공급자 타워에서 수신한 신호의 세기를 나타냅니다. 값이 -87dBm 미만이면 신호 세기가 매우 나쁘며 네트워크 연결이 끊길 수 있음을 나타냅니다.
CINR | 반송파 대 간섭 플러스 소음 비(Carrier to Interference-plus-Noise Ratio). 신호 효과를 측정하는 데 사용되며, 데시벨(dB) 단위로 표시합니다. 캐리어는 원하는 신호이고 간섭은 소음 또는 공동 채널 인터페이스이거나 둘 다 일 수 있습니다. CINR 값이 3dB 미만이면 신호 품질이 매우 나쁘며 네트워크 연결이 끊길 수 있음을 나타냅니다.
전송 전원 | 어댑터에서 전송되는 전원 수준.
전송된 데이터
총 전송 바이트 수 | 어댑터에서 전송한 총 바이트 수.
총 수신 바이트 수 | 어댑터에서 수신한 총 바이트 수.
총 전송 패킷 수 | 어댑터가 전송한 총 패킷 수.
총 수신 패킷 수 | 어댑터에서 수신한 총 패킷 수.

### 액세스 방법

주 창에서 옵션 > 고급...을 클릭합니다. > 네트워크 통계.

## 문제 해결

문제 해결 탭에는 다음과 같은 버튼이 있습니다.

- 출고시 기본 설정 복원: 이 작업은 모든 인텔® WiMAX 연결 유맅리티 설정을 출고시 기본 상태로 복원합니다. 이는 모든 WiMAX 연결 설정과 기본 설정에서 액세스할 수 있는 설정에 적용됩니다. 홈 WiMAX 네트워크 각각에 대한 연결을 관리하는 설정을 잃어버릴 수 있으며 새 네트워크인 것처럼 홈 네트워크에 각각 다시 연결해야 할 수 있습니다.

출고시 기본 설정 복원을 클릭하면 다음 메시지가 표시됩니다.

> 경고: 서비스 공급자의 요청이 있을 때만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 작업은 최소할 수 없으며, 이 작업을 수행하면 WiMAX에 연결하지 못하게 될 수도 있습니다. 계속하시겠습니까?

예 또는 아니오를 클릭합니다.

WiMAX 네트워크에 연결되면 다음 메시지가 표시됩니다.

> 현재 WiMAX에 연결되어 있습니다. 출고시 기본 설정으로 되돌리면 WiMAX 연결이 끊깁니다. 계속하시겠습니까?

예 또는 아니오를 클릭합니다.

### 액세스 방법

주 창에서 옵션 > 고급...을 클릭합니다. > 문제 해결.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보