К содержанию

# Конфигурация брандмауэра

Для активации связи WiMAX у поставщика сетевых услуг (также называется активацией и идентификацией) необходимо открытое двухстороннее взаимодействие между вашим ноутбуком и сетью поставщика услуг WiMAX. В зависимости от настроек безопасности и брандмауэра компьютера, вам может понадобиться изменить настройки брандмауэра для разрешения требуемого взаимодействия. Следующие инструкции справедливы для нескольких наиболее часто используемых брандмауэров. Данная информация оставалась текущей на момент ее публикации. Обратитесь к руководству пользователя или онлайновой справке приложения для получения самых последних сведений.

- Конфигурация брандмауэра Windows* XP с пакетом обновления 2
- Конфигурация McAfee Personal Firewall Plus
- Конфигурация BlackICE Defender Firewall
- Конфигурация Norton Internet Security Personal Firewall
- Конфигурация Sygate Personal Firewall Pro
- Конфигурация ZoneAlarm Professional

## Брандмауэр Windows* XP с пакетом обновления 2

Для открытия порта UDP 2948 в брандмауэре Windows* XP с пакетом обновления 2 выполните следующие действия:

1. Выберите Пуск > Панель управления > Центр обеспечения безопасности > Брандмауэр Windows.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Перечисленные выше действия относятся к виду по категориям. Если вы используете классический вид, а не вид по категориям, центр обеспечения безопасности не отображается. Просто щелкните Пуск > Панель управления > Брандмауэр Windows.

2. Убедитесь, что выбрано Включить (рекомендуется). Если этот параметр не выбран, вероятно, вы используете другой брандмауэр и эти действия неприменимы. Определите используемый брандмауэр. Если вы не используете другой брандмауэр, тогда выберите "Включить (рекомендуется)".
3. Щелкните вкладку "Исключения". На этой вкладке выберите "Добавить порт".
4. Введите следующую информацию:
   - Введите имя правила доступа к этому порту. Точное имя необязательно. Можно ввести Правило брандмауэра WiMAX или любое, какое вам необходимо.
   - Введите номер порта (номер обязателен): 2948.
   - Отметьте UDP.
5. Щелкните OK и затем OK еще раз для сохранения настроек.
6. Щелкните OK в третий раз для закрытия брандмауэра Windows. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

## McAfee Personal Firewall Plus

Для открытия порта UDP 2948 в McAfee Personal Firewall Plus выполните следующие действия:

Щелкните Пуск > Все программы > McAfee > McAfee Personal Firewall Plus.

1. Выберите Utilities (Утилиты).
2. Щелкните System Services (Системные службы).
3. Щелкните Добавить.
4. В окне Edit Port Configuration введите следующую информацию:
   - Program Name (Имя программы): Введите имя (назначение) для этой программы. Точное имя необязательно. Можно ввести Правило брандмауэра WiMAX или любое, какое вам необходимо.
   - Incoming UDP ports (Входящие порты UDP): 2948 (этот номер обязателен).
   - Description (Описание): Введите имя правила доступа к этому порту. Как и раньше, точное имя необязательно. Можно ввести Правило брандмауэра WiMAX или любое, какое вам необходимо.
5. Щелкните OK. Затем выберите список System Services (Системные службы) для просмотра добавленного и установленного правила WiMAX Firewall Rule.
6. Щелкните OK еще раз для сохранения настроек брандмауэра.
7. Снова щелкните OK для закрытия окна McAfee Personal Firewall Plus. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

## BlackICE Defender Firewall

Для открытия порта UDP 2948 в BlackICE Defender Firewall выполните следующие действия:

1. Выберите Пуск > Все программы > Network ICE > BlackICE Utility.
2. Щелкните Tools > Advanced Firewall Settings.
3. Щелкните Добавить.
4. Выключите параметр All Ports (Все порты) (нет параметра пометки) и введите следующую информацию.
   - Name (Имя): Правило брандмауэра WiMAX (или что вы предпочитаете).
   - Port (Порт): 2948 (этот номер обязателен).
   - Type (Тип): UDP.
   - Mode (Режим): Отметьте (включите) Accept (Принимаю).
   - Duration of Rule (Действие правила): Отметьте (включите) Forever (Всегда).
5. Щелкните Добавить.
6. Щелкните OK для сохранения настроек брандмауэра.
7. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

## Norton Internet Security Personal Firewall

Для открытия порта UDP 2948 в Norton Internet Security Personal Firewall выполните следующие действия:

1. Выберите Пуск > Все программы > Norton Internet Security > Norton Internet Security. Или щелкните значок Norton Protection Center на системной панели задач и выберите Norton Internet Security.
2. В окне Settings (Настройки) выберите Personal Firewall (Персональный брандмауэр).
3. Щелкните Configure (Конфигурация).
4. В диалоге Firewall Protection (Защита брандмауэра) убедитесь, что выбрано On (recommended) (Включить (рекомендуется)).
5. В диалоге Personal Firewall (Персональный брандмауэр) выберите Advanced Settings (Дополнительные настройки).
6. Щелкните Configure (Конфигурация) и затем Add (Добавить).
7. Выберите Allow (Разрешить) и щелкните Далее.
8. Выберите Connections to and from other computers (Подключения к или из других компьютеров). Затем щелкните Далее.
9. Выберите Any computer (Любой компьютер). Затем щелкните Далее.
10. В окне The protocol you want to allow (Разрешенный протокол) выберите UDP. Затем выберите Only communications that match all types and ports listed below (Только взаимодействие, соответствующее всем указанным далее типам и портам).
11. Щелкните Добавить.
12. В окне Specify Ports (Укажите порт) выберите Individually specified ports (Отдельно назначенные порты) и Local (Локальный).
13. Введите 2498 в поле номера порта. Затем щелкните OK.
14. Введите имя правила. Точное имя необязательно. Можно ввести Правило брандмауэра WiMAX или любое, какое вам необходимо. Затем щелкните Далее.
15. Щелкните Готово. Новое правило появится в списке General Rules (Общие правила).
16. Щелкните OK для сохранения настроек брандмауэра. Закройте приложение Norton Internet Security.
17. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

## Sygate Personal Firewall Pro

Для открытия порта UDP 2948 в Sygate Personal Firewall выполните следующие действия:

1. Щелкните Пуск > Все программы > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall.
2. Щелкните Tools > Advanced Rules. (Если необходимо, выберите OK для запрета отображения предупреждения конфигурации дополнительного правила).
3. Щелкните Добавить.
4. На вкладке General (Общее) в окне Advanced Rule Settings (Настройки дополнительных правил) введите следующую информацию:

- Rule Description (Описание правила): Это имя правила. Можно ввести Правило брандмауэра WiMAX или то, что вы предпочитаете.
- Action (Действие): Выберите Allow this traffic (Разрешить трафик).
- Дополнительные настройки: Выберите All network interface cards (Все сетевые платы).
- Примените это правило к режиму Screensaver (Заставка). Выберите Both on and off (Вкл./выкл. оба).

5. Выберите вкладки Ports (Порты) и Peripherals (Периферия) и укажите следующее:
   - Protocol (Протокол): Выберите UDP.
   - Local (Локальный): Введите 2948.
   - Traffic Direction (Направление трафика): Выберите Inbound (Входящий).
6. Щелкните OK.
7. В окне Advanced Rules (Дополнительные правила) подтвердите добавление правила. Щелкните OK еще раз для сохранения настроек брандмауэра.
8. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

## ZoneAlarm Professional

Для открытия порта UDP 2948 в брандмауэре ZoneAlarm Professional выполните следующие действия:

1. Выберите Пуск > Все программы > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro.
2. Щелкните Firewall.
3. Щелкните Custom (Пользовательский) на вкладке Main (Главная).
4. На вкладке Internet Zone (Зона Интернета) выберите Allow incoming UDP ports (Разрешить входящие порты UDP).
5. Введите 2498 в поле портов. Если значения уже указаны в поле портов, введите запятую после последнего значения и укажите новый номер порта.
6. Щелкните Применить.
7. Щелкните OK для сохранения настроек брандмауэра. Закройте приложение ZoneAlarm Professional.
8. Теперь можно начать активацию. Вернитесь в диалог Подписка на услуги сети WiMAX.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств