返回目录页面

# 任务栏图标，命令，和消息

- 任务栏图标
- 任务栏菜单命令
- 工具提示
- 桌面警报
- 通知
- 从任务栏打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序

## 任务栏图标

WiMAX 任务栏图标位于桌面右下角。此图标会改变以显示 WiMAX 的当前状态。显示的图标如下所示。

| 可用网络： WiMAX 网络可用于连接。此图标仅在您尚未连接到 WiMAX 网络而且网络可用的情况下才显示。双击此图标打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序。
| 正在连接： 当适配器正在连接网络时，此图标会发生变化（动画），显示不定数目的白色弧形。
| 正在搜索： 适配器进行搜索时，圆形的放大镜环绕图标移动。单击图标以了解更多信息。
| 已连接： 您已连接。此图标显示当前 WiMAX 连接的信号质量。
| 无线电已关闭： 您没有连接。实用程序无法搜索可用的网络。这可能是由于 WiMAX 开/关按钮被关闭；或者是由于计算机的硬件无线电开关（如果有） 被关闭；或者两种情况均存在。单击图标以了解更多信息。
| 无可用的 WiMAX 网络： 已进行搜索，但是区域中无网络可用。单击图标以了解更多信息。
| 问题： 存在问题。WiMAX 在此问题解决之后方能使用。单击图标以了解更多信息。

## 任务栏菜单命令

右击任务栏上的“英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序”图标以访问任务栏命令。此图标在位于 Windows 桌面的右下角的任务栏上可见。后面列出的是可用的 WiMAX 任务栏命令。

命令 | 说明
--- | ---
配置 WiMAX | 单击以打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序。
WiMAX 打开 | 此命令打开 WiMAX。如果打开 WiMAX，WiFi 则关闭。WiMAX 和 WiFi 不能同时打开。
WiFi 打开 | 此命令打开 WiFi。如果打开 WiFi，WiMAX 则关闭。WiMAX 和 WiFi 不能同时打开。 注意： 对运行 Microsoft Windows* XP 的计算机，此项命令仅在安装了英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序情况下显示。
WiMAX 和 WiFi 关闭 | 此命令关闭 WiMAX 或 WiFi（视何者打开而定）。 注意： 对运行 Microsoft Windows* XP 的计算机，此项命令仅在安装了英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序情况下显示。
WiMAX 关闭 | 此项命令关闭 WiMAX。 注意： 此项命令仅在计算机运行 Microsoft Windows* XP，而且没有安装英特尔l® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序的情况下显示。
连接 | 连接到选定的网络。 注意： 如果未检测到网络、WiMAX 开/关按钮被关闭或者硬件无线电开关（如存在）被关闭，则此命令不可用。
断开连接 | 从当前连接的 WiMAX 网络上断开连接。 注意： 如果您没有连接，则此命令不可用。

## 工具提示

工具提示提供有关适配器、连接和网络可用性的信息。工具提示在您将鼠标箭头移过任务栏图标上时显示。以下是所有可能的工具提示。

提示 | 解释
--- | ---
<网络名称>可供连接。 | 指定的 WiMAX 网络可供连接。此消息仅在您当前未连接或者仅有一个网络可用的情况下显示。
N 个 WiMAX 网络可供连接。 | 有两个或更多 WiMAX 网络可供连接。此项消息仅在您当前尚未连接的情况下显示。
正在搜索 WiMAX 网络... | 适配器当前正在搜索可用的 WiMAX 网络。显示进展。
正在连接到<网络名称>... | 适配器当前正在连接指定的网络。
连接到： <网络名称>... 正在获取网络名称 | 适配器正在获取 IP 地址。这对正常的网络通信是必要的。
连接到<网络名称> 信号： <极佳> IP 地址： <地址> | 适配器已连接到指定的网络。显示此信号强度。其范围可从差到极佳。将列出此适配器/连接的 IP 地址。
连接到： <网络名称>... WiMAX 受限制或没有连接。 | 请参阅WiMAX 受限制或没有连接。
WiMAX 已关闭。 | 无线电已关闭。使用 WiMAX 打开/关闭 按钮（在实用程序主窗口显示）。
硬件无线电开关已关闭。 | 有些笔记本电脑配备有可用于打开或关闭 WiMAX 和 WiFi 的物理开关（该开关对此两者都起作用）。此项消息表明开关已关闭。若要连接，您需要将其打开。
无 WiMAX 网络可供连接。 | 已进行搜索，但是区域中无网络可用。
另一个连接管理应用程序当前正在管理 WiMAX 连接 | 此消息表明另一个应用程序正在控制 WiMAX 适配器和连接。如果显示此消息，您需要将此程序从计算机上移除。然后重新引导计算机。
WiMAX 已就绪。 | 这可能由以下原因之一造成： WiMAX 适配器可能已通过 Windows* 禁用。使用设备管理器启用。 WiMAX 适配器丢失。 WiMAX 驱动程序和/或软件工作不正常。您可能需要重新引导计算机。

## 桌面警报

当需要用户行动时，将显示桌面警报。如果单击该警报，则会执行相应操作。

提示 | 解释
--- | ---
WiMAX 更新可用。这些更新对 WiMAX 的正常运作是至关紧要的。是否要现在就下载更新？ | 此项消息在 WiMAX 软件有更新可供下载的情况下显示。单击是 。如果单击以后提醒我，则会在以后再次向您提示。单击是以后，将下载 WiMAX 更新。下载过程中不应该关闭或断开 WiMAX 连接，否则下载将无法完成。
当前正在下载 WiMAX 更新。如果断开连接，下载将停止。是否要断开与 <网络名称> 的连接？ | 断开 WiMAX 连接将停止 WiMAX 下载，并将不会进行安装。将会在以后要求您下载更新。您应该对此项消息单击否以允许下载完成。
当前正在下载 WiMAX 更新。如果关闭 WiMAX，下载将停止。是否要关闭 WiMAX？ | 关闭 WiMAX 连接将停止 WiMAX 下载，并将不会进行安装。将会在以后要求您下载更新。您应该对此项消息单击否以允许下载完成。
WiMAX 更新已下载。现在将开始安装。 | 单击确定以安装 WiMAX 更新。如果您不点击任何选项，更新则将在 20 秒钟后开始。
WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。打开 WiFi 将断开 WiMAX 的连接。是否要打开 WiMAX？ | 此消息在每当打开 WiFi 而 WiMAX 已连接时显示。如果单击是 ，则会断开 WiMAX 连接，并打开 WiFi。如果单击否，则 WiFi 仍关闭而 WiMAX 连接。
WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。打开 WiMAX 将断开 WiFi 的连接并关闭 WiFi。可以通过任务栏图标或“选项”菜单重新打开 WiFi。是否要打开 WiMAX？ | 如果您打开 WiMAX，而且 WiFi 已经打开，则会显示这些警告之一。这些警告因当前的 WiFi 连接而各有所异。 如果单击是，则会发生以下情况： WiFi 适配器被关闭。 如果您连接到 WiFi 网络，则该连接会关闭。 如果 WiFi 设备通过英特尔® My WiFi 技术应用程序连接到计算机，则会打开这些设备的连接，并关闭应用程序。 如果单击否，则 WiMAX 依然关闭，WiFi 适配器依然打开，而所有的 WiFi 连接保持不变。
WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。打开 WiMAX 将断开所有连接到您计算机的 WiFi 设备的连接，并关闭 WiFi。可以通过任务栏图标或“选项”菜单重新打开 WiFi。是否要打开 WiMAX？
WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。打开 WiMAX 将断开 WiFi 以及所有连接到您计算机的 WiFi 设备的连接，并关闭 WiFi。可以通过任务栏图标或“选项”菜单重新打开 WiFi。是否要打开 WiMAX？

## 通知

当连接状态发生变动（例如：连接或断开连接），或者 WiMAX 网络变为可供连接时显示通知。对这些情况的大多数您不需要采取任何行动。您可以通过更改首选设置来阻止显示这些通知中的大多数。

提示 | 解释
--- | ---
WiMAX 受限制或没有连接。您在这一问题得到解决之前可能无法访问互联网。单击此消息了解更多信息。 | 未检测到 IP 地址。此消息在 WiMAX 适配器检测不到来自网络的 IP 地址时显示。没有 IP 地址将无法进行正常网络通信。尝试用以下方法解决此问题： 断开网络连接。稍候几秒钟后再尝试重新连接到 WiMAX 网络。 重新引导计算机。重新引导完成后，确保打开 WiMAX。然后尝试连接到 WiMAX 网络。 对高级用户： 使用 ipconfig 重置并获取 IP 地址。 联系此网络服务供应商的支持部门。参阅支持。
此计算机支持 WiMAX 无线宽带通信。单击此处以了解更多信息 | 此通知在启动计算机后不久即显示。此通知在您连接到 WiMAX 以后将不再显示。参阅什么是 WiMAX？了解更多信息。
一个或更多 WiMAX 网络处于此计算机的范围中。要查看列表并连接，单击此消息。 | 单击此消息打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序主窗口，并显示可用的 WiMAX 网络。您可以从这里连接到 WiMAX。参阅连接到 WiMAX 网络以了解更多信息。
<网络名称>可供连接。要连接，单击此消息。 | 首选网络可供连接。首选网络就是计算机最近一次连接的网络。要连接，单击此消息，或者右击任务栏图标并单击连接。
连接到<网络名称> ： 信号： <极佳> IP 地址：<地址> | 在适配器连接到被命名的网络时显示。显示此信号强度。其范围可从差到极佳。将列出此适配器/连接的 IP 地址。
断开与其连接： <网络名称> 单击此消息了解更多信息。 | 您已经断开与以下 WiMAX 网络的连接。这可能由以下原因之一造成： 您主动断开了 WiMAX 网络连接。例如，您在主窗口单击了 WiMAX 关闭 或断开连接。 您所处位置的 WiMAX 信号强度很弱。查看信号强度指数； 绿色杆显示得越多，则信号越强；绿色杆显示越少，则信号越弱。要连接到 WiMAX，转移到一个信号强度更好的区域。对高级用户，请参阅 RSSI 连接更多关于信号强度的消息。 您所在位置的 WiMAX 信号质量较差。您可能距一个无线接入点或微波炉太近，该两者都会干扰您的 WiMAX 连接。确保这类设备距离您的 WiMAX 适配器至少 2 米（7 英尺）。对高级用户，请参阅 CINR 以了解关于信号质量的更多信息。 您已经打开了 WiFi。WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。打开 WiFi 将断开您与 WiMAX 的连接。而打开 WiMAX 会断开与 WiFi 的连接 。参阅打开和关闭 WiMAX。 您已经关闭了硬件无线电开关。有些笔记本电脑上配备了硬件无线电开关，让您打开或关闭无线电。如果存在硬件无线电开关，重新将其打开。参阅打开和关闭 WiMAX。

## 从任务栏打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序

要打开英特尔® PROSet/无线 WiMAX 连接实用程序：

- 双击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标，或者
- 右击任务栏图标，并选择配置 WiMAX。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明