Terug naar inhoud

# Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma

- Overzicht van de toepassing
- Hoofdvenster
- Verkleind venster
- Volledig venster
- Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma sluiten

## Overzicht van de toepassing

Met het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma kunt u de verbindingen van uw laptop met WiMAX-netwerken eenvoudig beheren. Verbinding maken met WiMAX is eenvoudig en het hulpprogramma controleert welke netwerken beschikbaar zijn en kan er automatisch verbinding mee maken. De Intel® PROSet/Wireless WiMAX-software kan geheel naar eigen inzicht worden geconfigureerd. De WiMAX-adapter en -verbinding kunnen eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dat nodig is.

Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma kan worden gebruikt onder zowel Microsoft Windows* XP, Windows Vista*en Windows* 7.

## Hoofdvenster

Het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma wordt weergegeven in twee modi:

- Verkleind venster
- Volledig venster

### Verkleind venster

Als het verkleinde venster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma wordt weergegeven, wordt informatie gegeven over het hulpprogramma, de verbindingsstatus en de beschikbaarheid van het laatste WiMAX-netwerk waarmee u verbinding hebt gehad (uw voorkeursnetwerk). Dit is de manier waarop het programma meestal zal worden weergegeven. Via dit venster kunt u:

- Status weergeven
- Verbinding maken met uw voorkeursnetwerk
- Zoeken naar uw voorkeursnetwerk
- Opties bekijken en instellen
- WiMAX in- en uitschakelen
- WiFi inschakelen
- Help en andere informatie opvragen

#### Status weergeven

Het statusgebied geeft informatie over de status van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma.

- Als u op dit moment verbinding hebt met een netwerk, wordt dat netwerk geïdentificeerd. Dit wordt uw voorkeursnetwerk genoemd. Bijvoorbeeld: Verbonden met: <Netwerknaam>. <Netwerknaam> is uw voorkeursnetwerk.
- IP-adres: Als u verbinding hebt met een netwerk, wordt hier het IP-adres weergegeven dat is toegewezen aan uw WiMAX-adapter.
- Als uw voorkeursnetwerk beschikbaar is, wordt dat hier weergegeven en kunt u er verbinding mee maken. Bijvoorbeeld: <Netwerknaam> is beschikbaar voor verbinding. De signaalsterkte wordt ook weergegeven. Zie Informatie en pictogrammen.
- Als uw voorkeursnetwerk niet beschikbaar is, wordt dat met een bericht aangegeven en wordt u gevraagd om er nog eens naar te zoeken.
- In dit gebied worden ook berichten getoond over de huidige bewerking en de status van de WiMAX-adapter. Klik op Status om alle mogelijke statusberichten te zien.
- Klik op het logo om een browser te openen en meer informatie te krijgen over WiMAX.

#### Verbinding maken met uw voorkeursnetwerk

Als uw voorkeursnetwerk (het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gehad) beschikbaar is, wordt het weergegeven in het statusgebied en kunt u er verbinding mee maken. Bijvoorbeeld: <Netwerknaam> is beschikbaar voor verbinding. De signaalsterkte wordt ook vermeld. Klik op Verbinden om verbinding te maken. Klik hier op Verbinden voor meer informatie. Als uw voorkeursnetwerk niet beschikbaar is, wordt dat met een bericht aangegeven en wordt u gevraagd om er nog eens naar te zoeken.

#### Zoeken

Als u niet verbonden bent met WiMAX, zoekt het hulpprogramma periodiek naar het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gehad. Dit wordt uw voorkeursnetwerk genoemd. De knop Zoeken is alleen aanwezig als uw voorkeursnetwerk bij de laatste zoekactie niet is gevonden. Als u niet wilt wachten op een automatische, periodieke zoekactie, klikt u op Zoeken om onmiddellijk te zoeken naar uw voorkeursnetwerk.

U kunt op Stoppen met zoeken klikken om een zoekactie die wordt uitgevoerd, te stoppen. Opmerking: dit zoeken naar uw voorkeursnetwerk is niet hetzelfde als het zoeken dat wordt gestart met de knop Zoeken naar netwerken in het volledige venster. Daarmee wordt gezocht naar alle netwerken. Klik hier op Zoeken voor meer informatie over het zoeken naar netwerken.

#### WiMAX in- en uitschakelen

- Klik op WiMAX: Aan om WiMAX in te schakelen. Op dit punt begint het hulpprogramma te zoeken naar uw WiMAX-voorkeursnetwerk. Als uw voorkeursnetwerk beschikbaar is, wordt het weergegeven en kan de verbinding automatisch worden gemaakt. Klik anders op Verbinden om verbinding te maken.
- Klik op WiMAX: Uit om WiMAX uit te schakelen en de verbinding met een netwerk te verbreken als u een actieve verbinding hebt. Dit is niet hetzelfde als klikken op Verbinding verbreken, omdat als u WiMAX uitschakelt, ook het zoeken naar WiMAX-netwerken wordt gestopt en de batterij wordt gespaard. Zie De WiMAX-radio in- en uitschakelen voor meer informatie.

#### Opties bekijken en instellen

Klik op Opties voor een menu met de volgende opties:

- Voorkeuren...
- Geavanceerd...
- WiFi inschakelen: Met deze opdracht kunt u eenvoudig WiFi inschakelen via het menu met WiMAX-opties. Opmerking: als u WiFi inschakelt, wordt WiMAX uitgeschakeld en wordt de WiMAX-verbinding verbroken.

#### Venster vergroten

In de modus Volledig venster ziet u een lijst van netwerken en kunt u zoeken naar alle beschikbare netwerken. Klik op Vergroten om het volledige venster te openen. De knop Vergroten is alleen beschikbaar als u nog niet verbonden bent met WiMAX en het venster niet al vergroot is. Klik op Verkleinen om het venster weer te verkleinen

#### Help en andere informatie opvragen

Klik op Help voor een menu waarmee u deze Help kunt opvragen (u kunt ook op de toets F1 drukken) en om toegang te krijgen tot informatie over Ondersteuning.

#### Informatie en pictogrammen

In het hoofdvenster worden verschillende pictogrammen weergegeven. Bovendien is er een aantal pictogrammen op de Taakbalk.

| Verbonden met: Dit pictogram geeft aan dat u verbonden bent met WiMAX. Het netwerk waarmee u verbinding hebt, wordt getoond. In dit gebied worden verschillende andere pictogrammen en statusberichten weergegeven. Zie Statusberichten.
| Signaalsterkte: er kunnen één tot vijf groene balken worden weergegeven, waarbij meer groene balken een sterker signaal aangeven. Sterkere signalen zorgen voor snellere verbindingen. Zwakkere signalen kunnen leiden tot langzamere of verbroken verbindingen.
| Eerder verbonden netwerk: Geeft aan dat u al eens verbinding hebt gemaakt met dit netwerk. Het abonnement voor dit netwerk kan al dan niet actief zijn.
IP-adres | Als u verbinding hebt met een netwerk, wordt hier het IP-adres weergegeven dat is toegewezen aan uw WiMAX-adapter.
Tijd | Geeft aan hoeveel tijd is verstreken sinds de huidige verbinding tot stand is gebracht.

### Volledig venster

Wanneer u het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma voor het eerst start, begint het hulpprogramma met zoeken naar alle beschikbare WiMAX-netwerken en is het mogelijk dat het volledige venster wordt weergegeven. Hier ziet u de lijst van alle netwerken die op dit moment beschikbaar zijn.

Als het verkleinde venster van het programma wordt weergegeven, klikt u op Vergroten om het volledige venster te zien. De knop Vergroten is alleen beschikbaar als u nog niet verbonden bent met WiMAX en het venster niet al vergroot is.

In de modus Volledig venster kunt u alles doen wat u kunt doen in de modus Verkleind venster, maar kunt u bovendien zoeken naar alle netwerken. Daarmee worden alle netwerken weergegeven waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, uw voorkeursnetwerk en alle gedetecteerde nieuwe netwerken. Klik op Zoeken naar netwerken om de zoekactie uit te voeren. Klik op Verkleinen om terug te keren naar de modus Verkleind venster. Opmerking: als u nog nooit verbinding met een netwerk hebt gemaakt, wordt de knop Verkleinen niet weergegeven.

## Venster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma sluiten

Als u het hoofdvenster van hulpprogramma wilt sluiten, klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het venster. U moet eerst alle subvensters van het hulpprogramma sluiten.

Opmerking: Als u het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma sluit, wordt het hulpprogramma niet gesloten en wordt een actieve WiMAX-verbinding niet verbroken. Het hulpprogramma en de adapter blijven functioneren. Als u een verbinding wilt verbreken, klikt u op Verbinding verbreken in het hoofdvenster of klikt u op WiMAX: Uit.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik