Terug naar inhoud

# Pictogrammen, opdrachten en berichten op de taakbalk

- Taakbalkpictogrammen
- Opdrachten in het taakbalkmenu
- Tooltips
- Bureaubladwaarschuwingen
- Meldingen
- Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma openen vanaf de taakbalk

## Taakbalkpictogrammen

Het taakbalkpictogram van WiMAX staat rechtsonder op uw bureaublad. Dit pictogram wijzigt om de actuele status van WiMAX aan te geven. De pictogrammen worden hieronder weergegeven.

| Beschikbare netwerken: Er zijn WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbindingen. Dit pictogram wordt alleen weergegeven als u geen verbinding hebt met een WiMAX-netwerk en er netwerken beschikbaar zijn. Dubbelklik op het pictogram om het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma te openen.
| Verbinding maken: Wanneer de adapter probeert verbinding te maken met een netwerk, wijzigt dit pictogram (het is geanimeerd) en wordt een variërend aantal witte bogen weergegeven.
| Bezig met zoeken: Wanneer de adapter bezig is met zoeken, beweegt het ronde vergrootglas rond het pictogram. Klik op het pictogram voor meer informatie.
| Verbonden: U hebt verbinding. Het pictogram toont de signaalkwaliteit voor de huidige WiMAX-verbinding.
| Draadloze communicatie is uitgeschakeld: U hebt geen verbinding. Het hulpprogramma kan ook niet zoeken naar beschikbare netwerken. De oorzaak kan zijn dat de knop WiMAX aan/uit op Uit staat of dat de hardwareschakelaar voor de radio op uw computer (indien aanwezig) op Uit staat, of beide. Klik op het pictogram voor meer informatie.
| Er zijn geen WiMAX-netwerken beschikbaar: Er is een zoekactie uitgevoerd en er zijn geen netwerken beschikbaar in het gebied. Klik op het pictogram voor meer informatie.
| Probleem: Er bestaat een probleem. WiMAX kan pas worden gebruikt als het probleem verholpen is. Klik op het pictogram voor meer informatie.

## Opdrachten in het taakbalkmenu

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma om toegang te krijgen tot de opdrachten in het taakbalkmenu. Het pictogram wordt weergegeven op de taakbalk, rechtsonder op uw Windows-bureaublad. Hieronder ziet u de opdrachten die beschikbaar zijn voor WiMAX.

Opdracht | Omschrijving
--- | ---
WiMAX configureren | Klik hierop om het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma te openen.
WiMAX aan | Met deze opdracht wordt WiMAX ingeschakeld. Als WiMAX aan is, wordt WiFi uitgeschakeld. WiMAX en WiFi kunnen niet tegelijkertijd ingeschakeld zijn.
WiFi aan | Met deze opdracht wordt WiFi ingeschakeld. Als WiFi aan is, wordt WiMAX uitgeschakeld. WiMAX en WiFi kunnen niet tegelijkertijd ingeschakeld zijn. Opmerking: Op computers met Microsoft Windows* XP wordt deze opdracht alleen getoond als het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma geïnstalleerd is.
WiMAX en WiFi uit | Met deze opdracht wordt WiMAX of WiFi (afhankelijk van welk van de twee ingeschakeld is) uitgeschakeld. Opmerking: Op computers met Microsoft Windows* XP wordt deze opdracht alleen getoond als het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma geïnstalleerd is.
WiMAX uit | Met deze opdracht wordt WiMAX uitgeschakeld. Opmerking: Op computers met Microsoft Windows* XP wordt deze opdracht alleen getoond als het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma niet is geïnstalleerd.
Verbinden | Hiermee maakt u verbinding met het geselecteerde netwerk. Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar als er geen netwerk is gedetecteerd, de knop WiMAX aan/uit op Uit staat of de hardwareschakelaar voor de radio (indien aanwezig) op Uit staat.
Verbinding verbreken | Hiermee verbreekt u de verbinding met het huidige WiMAX-netwerk. Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar als u geen verbinding hebt.

## Tooltips

De knopinfo geeft informatie over de adapter, verbinding en beschikbaarheid van netwerken. De knopinfo verschijnt wanneer u de muiswijzer over het pictogram op de taakbalk beweegt. Hieronder ziet u alle knopinfo die kan worden weergegeven.

Tip | Uitleg
--- | ---
<Netwerknaam> is beschikbaar voor verbinding. | U kunt verbinding maken met het genoemde WiMAX-netwerk. Dit bericht wordt alleen weergegeven als u op dit moment geen verbinding hebt en er maar één netwerk beschikbaar is.
N WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding. | Er zijn twee of meer WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding. Dit bericht wordt alleen weergegeven als u op dit moment geen verbinding hebt.
Zoeken naar WiMAX-netwerken... | De adapter is op dit moment aan het zoeken naar beschikbare WiMAX-netwerken. De voortgang wordt aangegeven.
Verbinding maken met <Netwerknaam>... | De adapter is op dit moment verbinding aan het maken met het genoemde netwerk.
Verbonden met: <Netwerknaam>... Netwerkadres verkrijgen | De adapter probeert een IP-adres te verkrijgen. Dit is nodig voor normale communicatie via een netwerk.
Verbonden met <Netwerknaam> Signaal: <Uitstekend> IP-adres: <adres> | De adapter is op dit moment verbonden met het genoemde netwerk. De signaalsterkte wordt weergegeven. Die kan uiteenlopen van Slecht tot Uitstekend. Ook het IP-adres voor deze adapter/verbinding wordt weergegeven.
Verbonden met: <Netwerknaam>... WiMAX heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. | Zie WiMAX heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden.
WiMAX is uit. | De draadloze radio is uitgeschakeld. U kunt de radio inschakelen met de knop WiMAX aan / uit (te vinden in het hoofdvenster van het hulpprogramma).
De hardwareschakelaar van de radio staat op Uit. | Sommige laptops hebben een fysieke schakelaar die u kunt gebruiken om WiMAX en WiFi in of uit te schakelen (de schakelaar werkt op allebei). Het bericht geeft aan dat de schakelaar op Uit staat. Om verbinding te kunnen maken, moet u de schakelaar op Aan zetten.
Er zijn geen WiMAX-netwerken beschikbaar voor verbinding. | Er is een zoekactie uitgevoerd en er zijn geen netwerken beschikbaar in het gebied.
Een andere toepassing beheert op dit moment de WiMAX-verbinding. | Dit bericht geeft aan dat een andere toepassing op dit moment de WiMAX-adapter en -verbindingen beheert. Als dit bericht wordt weergegeven, moet u dat programma verwijderen van de computer. Start vervolgens de computer opnieuw op.
WiMAX is niet gereed. | Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: Mogelijk is de WiMAX-adapter uitgeschakeld met Windows*. Schakel de adapter in met Apparaatbeheer. De WiMAX-adapter ontbreekt. Het WiMAX-stuurprogramma en/of de WiMAX-software werken niet goed. Het is mogelijk dat u de computer opnieuw moet opstarten.

## Bureaubladwaarschuwingen

Als interventie van de gebruiker nodig is, wordt een waarschuwing weergegeven. Als u op de waarschuwing klikt, wordt de passende actie uitgevoerd.

Tip | Uitleg
--- | ---
Er zijn WiMAX-updates beschikbaar. Deze updates zijn essentieel voor de normale werking van WiMAX. Wilt u de updates nu downloaden? | Dit bericht wordt weergegeven wanneer updates op de WiMAX-software beschikbaar zijn voor downloaden. Klik op Ja .Als u op Later herinneren klikt, verschijnt dit bericht later opnieuw. Als u op Ja klikt, worden de WiMAX-updates gedownload. Schakel WiMAX niet uit en verbreek de WiMAX-verbinding niet tijdens het downloaden, omdat dan het proces niet voltooid kan worden.
Er worden op dit moment WiMAX-updates gedownload. Als u de verbinding verbreekt, wordt de download gestopt. Wilt u de verbinding met <Netwerknaam> verbreken? | Als u de WiMAX-verbinding verbreekt, wordt de WiMAX-download gestopt en worden de updates niet geïnstalleerd. U wordt in dat geval later weer gevraagd om de updates te downloaden. Klik op Nee als u de download wilt voltooien.
Er worden op dit moment WiMAX-updates gedownload. Als u WiMAX uitschakelt, wordt de download gestopt. Wilt u WiMAX uitschakelen? | Als u WiMAX uitschakelt, wordt de WiMAX-download gestopt en worden de updates niet geïnstalleerd. U wordt in dat geval later weer gevraagd om de updates te downloaden. Klik op Nee als u de download wilt voltooien.
De WiMAX-updates zijn gedownload. De installatie wordt nu gestart. | Klik op OK om de WiMAX-updates te installeren. Als u nergens op klikt, worden de updates na 20 seconden geïnstalleerd.
WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Als u WiFi inschakelt, wordt de WiMAX-verbinding verbroken. Wilt u WiFi inschakelen? | Dit bericht wordt weergegeven wanneer u WiFi inschakelt terwijl een WiMAX-verbinding actief is. Als u op Ja klik, wordt de WiMAX-verbinding verbroken en wordt WiFi ingeschakeld. Als u op Nee klikt, blijft WiFi uit en blijft de WiMAX-verbinding in stand.
WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Als u WiMAX inschakelt, worden WiFi-verbindingen verbroken en wordt WiFi uitgeschakeld. U kunt WiFi opnieuw inschakelen via het pictogram op de taakbalk of het menu Opties. Wilt u WiMAX inschakelen? | Een van deze waarschuwingen verschijnt wanneer u probeert WiMAX in te schakelen terwijl WiFi al aan is. De precieze waarschuwing is afhankelijk van uw huidige WiFi-verbinding. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: De WiFi-adapter wordt uitgeschakeld. Als u een verbinding had met een WiFi-netwerk, wordt die verbinding gesloten. Als WiFi-apparaten waren verbonden met uw computer met de toepassing Intel® My WiFi Technology, wordt de verbinding met die apparaten verbroken en wordt de toepassing gesloten. Als u op Nee klikt, blijft WiMAX uit, blijft de WiFi-adapter aan en blijven alle WiFi-verbindingen ongewijzigd in stand.
WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Als u WiMAX inschakelt, wordt de verbinding van WiFi-apparaten die zijn verbonden met uw computer verbroken en wordt WiFi uitgeschakeld. U kunt WiFi opnieuw inschakelen via het pictogram op de taakbalk of het menu Opties. Wilt u WiMAX inschakelen?
WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Als u WiMAX inschakelt, worden WiFi-verbindingen verbroken, wordt de verbinding van alle WiFi-apparaten die zijn verbonden met uw computer verbroken en wordt WiFi uitgeschakeld. U kunt WiFi opnieuw inschakelen via het pictogram op de taakbalk of het menu Opties. Wilt u WiMAX inschakelen?

## Meldingen

Meldingen worden weergegeven wanneer de status van een verbinding is gewijzigd (bijvoorbeeld verbinding gemaakt of verbinding verbroken) of WiMAX-netwerken beschikbaar zijn gekomen voor verbinding. Voor de meeste meldingen is geen actie van uw kant nodig. U kunt de weergave van deze meldingen stoppen door de instelling Voorkeuren te wijzigen.

Tip | Uitleg
--- | ---
WiMAX heeft beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. Mogelijk hebt u geen toegang tot het internet totdat dit probleem is verholpen. Klik op dit bericht voor meer informatie. | IP-adres niet gedetecteerd. Dit bericht wordt weergegeven als de WiMAX-adapter geen IP-adres heeft gedetecteerd voor het netwerk. Normale communicatie via een netwerk is zonder IP-adres niet mogelijk. Probeer de volgende methoden om dit probleem te verhelpen: Verbreek de verbinding met het netwerk. Wacht een paar seconden en probeer dan opnieuw verbinding te maken met het WiMAX-netwerk. Start de computer opnieuw op. Als de computer opnieuw is opgestart, controleert u of WiMAX ingeschakeld is. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met het WiMAX-netwerk. Voor ervaren gebruikers: Gebruik ipconfig om een IP-adres te verkrijgen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van de serviceprovider. Zie Ondersteuning.
Deze computer ondersteunt draadloze breedbandcommunicatie via WiMAX. Klik hier voor meer informatie. | Deze melding verschijnt kort nadat u de computer opstart. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met WiMAX, wordt deze melding niet meer weergegeven. Raadpleeg Wat is WiMAX? voor meer informatie.
Er zijn één of meer WiMAX-netwerken binnen het bereik van deze computer. Klik op dit bericht om de lijst te zien en verbinding te maken. | Als u op dit bericht klikt, wordt het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma geopend en worden de beschikbare WiMAX-netwerken getoond. U kunt dan verbinding maken met WiMAX. Raadpleeg Verbinding maken met een WiMAX-netwerk voor meer informatie.
<Netwerknaam> is beschikbaar voor verbinding. Klik op dit bericht om verbinding te maken. | Uw voorkeursnetwerk is beschikbaar voor verbindingen. Uw voorkeursnetwerk is het laatste netwerk waarmee de computer verbinding heeft gehad. Klik op het bericht om verbinding te maken of klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram en selecteer Verbinden.
Verbonden met <Netwerknaam> Signaal: <Uitstekend> IP-adres:<adres> | Wordt weergegeven wanneer de adapter verbinding maakt met het genoemde netwerk. De signaalsterkte wordt weergegeven. Die kan uiteenlopen van Slecht tot Uitstekend. Ook het IP-adres voor deze adapter/verbinding wordt weergegeven.
Verbinding verbroken met: <Netwerknaam> Klik op dit bericht voor meer informatie. | De verbinding met het WiMAX-netwerk is verbroken. Mogelijke redenen zijn: U hebt de verbinding met WiMAX bewust verbroken. U hebt bijvoorbeeld in het hoofdvenster op WiMAX uit of Verbinding verbreken geklikt. U bent in een gebied met een zwak WiMAX-signaal. Controleer de indicator voor de signaalsterkte. Het aantal groene balken is groter bij een sterker signaal en kleiner bij een zwakker signaal. Ga naar een gebied met een sterker signaal om opnieuw verbinding te maken met WiMAX. Ervaren gebruikers kunnen RSSI raadplegen voor meer informatie over de signaalsterkte. U bent in een gebied met een slechte WiMAX-signaalkwaliteit. Mogelijk bent u te dicht bij een draadloos toegangspunt of een magnetron. Deze apparaten kunnen interfereren met de WiMAX-verbinding. Zorg ervoor dat dergelijke apparaten ten minste 2 meter verwijderd zijn van de WiMAX-adapter. Ervaren gebruikers kunnen CINR raadplegen voor meer informatie over de signaalkwaliteit. U hebt WiFi ingeschakeld. WiFi en WiMAX kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. Als u WiFi inschakelt, wordt de WiMAX-verbinding verbroken en als u WiMAX inschakelt, wordt de WiFi-verbinding verbroken. Zie WiMAX in- en uitschakelen. U hebt de hardwareschakelaar gebruikt om de radio uit te schakelen. Op sommige laptops kunt u de radio in- of uitschakelen met een speciale hardwareschakelaar. Als die aanwezig is, gebruikt u de hardwareschakelaar om de radio weer in te schakelen. Zie WiMAX in- en uitschakelen.

## Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma openen vanaf de taakbalk

U opent het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma als volgt:

- Dubbelklik op het taakbalkpictogram in de rechterbenedenhoek van het Windows-bureaublad, of
- Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram en selecteer WiMAX configureren.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik