目次へ戻る

# WiMAX 無線のオン/オフ

WiMAX 無線をオンまたはオフにするには、いくつかの方法があります。

- メインウィンドウの [WiMAX オン/オフ] ボタン： 必要に応じてオン、オフをクリックしてください。WiMAX をオフにすると、WiMAX ネットワークから切断されます。
- タスクバー WiMAX アイコン： このタスクバーアイコンを使用して、すばやく WiMAX をオン、オフにできます。アイコンを右クリックして、メニューから [WiMAX オン] または [WiMAX オフ] をクリックします。 WiMAX をオフにすると、WiMAX ネットワークから切断されます。このコマンドのリストは、わずかに異なることがあります。タスクバーコマンドを参照してください。このアイコンは、WiMAX の状態によって変化します。 タスクバーコマンドを参照してください。
- WiFi の排他性： WiMAX 接続中に WiFi をオンにすると、WiMAX がオフになり WiMAX 接続が失われます。この逆も同じで、WiFi 接続中に WiMAX をオンにすると、WiFi がオフになり、WiFi 接続が失われます。WiFi と WiMAX を同時に稼動することはできません。
- ハードウェアのワイヤレス スイッチ： コンピューターによっては、ワイヤレス無線 (WiMAX) をオン、オフにできるハードウェアのワイヤレス スイッチが付いています。このスイッチは、[WiMAX オン/オフ] ボタンとは別に操作できます。ただし、ハードウェアのワイヤレス スイッチがオフになっている場合、無線スイッチのオフ状態がタスクバーとメインウィンドウの [WiMAX オン/オフ] ボタンに反映されます。WiMAX を再度オンにするには、最初に WiMAX のハードウェアのワイヤレス スイッチをオンにします。次にタスクバーまたはメインウィンドウで [WiMAX オン] をクリックします。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報