Retour à la table des matières

# Utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX

- Présentation
- Fenêtre principale
- Fenêtre réduite
- Grande fenêtre
- Fermer l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX

## Présentation

L'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX vous permet de gérer facilement la connexion de votre ordinateur portable avec les réseaux WiMAX. Il est facile d'établir une connexion WiMAX et l'utilitaire garde en mémoire les réseaux disponibles pour pouvoir s'y reconnecter automatiquement. Le logiciel Intel® PROSet/Wireless WiMAX est totalement configurable. La carte et votre connexion WiMAX peuvent facilement être désactivées en cas de besoin.

L'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX fonctionne sous Microsoft Windows* XP, Windows Vista* et Windows 7.

## Fenêtre principale

La fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX se présente dans deux modes :

- Fenêtre réduite
- Grande fenêtre

### Fenêtre réduite

L'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX s'affiche dans une fenêtre réduite pour fournir des informations sur l'utilitaire, l'état de la connexion et la disponibilité du dernier réseau WiMAX auquel vous étiez connecté (votre réseau favori). C'est ainsi que le programme s'affiche habituellement. Ici, vous pouvez :

- Afficher l'état
- Vous connecter à votre réseau favori
- Recherche de votre réseau favori
- Afficher et définir les options
- Activer et désactiver WiMAX
- Activer WiFi
- Accéder à l'aide et à d'autres informations

#### Afficher l'état

La zone d'état indique l'état de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX.

- Si vous êtes connecté, le réseau auquel vous êtes actuellement connecté est identifié. Il s'agit de votre réseau favori. Par exemple, Connecté à : <Nom du réseau> <Nom du réseau> est votre réseau favori.
- Adresse IP : si vous êtes connecté, l'adresse IP affectée à votre carte WiMAX est indiquée.
- Si votre réseau favori est disponible, il est montré ici et vous pouvez vous y connecter. Par exemple, <Nom du réseau> est disponible à la connexion. L'intensité du signal est également indiquée ; voir Informations et icônes.
- Si votre réseau favori n'est pas disponible, un message l'indique et vous êtes invité à le rechercher à nouveau.
- Cette zone affiche également des messages concernant l'opération en cours et l'état de la carte WiMAX. Cliquez sur État pour afficher tous les messages d'état possibles.
- Cliquez sur le logo pour ouvrir un navigateur afin d'en savoir plus sur WiMAX.

#### Vous connecter à votre réseau favori

Si le dernier réseau auquel vous étiez connecté (réseau favori) est disponible, il est indiqué dans la zone d'état et vous pouvez vous y connecter. Par exemple, <Nom du réseau> est disponible à la connexion. L'intensité du signal est également indiquée. Cliquez sur Connexion pour vous y connecter. Cliquez sur Connecter ici pour davantage d'informations. Si votre réseau favori n'est pas disponible, un message l'indique et vous êtes invité à le rechercher à nouveau.

#### Recherche

Si vous n'êtes pas connecté à WiMAX, l'utilitaire recherche régulièrement le dernier réseau auquel vous étiez connecté. Il s'agit de votre réseau favori. Le bouton Rechercher s'affiche uniquement si votre réseau favori n'a pas été détecté. Pour éviter d'attendre le lancement d'une recherche automatique, cliquez sur Rechercher pour rechercher immédiatement votre réseau favori.

Vous pouvez également cliquer sur Arrêter la recherche pour arrêter une recherche en cours. Notez que cette recherche de votre réseau favori est différente de celle qui est lancée en cliquant sur le bouton Rechercher les réseaux dans la grande fenêtre, qui recherche tous les réseaux. Cliquez sur Rechercher ici pour davantage d'informations sur la recherche de réseaux.

#### Activer et désactiver WiMAX

- Cliquez sur WiMAX : Activé pour activer WiMAX. L'utilitaire commence alors à rechercher votre réseau WiMAX favori. Si votre réseau favori est disponible, il sera indiqué et il est possible que la connexion soit établie automatiquement. Autrement, cliquez sur Connecter pour vous y connecter.
- Cliquez sur WiMAX : Désactivé pour désactiver WiMAX et vous déconnecter du réseau si vous y êtes connecté. Cette action est différente de celle qui est obtenue en cliquant sur Déconnecter, car la désactivation de WiMAX arrête également la recherche de réseaux WiMAX et économise la batterie. Voir Activation et désactivation de l'émetteur-récepteur WiMAX pour davantage d'informations.

#### Afficher et définir les options

Cliquez sur le menu Options qui donne accès aux choix suivants :

- Préférences...
- Avancé...
- Activer WiFi : Cette commande permet d'activer facilement le WiFi à partir du menu Options du WiMAX. Notez que si vous activez le WiFi, WiMAX est désactivé et vous perdez la connexion WiMAX.

#### Agrandir la fenêtre

Le mode Grande fenêtre permet d'afficher la liste actuelle des réseaux et de rechercher tous les réseaux disponibles. Cliquez sur Développer pour ouvrir la grande fenêtre. Le bouton Développer s'affiche uniquement si vous n'êtes pas déjà connecté à WiMAX et si la fenêtre n'est pas déjà développée. Pour retourner à la fenêtre réduite, cliquez sur Réduire .

#### Accéder à l'aide et à d'autres informations

Cliquez sur Aide pour afficher un menu permettant d'accéder à cette aide (vous pouvez également appuyer sur la touche F1) et à l'Assistance, qui fournit des informations sur l'assistance.

#### Informations et icônes

Plusieurs icônes sont présentées dans la fenêtre principale. En plus de ces icônes, voir les icônes qui sont utilisées dans la barre des tâches.

| Connecté à : Cette icône indique que vous êtes connecté à WiMAX. Le réseau auquel vous êtes connecté est indiqué. D'autres messages et icônes d'état sont affichés dans cette zone. Voir Messages d'état.
| Intensité du signal : le nombre de barres vertes peut s'étendre de une à cinq, le nombre de barres étant plus élevé à mesure que le signal s'intensifie. Un signal d'intensité élevé permet une connexion plus rapide. Un signal faible peut entraîner un ralentissement ou une perte de connexion.
| Réseau précédemment connecté : Indique que vous vous êtes déjà connecté à ce réseau. Il est possible que l'abonnement à ce réseau soit toujours actif ou qu'il ne le soit plus.
Adresse IP | Si vous êtes connecté, l'adresse IP affectée à votre carte WiMAX est indiquée.
Heure | Indique la durée de cette connexion, depuis le moment où la connexion actuelle a été établie.

### Grande fenêtre

Lorsque vous démarrez l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX pour la première fois, l'utilitaire effectue une recherche de tous les réseaux WiMAX disponibles et peut s'afficher en mode Grande fenêtre. Vous pouvez y consulter la liste de tous les réseaux actuellement disponibles.

Si le programme s'affiche en mode Fenêtre réduite, cliquez sur Développer pour ouvrir la grande fenêtre. Le bouton Développer s'affiche uniquement si vous n'êtes pas déjà connecté à WiMAX et si la fenêtre n'est pas déjà développée.

En mode Grande fenêtre, vous pouvez réaliser toutes les opérations disponibles en mode Fenêtre réduite, et vous pouvez également rechercher tous les réseaux. Cela comprend tous les réseaux auxquels vous vous êtes déjà connecté, votre réseau favori, ainsi que tous les nouveaux réseaux détectés. Pour effectuer cette recherche, cliquez sur Rechercher les réseaux. Pour retourner en mode Fenêtre réduite, cliquez sur Réduire . Notez également que si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau auparavant, le bouton Réduire ne s'affiche pas.

## Fermer la fenêtre de l'utilitaire de connexion Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX

Pour fermer la fenêtre principale de l'utilitaire, cliquez sur X dans l'angle supérieur droit de la fenêtre principale. Toutes les sous-fenêtres de cet utilitaire doivent être fermées d'abord.

REMARQUE : la fermeture de la fenêtre principale de l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiMAX n'arrête pas l'utilitaire et ne coupe pas une connexion WiMAX étabie. L'utilitaire et la carte continuent à fonctionner. Pour couper une connexion, cliquez sur Déconnecter dans la fenêtre principale, ou cliquez sur WiMAX : Désactivé.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité