返回目录页面

# 打开和关闭 WiMAX 无线电

打开或关闭 WiMAX 无线电有多种方法：

- 主窗口 WiMAX 打开/关闭按钮： 在需要的时候单击打开或关闭按钮即可。关闭 WiMAX 将断开与 WiMAX 网络的连接。
- 任务栏 WiMAX 图标： 此任务栏图标提供对 WiMAX 开关的快速访问。右击图标，并单击菜单中的 WiMAX 打开或 WiMAX 关闭。关闭 WiMAX 将断开与 WiMAX 网络的连接。此命令列表可能会略有不同；请参阅任务栏命令。此图标根据 WiMAX 的不同状态而有所变化；请参阅任务栏图标。
- WiFi 的排他性： 如果在与 WiMAX 有连接的时候打开 WiFi，WiMAX 将关闭，而且与 WiMAX 的连接将丢失。反之亦然：如果在 WiFi 连接的情况下打开 WiMAX，则会关闭 WiFi，而且与 WiFi 的连接会丢失。WiFi 和 WiMAX 不能同时操作。
- 硬件无线电开关： 有些计算机配备有硬件无线电开关，让您打开和关闭无线电（包括 WiMAX）。此开关的操作独立于 WiMAX 打开/关闭按钮；但是如果此无线电开关关闭，任务栏和主窗口的 WiMAX 打开/关闭按钮会反映其关闭状态。要重新打开 WiMAX，首先打开 WiMAX 无线电硬件开关。然后单击任务栏或主窗口的 WiMAX 打开。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明