목차로 돌아가기

# WiMAX 라디오 켜기/끄기

WiMAX 라디오를 켜거나 끄는 방법은 여러 가지가 있습니다.

- 주 창의 WiMAX 켜기/끄기 버튼: 필요에 따라 켜기 또는 끄기 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. WiMAX를 끄면 WiMAX 네트워크 연결이 끊깁니다.
- 작업 표시줄 WiMAX 아이콘: 이 작업 표시줄 아이콘을 사용하면 WiMAX를 빠르게 켜거나 끌 수 있습니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 WiMAX 켜기 또는 WiMAX 끄기를 클릭합니다. WiMAX를 끄면 WiMAX 네트워크 연결이 끊깁니다. 이 명령 목록은 약간 다를 수 있습니다(작업 표시줄 명령을 참조하십시오). 이 아이콘은 WiMAX 상태에 따라 변경됩니다(작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오).
- WiFi 독점: WiMAX가 연결된 동안 WiFi를 켜면 WiMAX가 꺼지고 WIMAX 연결이 끊기게 됩니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 즉, WiFi가 연결된 동안 WiMAX를 켜면 WiFi가 꺼지고 WiFi 연결이 끊기게 됩니다. WiFi 및 WiMAX는 동시에 동작할 수 없습니다.
- 하드웨어 라디오 스위치: 일부 컴퓨터에는 무선 라디오를 켜거나 끌 수 있는 하드웨어 라디오 스위치가 있습니다(WiMAX 포함). 이 스위치는 WiMAX 켜기/끄기 버튼과 별개로 동작합니다. 단, 라디오 스위치가 꺼져 있는 경우 작업 표시줄과 주 창의 WiMAX 켜기/끄기 버튼으로 그 사실을 확인합니다. WiMAX를 켜려면 먼저 WiMAX 라디오 하드웨어 스위치를 켜십시오. 그런 다음 작업 표시줄이나 주 창에서 WiMAX 켜기를 클릭합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보