Retour à la table des matières

# Activation et désactivation de l'émetteur-récepteur WiMAX

Il existe de nombreux moyens d'activer ou de désactiver l'émetteur-récepteur WiMAX :

- Bouton WiMAX activé/désactivé de la fenêtre principale : il suffit de cliquer sur le bouton Activé ou Désactivé, selon le cas. La désactivation de WiMAX vous déconnecte également du réseau WiMAX.
- Icône WiMAX de la barre des tâches : cette icône de la barre des tâches offre un accès rapide permettant d'activer ou de désactiver WiMAX. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône, puis cliquez sur WiMAX activé ou WiMAX désactivé dans le menu. La désactivation de WiMAX vous déconnecte également du réseau WiMAX. Cette liste de commandes peut varier légèrement ; voir Commandes de la barre des tâches. Cette icône change en fonction de l'état de WiMAX ; voir Icônes de la barre des tâches.
- Exclusivité du WiFi : si vous activez WiFi lorsque WiMAX est connecté, WiMAX est désactivé et la connexion WiMAX est perdue. L'inverse est également vrai ; si vous activez le WiMAX lorsque le WiFi est connecté, le WiFi est arrêté et la connexion WiFi est perdue. WiFi et WiMAX ne peuvent pas fonctionner simultanément.
- Commutateur matériel de l'émetteur-récepteur : l'émetteur-récepteur de certains ordinateurs dispose parfois d'un commutateur matériel qui vous permet de mettre en marche et d'arrêter l'émetteur-récepteur sans fil (cela comprend WiMAX). Ce commutateur fonctionne indépendamment du bouton WiMAX activé/désactivé ; cependant, si le commutateur de l'émetteur-récepteur est en position Arrêt, le bouton WiMAX activé/désactivé de la barre des tâches et de la fenêtre principale l'indique. Pour activer WiMAX, mettez tout d'abord le commutateur matériel de l'émetteur-récepteur WiMAX en position Marche. Cliquez ensuite sur WiMAX activé sur la barre des tâches ou dans la fenêtre principale.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité