Retour à la table des matières

# Messages d'état

Différents messages s'affichent ponctuellement concernant la connexion et le service WiMAX, ainsi que la carte WiMAX. Ces messages sont indiqués ci-dessous. Cliquez sur un message pour obtenir davantage d'informations.

- Recherche de <Nom du réseau>
- <Nom du réseau> est disponible à la connexion
- Connexion à <Nom du réseau> en cours
- Connecté à : <Nom du réseau>
- Acquisition de l'adresse réseau en cours...
- <Nom du réseau> n'est pas disponible à la connexion
- Non connecté
- Aucun réseau WiMAX n'est disponible à la connexion
- Aucun réseau WiMAX n'est disponible à la connexion.
- WiMAX est désactivé. Pour vous connecter, activez WiMAX
- Le commutateur manuel de l'émetteur-récepteur est sur arrêt. Pour la connexion, placez-le sur marche.
- Une autre application gère actuellement les connexions WiMAX
- Les mises à jour de WiMAX sont en cours de téléchargement...
- WiMAX n'est pas prêt
- La connectivité WiMAX est limitée ou inexistante
- Initialisation de l'application en cours...

### Recherche de <Nom du réseau> en cours...

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Ce message s'affiche lorsque la carte recherche vos réseaux favoris. Si vous avez lancé la recherche en cliquant sur le bouton Rechercher, vous pouvez également arrêter la recherche n'importe quand ; cliquez simplement sur Arrêter la recherche.

### <Nom du réseau> est disponible à la connexion

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Ce message indique que le réseau identifié est disponible pour la connection. Cliquez sur Connexion pour vous y connecter.

### Connexion à <Nom du réseau> en cours...

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Ce message indique que vous vous connectez au réseau indiqué. L'icône change (s'anime) lors du processus de connexion.

### Connecté à : <Nom du réseau>

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Vous êtes connecté à un réseau WiMAX. Pour une description complète des fonctionnalités, commandes et indicateurs présentés dans cette fenêtre, reportez-vous à la section Fenêtre principale.

### Acquisition de l'adresse réseau en cours...

La carte tente d'acquérir l'adresse IP. Cette procédure est nécessaire pour que les communications réseau fonctionnent normalement. L'adresse devrait être obtenue et votre connexion établie rapidement. Si une adresse IP ne peut pas être obtenue, un message d'erreur s'affiche.

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

### <Nom du réseau> n'est pas disponible à la connexion

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Impossible d'établir la connexion avec votre réseau favori. La dernière recherche de votre réseau favori n'a pas pu trouver ce réseau. Il se peut que vous vous trouviez hors de la zone de couverture du fournisseur de services réseau. Pour y remédier, déplacez-vous vers l'intérieur de cette zone de couverture. Cliquez sur Rechercher pour rechercher immédiatement votre réseau préféré.

Vous pouvez aussi cliquer sur Développer pour afficher la fenêtre étendue. Cliquez ensuite sur Rechercher les réseaux pour afficher la liste de tous les réseaux WiMAX disponibles.

### Non connecté

Ce message d'état s'affiche lorsque l'utilitaire effectue une recherche de tous les réseaux. Vous n'êtes pas connecté à un réseau WiMAX actuellement. Ce message ne signale pas une erreur, mais uniquement qu'une recherche de tous les réseaux est en cours et qu'aucun n'a encore été trouvé. Voir Rechercher tous les réseaux WiMAX pour davantage d'informations.

> REMARQUE : une recherche de tous les réseaux demande beaucoup d'énergie et doit prendre moins d'une minute.

### Aucun réseau WiMAX n'est disponible à la connexion

Ce message d'état s'affiche lorsque plusieurs réseaux ont été trouvés. Vous pouvez sélectionner un réseau dans la liste et cliquer sur Connexion pour vous y connecter, ou cliquer simplement sur le réseau.

### Aucun réseau WiMAX n'est disponible à la connexion.

Aucun réseau WiMAX n'est disponible à la connexion. Le dernier réseau auquel vous étiez connecté est introuvable. Pour rechercher des réseaux disponibles, cliquez sur Rechercher les réseaux.

### WiMAX est désactivé. Pour vous connecter, activez WiMAX

Le bouton WiMAX : Activé/Désactivé est en position Désactivé. Les connexions et les recherches de réseaux WiMAX ne sont pas possibles lorsque ce commutateur est en position Désactivé. Dans cette fenêtre, cliquez sur Activer pour activer WiMAX. L'utilitaire de connexion Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX lancera alors automatiquement une recherche de réseaux et les réseaux disponibles seront indiqués.

### Le commutateur manuel de l'émetteur-récepteur est sur arrêt.

Sur certains ordinateurs portables, un commutateur matériel permet de mettre en marche ou d'arrêter l'émetteur-récepteur sans fil (y compris WiMAX). Si le commutateur matériel de l'émetteur-récepteur est en position Arrêt, le bouton Activer/Désactiver WiMAX est estompé et n'est pas disponible. Placez d'abord le commutateur matériel de l'émetteur-récepteur en position Marche. Cliquez ensuite sur le bouton : Marche/Arrêt.

### La connectivité WiMAX est limitée ou inexistante

Ce message s'affiche lorsque la carte WiMAX ne possède par une adresse IP valide. Aucune communication réseau normale n'est possible sans adresse IP. Essayez les méthodes suivantes pour résoudre ce problème :

- Déconnectez-vous du réseau. Attendez quelques secondes puis tentez de vous reconnecter au réseau WiMAX.
- Redémarrez l'ordinateur. Une fois que le redémarrage est terminé, assurez-vous que WiMAX est activé. Essayez ensuite de vous connecter au réseau WiMAX.
- Pour les utilisateurs avancés : Utilisez ipconfig pour réinitialiser et acquérir une adresse IP.
- Contactez l'assistance de ce fournisseur de service réseau. Voir Assistance.

### Les mises à jour de WiMAX sont en cours de téléchargement

Dans cette image, le nom du réseau est indiqué à titre d'exemple uniquement.

Ce message s'affiche lorsque vous avez accepté de télécharger les mises à jour du logiciel WiMAX sur votre ordinateur. Des mises à jour sont disponibles occasionnellement et sont nécessaires pour que WiMAX fonctionne normalement. La barre bleue indique la progression du téléchargement. Vous ne devez pas vous déconnecter du réseau ou désactiver WiMAX alors que le téléchargement est en cours.

### Initialisation de l'application en cours...

Si vous double-cliquez sur l'icône de l'utilitaire de connexion WiMAX de la barre des tâches immédiatement après le démarrage de l'ordinateur, il est possible que ce message s'affiche brièvement. Cela indique que l'utilitaire de connexion WiMAX est en cours de démarrage et qu'il sera disponible rapidement.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité