Volver al índice

# Conexión a WiMAX

- Inicio de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX
- Suscripción a un servicio WiMAX
- Conexión a la red WiMAX
- Reconexión automática
- Desconexión de una red WiMAX
- Reconexión a una red WiMAX
- Conexión a otra red a la que se haya suscrito
- Conexión a una nueva red WiMAX
- Cancelación de la suscripción con un proveedor de servicios de red

## Conexión a la red WiMAX

Una vez realizada la suscripción, la red del proveedor de servicios se convertirá normalmente en su red preferida, con lo cual el equipo se conectará a ella en primer lugar cada vez que desee conectarse a WiMAX. La Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX siempre intentará conectarse a la red a la que se conectó por última vez. No obstante, puede optar por conectarse a cualquier red WiMAX disponible y puede suscribirse a más de un proveedor de servicios de red a la vez.

La Utilidad de conexión recuerda siempre la última red a la que se conectó y, si está disponible, muestra esta red en el área de estado.

En la siguiente imagen, la red mencionada es la red preferida.

Para conectarse a la red preferida, ejecute uno de estos pasos:

- En la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX, haga clic en Conectar.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de WiMAX que hay en la barra de tareas y haga clic en Conectar> <Red>. Aquí, <Red> es la red a la que se conectó por última vez, la red preferida.

## Reconexión automática

Si el equipo portátil está conectado a WiMAX, pero luego se desconecta, tal vez a causa de una señal muy deficiente o algún otro problema, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX intentará reconectarse continuamente a la red WiMAX a la que se conectó por última vez. Por el contrario, si el usuario se desconecta expresamente de WiMAX, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX cerrará la conexión y la dejará cerrada hasta que el usuario se reconecte a WiMAX.

## Desconexión de una red WiMAX

Si el usuario se desconecta expresamente de WiMAX, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX cerrará la conexión y la dejará cerrada hasta que el usuario se reconecte a WiMAX.

Para desconectarse de una red WiMAX, siga uno de estos métodos:

- En la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX, haga clic en Desconectar. Esta acción desconecta WiMAX, pero deja activado el aparato de radio WiMAX y la búsqueda periódica automática de redes WiMAX continúa. Tenga en cuenta que no es posible la conexión WiFi cuando WiMAX está activado.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de WiMAX que hay en la barra de tareas y haga clic en Desconectar. Esta acción es la misma que la anterior. WiMAX se desconecta, pero el aparato de radio WiMAX permanece activado y la búsqueda periódica automática de redes WiMAX continúa. Tenga en cuenta que no es posible la conexión WiFi cuando WiMAX está activado.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de WiMAX que hay en la barra de tareas y haga clic en WiMAX y WiFi desactivados. Esta acción desactiva el adaptador y ya no es posible ninguna conexión de red WiFi o WiMAX. Tampoco se busca ninguna red. Esta opción es práctica si necesita apagar los dos aparatos de radio WiFi y WiMAX, por ejemplo, al subir a un avión o para reducir el consumo de batería. Tenga en cuenta que, al volver a activar WiMAX, intentará volver a conectarse automáticamente a la red WiMAX a la que se conectó por última vez. No obstante, si hace clic en Desconectar, WiMAX permanecerá desconectado hasta que se vuelva a conectar manualmente a WiMAX.
- En la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX, haga clic en WiMAX: Desactivado. Esta acción sólo desactiva el aparato de radio WiMAX. No se busca ninguna red WiMAX, pero es posible establecer conexiones de red WiFi. Tenga en cuenta que, al volver a activar WiMAX, intentará volver a conectarse automáticamente a la red WiMAX a la que se conectó por última vez. No obstante, si hace clic en Desconectar, WiMAX permanecerá desconectado hasta que se vuelva a conectar manualmente a WiMAX.
- Ajuste el interruptor de radio de hardware: Algunos equipos tienen un interruptor de radio de hardware que permite encender y apagar la radio inalámbrica, incluido WiMAX. Este interruptor funciona independientemente del botón WiMAX activado/desactivado (no obstante, si el interruptor de radio está apagado, esto se refleja en el botón WiMAX activado/desactivado de la barra de tareas y de la ventana principal). Para volver a activar WiMAX, debe activar primero el interruptor de radio de hardware WiMAX. A continuación, haga clic en WiMAX activado en la barra de tareas o en la ventana principal.

## Reconexión a una red WiMAX

Si el usuario se desconecta expresamente de WiMAX, la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX cerrará la conexión y la dejará cerrada hasta que el usuario se reconecte a WiMAX. Consulte Desconexión de una red WiMAX.

La Utilidad de conexión recuerda siempre la última red a la que se conectó y, si está disponible, muestra esta red en el área de estado. Para conectarse a la red preferida, ejecute uno de estos pasos:

- En la ventana principal de la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX, haga clic en Conectar.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de WiMAX que hay en la barra de tareas y haga clic en Conectar> <Red>. Aquí, <Red> es la red a la que se conectó por última vez, la red preferida.

## Conexión a otra red a la que se haya suscrito

La Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX siempre buscará y mostrará la red preferida, que es aquélla a la que se conectó por última vez. Sin embargo, puede tener suscripciones a más de un proveedor de servicios de red. Para conectarse a otra red a la que se haya suscrito, siga estos pasos.

1. En la ventana principal, haga clic en ampliar .
2. Haga clic en Buscar redes. La utilidad buscará todas las redes. Entre ellas se incluye la red preferida actual, las redes a las que se haya conectado con anterioridad y nuevas redes. Esta búsqueda puede tardar unos 45 segundos, y los resultados se muestran a medida que se van detectando las redes. El progreso se indica mediante la barra azul de progreso. No es necesario que espere a que termine la búsqueda antes de conectarse; consulte el próximo paso.
3. Para conectarse a otra red a la que se haya suscrito, selecciónela y haga clic en Conectar. O haga simplemente doble clic en la red. Esta red WiMAX se convertirá ahora en su red preferida.

## Conexión a una nueva red WiMAX

Puede llegar un momento en el que desee conectarse a una red WiMAX a la que no se haya conectado anteriormente. Si, por ejemplo, se lleva el portátil a otra ciudad o zona, es posible que el proveedor de servicios WiMAX de la ubicación anterior (la red preferida) no esté disponible. Para conectarse a una nueva red deberá activar el servicio con un nuevo proveedor de servicios, tal como hizo con el primer proveedor de servicios de red WiMAX. Para hacerlo, consulte Suscripción a un servicio WiMAX.

> NOTA: Aunque se active el servicio con un nuevo proveedor de servicios de red WiMAX, no se cancela ni se modifica el contrato que tiene con su actual proveedor de servicios.

## Cancelación de la suscripción con un proveedor de servicios de red WiMAX

Para cancelar la suscripción con un proveedor de servicios WiMAX, debe ponerse en contacto con él. No es posible cancelar la suscripción mediante la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiMAX. Puede que el sitio web de asistencia de su proveedor de servicios aparezca en la ventana Asistencia.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad