К содержанию

# Утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX

- Обзор приложения
- Главное окно
- Уменьшенное окно
- Полное окно
- Закрытие утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX

## Обзор приложения

Утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX предназначена для простого управления подключениями ноутбуков к сетям WiMAX. Подключение к сети WiMAX осуществляется очень просто, а утилита постоянно отслеживает доступные сети и может подключаться к ним автоматически. Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiMAX является полностью настраиваемым. Адаптер WiMAX и подключение к сети может быть с легкостью отключено по мере необходимости.

Утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX работает в операционных системах Microsoft Windows* XP, Windows Vista* и Windows* 7.

## Главное окно

Главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX может быть представлено в двух режимах:

- Уменьшенное окно
- Полное окно

### Уменьшенное окно

Утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX открывается в режиме уменьшенного окна и отображает информацию об утилите, состоянии подключения и доступности сети WiMAX, к которой выполнялось последнее подключение (предпочитаемая сеть). Это обычный вид утилиты. Здесь вы можете выполнять следующее:

- Просмотр состояния
- Подключение к предпочитаемой сети
- Поиск предпочитаемой сети
- Просмотр и настройка параметров
- Включение и выключение связи WiMAX
- Включение WiFi
- Доступ к справке и другой информации

#### Просмотр состояния

В этой области находятся сведения о состоянии утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX.

- Если вы подключены к сети, здесь будет отображена информация о ней. Эта сеть называется предпочитаемой. Например: Подключено к: <имя сети>. <имя сети> - это ваша предпочитаемая сеть.
- IP-адрес: Если вы подключены к сети, здесь отображается адрес протокола Интернета, назначенный для вашего адаптера WiMAX.
- Если ваша предпочитаемая сеть доступна, она будет показана здесь, и вы можете подключиться к ней. Например: Доступно для подключения: <имя сети>. Также здесь отображается сила сигнала ; см. раздел Информация и значки.
- Если предпочитаемая сеть недоступна, тогда появится сообщение с запросом повторного поиска этой сети.
- В этой области также отображаются сообщения о выполняемых сейчас операциях и состоянии адаптера WiMAX. Щелкните Состояние для просмотра возможных сообщений о состоянии.
- Щелкните логотип для открытия браузера и более подробного изучения WiMAX.

#### Подключение к предпочитаемой сети

Если ваша последняя подключенная сеть (предпочитаемая сеть) доступна, она будет отображена в области состояния, и вы можете подключиться к ней. Например: Доступно для подключения: <имя сети>. Также здесь отображается сила сигнала . Щелкните Подключить для подключения к ней. Щелкните Подключить для отображения информации. Если предпочитаемая сеть недоступна, тогда появится сообщение с запросом повторного поиска этой сети.

#### Поиск

Если вы не подключены к сети WiMAX, утилита подключения будет периодически проводить поиск последней подключенной сети. Эта сеть называется предпочитаемой. Кнопка Поиск будет отображена только в случае, когда предпочитаемая сеть не была обнаружена во время последнего поиска. Чтобы не ждать, когда будет выполнен следующий автоматический поиск и начать его немедленно, можно щелкнуть кнопку Поиск.

Для останова поиска щелкните Остановить поиск. Имейте в виду, что поиск предпочитаемой сети отличается от процедуры, начинаемой с помощью кнопки Поиск всех сетей в режиме полного окна, во время которой выполняется поиск всех сетей. Щелкните Поиск для отображения дополнительной информации о поиске сетей.

#### Включение и выключение связи WiMAX

- Щелкните Выкл. WiMAX для включения связи WiMAX. С этого момента утилита подключения начнет поиск предпочитаемой сети WiMAX. Если предпочитаемая сеть доступна, она будет показана на экране, и подключение к ней может быть выполнено автоматически. Иначе щелкните Подключить для подключения к ней.
- Щелкните Выкл. WiMAX для выключения связи WiMAX и разрыва соединения с сетью. Это действие отлично от нажатия кнопки Отключить, так как выключение связи WiMAX также прекратит поиск сетей WiMAX и позволит сэкономить заряд батареи. Дополнительную информацию см. в разделе Включение и выключение радиосвязи WiMAX.

#### Просмотр и настройка параметров

Щелкните Параметры для доступа к следующим параметрам:

- Настройки...
- Дополнительно...
- Вкл. WiFi: Эта команда позволяет вам включить сеть WiFi из меню "Параметры" приложения WiMAX. Имейте в виду, что после включения WiFi, связь WiMAX будет выключена, а ваше соединение WiMAX будет разорвано.

#### Открытие полного окна

В полном окне можно увидеть текущий список сетей и начать поиск всех доступных сетей. Щелкните "Развернуть " для открытия полного окна. Кнопка "Развернуть" доступна только, если вы пока не подключены к сети WiMAX и окно еще не развернуто. Для возврата в режим уменьшенного окна щелкните "Свернуть ".

#### Доступ к справке и другой информации

Щелкните Справка для отображения этой информации (также можно нажать клавишу F1) и открытия окна Поддержка с информацией о поддержке продукта.

#### Информация и значки

В главном окне утилиты находится несколько значков. В дополнение к ним также есть значки на панели задач.

| Подключено к: Этот значок указывает, что вы подключены к сети WiMAX. Также отображается подключенная сеть. Есть также несколько других значков и сообщений о состоянии, которые отображаются в этой области. См. раздел Сообщения о состоянии.
| Сила сигнала: Количество зеленых полосок может меняться от одной до пяти, где большее их число указывает на более высокую силу сигнала. Сильный сигнал позволяет иметь более быстрое подключение. Слабые сигналы могут привести к замедлению передачи и потере подключений.
| Ранее подключенная сеть: Указывает, что вы уже подключались к этой сети. Однако здесь не отражается информация о подписке для использования этой сети.
IP-адрес | Если вы подключены к сети, здесь отображается адрес протокола Интернета, назначенный для адаптера WiMAX.
Время | Показывает продолжительность этого подключения с момента самого первого установления текущего соединения.

### Полное окно

Во время самого первого запуска утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX она выполнит поиск всех доступных сетей WiMAX и может начать работу в полноэкранном режиме. Здесь вы можете увидеть список всех, доступных в настоящий момент сетей.

Если программа работает в режиме уменьшенного окна, щелкните "Развернуть " для открытия полного окна. Кнопка "Развернуть" доступна только, если вы пока не подключены к сети WiMAX, и окно еще не развернуто.

В режиме полного окна вы можете выполнять такие же действия, что и в уменьшенном окне, но и также запускать поиск всех сетей. К ним относятся все сети, к которым вы подключались ранее, ваша предпочитаемая сеть и любые новые обнаруженные сети. Для начала поиска щелкните Поиск сетей. Для возврата в режим уменьшенного окна щелкните "Свернуть ". Также помните, что если до этого вы не подключались к сети, кнопка "Свернуть " будет недоступна.

## Закрытие окна утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX

Для закрытия главного окна утилиты щелкните X в правом верхнем углу главного окна. Предварительно нужно закрыть все открытые дочерние окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Закрытие главного окна утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX не прекращает работу утилиты и не разрывает соединений WiMAX. Утилита и адаптер продолжают работу. Для разрыва соединения в главном окне щелкните Отключить, а затем Выкл. WiMAX.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств