返回目录页面

# 高级

“高级”窗口显示以下三个选项卡：

- 适配器
- 网络统计数据
- 故障诊断

### 如何访问

在主窗口，单击选项 > 高级...。

## 适配器

此选项卡提供有关计算机上 WiMAX 适配器的信息，并允许您重置该适配器。

以下为示例。

提供以下信息。

### 适配器信息

- 制造商： 适配器的制造商。这不一定是计算机的制造商。
- 型号： 适配器的型号。
- MAC 地址： 媒体访问控制地址。这是此适配器的唯一标识符。

### 重置适配器

仅应该在 WiMAX 不工作的情况下重置 WiMAX 适配器。这将停止所有适配器的活动、关闭当前的 WiMAX 连接，并中断所有的搜索。重置需要 5 到 10 秒钟的时间。这与使用 Windows* 设备管理器先禁用，再启用适配器的操作相似。重置完成后，WiMAX 适配器应该已就绪可供连接。

与 WiMAX 连接时，如果单击了重置 WiMAX 适配器，则会显示以下消息：

> 警告： 您当前与 WiMAX 连接。 重置 WiMAX 适配器将断开您与 WiMAX 的连接。是否要继续？

单击是或否。如果单击“是”，适配器将重置并试图重新连接到断开连接的网络。

### 如何访问

在主窗口，单击选项 > 高级...> 适配器。

## 网络统计数据

此选项可显示有关当前连接的详细信息。提供的信息会每隔一段时间予以刷新，并根据您的互联网活动以及您与 WiMAX 网络收发塔的相对位置而变动。要求有连接；如果您没有连接到 WiMAX 网络，则所有的字段会填有未连接。

以下为示例。

提供以下信息。此信息总是仅适用于当前连接。

连接的网络
名称 | 您当前与之连接的 WiMAX 网路的名称。
连接时间总计 | 表明这次连接的时间长度，从连接建立的时刻开始计算。
信号
信道频率 | 此连接的信道频率。
RSSI | 接收到信号强度标志。这表明从 WiMAX 服务供应商发射台接收到的信号强度。低于 -87dBm 的值表明信号强度极弱，并且可能会出现网络连接断开的情况。
CINR | 载波干扰噪声比。以分贝 (dB) 表示；CINR 是信号效率的一种衡量单位。载波是所需要的信号，而干扰则可以是噪声，或者是同频干扰，也可以两者都是。低于 3dB 的 CINR 值表明信号强度较弱，并且可能会出现网络连接断开的情况。
传输功率 | 从适配器传输的信号强度
传输的数据
发送的字节总计 | 适配器发送的字节总计
接收到的字节总计 | 适配器接收到的字节总计
发送的数据包总计 | 适配器发送的数据包总计
接收到的数据包总计 | 适配器接收到的数据包总计

### 如何访问

在主窗口，单击选项 > 高级...> 网络统计数据。

## 故障诊断

“故障诊断”选项卡有以下按钮：

- 恢复出厂默认设置： 此项操作将所有的英特尔® WiMAX 连接实用程序设置恢复到出厂默认状态。这适用于所有的 WiMAX 连接设置和您可从首选项下访问的设置。控制您每个家庭 WiMAX 网络的设置可能会丢失，您可能需要将每个家庭网络作为新的网络一样重新连接。

单击恢复出厂默认设置将显示以下消息：

> 警告： 此项操作仅应在服务供应商要求的情况下进行。此项操作将不能撤销， 并可能使您无法连接到 WiMAX。是否要继续？

单击是或否。

如果您连接到 WiMAX 网络，您将看到这条消息：

> 您当前与 WiMAX 连接。 重置厂家默认设置将断开您与 WiMAX 的连接。是否要继续？

单击是或否。

### 如何访问

在主窗口，单击选项 > 高级...> 故障诊断。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明