목차로 돌아가기

# 규정 정보

> 참고: 무선 LAN 필드(IEEE 802.11 및 유사 표준)의 규정과 표준은 계속해서 발전하고 있으며 그에 따라 이곳에 제공된 정보가 변경될 수 있습니다. 인텔사는 이 문서에 있는 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다.

## 인텔 WiFi/WiMAX 무선 어댑터

이 섹션의 정보는 다음 무선 어댑터를 지원합니다.

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 어댑터(모델 번호 622ANXHMWG)
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350(모델 번호 533ANX_ MMW)
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150(모델 번호 512ANX_MMW, 512ANX_HMW)

전체 무선 어댑터 사양은 사양을 참조하십시오.

> 참고: 이 섹션에서 "무선 어댑터"라는 모든 표현은 위에 나열된 어댑터를 의미합니다.

다음 정보가 제공됩니다.

- 사용자 정보
- 규정 정보

### 사용자 정보

#### 안전 정보

#### USA—FCC 및 FAA

ET Docket 96-8에 관련 행위를 규정하고 있는 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 라디오 주파수(RF) 전자기 에너지에의 노출에 대한 안전 표준을 채택했습니다. 무선 어댑터는 OET Bulletin 65, 부록 C, 2001 및 ANSI/IEEE C95.1, 1992에 명시된 인체 노출 제한을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 이 라디오를 올바르게 작동하면 FCC에서 권장하는 제한보다 무선 노출이 크게 줄어듭니다.

다음 안전 주의 사항은 반드시 준수해야 합니다.

- 장치가 송수신 중일 때는 안테나를 만지거나 옮기지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 구성 요소를 붙잡지 마십시오. 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 안테나가 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 안테나가 연결되어 있지 않으면 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오. 라디오 장애가 발생할 수 있습니다.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 어댑터를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 어댑터를 사용할 경우 연방 항공 관리국(FAA)의 통제를 따릅니다.
  - 병원에서 무선 어댑터를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.

#### 안테나 사용

- FCC RF 노출 제한을 준수하기 위해 낮은 이득의 통합 안테나의 경우 인체로부터 20cm(8인치) 이상 떨어진 곳에 설치해야 합니다.

#### 폭발 장치 근접 경고

경고: 차폐물 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(무선 네트워크 어댑터 포함)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 송신기는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: FCC 및 ANSI C95.1 RF 노출 제한을 준수하기 위해서는, 데스크탑 또는 휴대용 컴퓨터에 설치된 무선 어댑터의 경우 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 무선 어댑터의 안테나를 설치하는 것이 좋습니다. 안테나와의 거리가 20cm(8인치) 미만인 경우 사용자가 안테나에 노출되는 시간을 제한하는 것이 좋습니다.

경고: 무선 어댑터는 이득이 큰 방향성 안테나와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 FCC 및 FAA는 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 규정하고 있습니다.

#### 다른 무선 장치

무선 네트워크에서 다른 장치를 사용할 때의 안전 정보: 무선 어댑터 또는 기타 무선 네트워크 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.16e 라디오 사용에 대한 지역 제한

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 무선 LAN 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 장치 전송 전원 제어(TPC) 인터페이스는 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 소프트웨어의 일부로 제공됩니다. EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)에 대한 작동 제한은 시스템 제조업체에서 제공합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 전원 및 주파수 설정을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

국가별 정보에 대해서는 제품과 함께 제공되는 규정 준수 정보를 참조하십시오.

#### 무선 상호 운용성

무선 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 다른 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준을 준수하도록 설계되었습니다.

- 무선 LAN에 대한 IEEE 표준 802.11b 준수 표준
- 무선 LAN에 대한 IEEE 표준 802.11g 준수 표준
- 무선 LAN에 대한 IEEE 표준 802.11a 준수 표준
- 무선 LAN에 대한 IEEE 표준 802.11n draft 2.0 준수
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 준수
- Wi-Fi Alliance에서 정의한 Wi-Fi(Wireless Fidelity) 인증서
- WiMAX Forum에서 정의한 WiMAX 인증

#### 무선 어댑터와 사용자의 건강

다른 무선 장치와 마찬가지로 무선 어댑터 또한 라디오 주파수 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 무선 어댑터에서 방출되는 에너지는 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 방출되는 전자기 에너지보다 적습니다. 무선 어댑터는 라디오 주파수 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 무선 어댑터의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 몇 가지 예입니다.

- 항공기 탑승 중 무선 어댑터 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 무선 어댑터 사용.

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 어댑터 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 전원을 켜기 전에 어댑터에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

#### OEM 및 통합자를 위한 정보

다음 선언문은 OEM 또는 통합자에게 제공되는 본 문서의 모든 버전에 포함되지만, 최종 사용자에게는 배포되지 않습니다.

- 이 장치는 OEM 통합자용으로 설계된 것입니다.
- 다른 제한 정보는 전체 Grant of Equipment 문서를 참조하십시오.
- 이 장치는 각 지역에서 승인한 액세스 포인트에서 작동 및 사용해야 합니다.

#### OEM 또는 통합자가 최종 사용자에게 제공하는 정보

다음 규정 및 안전 정보는 지역 규정을 준수하는 인텔® 무선 어댑터가 포함된 제품이나 시스템의 최종 사용자에게 제공되는 문서에 게시해야 합니다. 호스트 시스템에는 "Contains FCC ID: XXXXXXXX"라는 표시가 있어야 합니다(FCC ID는 레이블에 표시됨).

인텔® 무선 어댑터는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 인텔사는 무선 어댑터 키트에 포함된 장치의 무단 개조나 인텔사에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단으로 개조 또는 대체하거나 교체해서 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. 인텔사 및 공인 인텔 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n 라디오 사용에 대한 지역 제한

로컬 제한에 대한 다음 정보는 모든 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n 제품에 대한 규정 준수 문서의 일부로 게시해야 합니다.

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 무선 LAN 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 전원 및 주파수 설정을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

### FCC 라디오 주파수 방해 잡음 요구 사항

이 무선 어댑터는 5.15 ~ 5.25 GHz 주파수 범위에서 작동하기 때문에 실내로 사용이 제한됩니다. FCC에서는 공동 채널 모바일 위성 시스템에 대한 유해한 방해 잡음을 줄이기 위해 이 무선 어댑터를 5.15 ~ 5.25 GHz의 주파수 범위에서 실내 전용으로 사용하도록 규정하고 있습니다. 고성능 레이더가 5.25 ~ 5.35 GHz 및 5.65 ~ 5.85 GHz 밴드의 주 사용자로서 할당됩니다. 이러한 레이더 장치는 이 장치에 방해 잡음이나 손상을 초래할 수 있습니다.

- 이 무선 어댑터는 OEM 통합자용으로 설계된 것입니다.
- 이 무선 어댑터는 FCC에서 승인하지 않은 한 다른 송신기와 같은 장소에서 사용할 수 없습니다.

#### 미 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

본 무선 어댑터는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

> 참고: 어댑터의 출력 전원은 FCC 라디오 주파수 노출 제한보다 훨씬 적습니다. 그러나 어댑터를 사용할 때는 사용자가 최대한 장치에 노출되지 않도록 해야 합니다. FCC 라디오 주파수에 노출되지 않도록 하려면 사용자(또는 주변 사람)와 컴퓨터에 연결된 안테나 사이의 거리를 20 cm 이상으로 유지해야 합니다. 인증된 구성에 대한 자세한 정보가 필요한 경우, 장치에서 FCC ID 번호를 입력하여 http://www.fcc.gov/oet/ea/에 연결하십시오.

#### 방해 잡음 선언문

본 무선 어댑터는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 대한 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 무선 어댑터는 라디오 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 무선 어댑터가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 무선 어댑터를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장애가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장애를 해결해 보십시오.

- 방해 잡음이 일어나는 장비의 수신 안테나를 돌리거나 위치를 바꿔 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비와 무선 어댑터 사이의 거리를 늘려 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 무선 어댑터가 있는 컴퓨터를 연결해 본다.
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

> 참고: 어댑터는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

### Underwriters Laboratories Inc.(UL) 규정 경고

UL Listed PC 또는 그와 호환되는 컴퓨터용.

### 라디오 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치 사용이 허용되는지 여부를 확인하려면 장치의 식별 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM 규정 지침 문서에 나열되어 있는지 확인하십시오.

### 규정 마크

필요한 규정 마크 목록은 http://www.intel.com/support/wireless/wlan/에서 제공합니다.

어댑터에 대한 규정 정보를 보려면 사용 중인 어댑터에 해당하는 링크를 클릭하십시오. 그런 다음 Additional Information(추가 정보) > Regulatory Documents(규정 문서)를 클릭합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보