目次へ戻る

# インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのインストールまたは修復

- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのダウンロード
- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのインストール
- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの修復
- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの削除

## インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのダウンロード

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの最新バージョンをダウンロードしてインストールする作業について説明します。次の手順に従います。

1. インターネットに接続します。WiFi またはイーサネット ポートを使用してインターネットに接続します。
2. インテルの次の Web サイトにアクセスします。

   > http://downloadcenter.intel.com/?lang=jpn

3. ダウンロード サイトで [ワイヤレス] を見つけて選択します。
4. WiMAX 製品を見つけて、ご使用のアダプターとオペレーティング システム用の製品を見つけます。
5. コンピューターのフォルダーにダウンロードします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのインストール

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの再インストールが必要な場合は、次の手順に従います 。

1. 最初にユーティリティーの最新バージョンをダウンロードする必要が生じることがあります。インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのダウンロードを参照してください。
2. コンピューターにダウンロードした場所を参照します。
3. Autorun.exe を見つけてダブルクリックします。インストーラーが開始され次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless ツール インストール ウィザードにようこそ。
4. [次へ] をクリックします。次のメッセージが表示されます。
   インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアのインストールにようこそ。
5. ここで、ソフトウェアのインストールのほかに、[リリース ノートの表示] または [ユーザー ガイドの表示] のオプションがあります。[次に] をクリックして、ソフトウェアをインストールします。
6. 使用許諾契約書を読みます。使用許諾契約書の条件に同意する場合は、[使用許諾契約書の条件に合意する] をクリックします。使用許諾契約書を印刷するには、[印刷] をクリックします。
7. [次へ] をクリックします。
8. [次へ] をクリックして、デフォルトのインストール先のフォルダーを受け入れます。または、[変更] をクリックして、別の場所を指定します。[OK] をクリックして [次へ] をクリックします。
9. これには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、次のメッセージが表示されます。
   「InstallShield ウィザードが完了しました!」 [完了] をクリックします。
10. コンピューターを再起動するように指示されることがあります。その場合は、直ちにコンピューターを再起動してください。今すぐ再起動するには [はい] をクリックし、後で再起動するには [いいえ] をクリックします。

## インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの修復

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアのインストールが損傷するのは稀ですが、その場合には次の手順に従って修復してください。

Windows* XP ユーザー対象：

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムの追加と削除] をクリックします。
2. インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアを見つけてクリックします。
3. [サポートの情報については、ここをクリックしてください] をクリックします。
4. サポート情報のウィンドウで、[修復] をクリックします。情報が収集され修復の処理が実行されるのに 1、2 分かかることがあります。完了したら、サポート情報のウィンドウを閉じます。
5. インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアが完全に機能するはずです。

Windows Vista* および Windows* 7 ユーザー対象：

1. [スタート] > [コントロール パネル] > [プログラム] > [プログラムと機能] をクリックします。
2. インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアを見つけてクリックします。
3. アプリケーションのリストの上で [修復] をクリックします。
4. 情報が収集され修復の処理が実行されるのに 1、2 分かかることがあります。処理が完了すると、ウィンドウは自動的に閉じます。
5. インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX ソフトウェアが完全に機能するはずです。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報