Torna al Sommario

# Configurazione del firewall

L'attivazione del servizio WiMAX (chiamata anche attivazione e preparazione) richiede di aprire una comunicazione a due vie tra il computer laptop e la rete del provider di servizi WiMAX. Secondo le impostazioni di protezione e del firewall correnti del computer, è possibile che le impostazioni del firewall debbano essere cambiate per consentire la necessaria comunicazione. Qui di seguito sono riportate le istruzioni relative ai firewall più comunemente usati. Le informazioni riportate erano correnti al momento della compilazione di questo documento. Per informazioni più aggiornate, consultare il manuale dell'utente o la guida in linea del firewall in uso.

- Configurare Windows* XP Service Pack 2 Firewall
- Configurare McAfee Personal Firewall Plus
- Configurare BlackICE Defender Firewall
- Configurare Norton Internet Security Personal Firewall
- Configurare Sygate Personal Firewall Pro
- Configurare ZoneAlarm Professional

## Windows* XP Service Pack 2 Firewall

Per aprire la porta UDP 2948 nel firewall di Windows* XP Service Pack 2, seguire questa procedura:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Centro sicurezza PC > Windows Firewall.

> NOTA: la procedura precedente è basata sulla Visualizzazione categorie. Se si usa la Visualizzazione classica invece che per categorie, il Centro sicurezza PC non è visualizzato. Fare semplicemente clic su Start > Pannello di controllo > Windows Firewall.

2. Accertarsi che Consigliato sia selezionato. Se non è selezionato, è possibile che si stia usando un firewall diverso e pertanto questa procedura non è rilevante. Determinare quale firewall si sta utilizzando. Se non si sta usando un altro firewall, fare clic su Consigliato.
3. Fare clic sulla scheda Eccezioni. In questa scheda, fare clic su Aggiungi porta.
4. Immettere le seguenti informazioni:
   - inserire un nome per la regola di accesso alla porta. Il nome specifico assegnato non ha importanza: si potrebbe ad esempio immettere Regola firewall WiMAX o qualsiasi altro nome desiderato.
   - Immettere il numero di porta (questo numero è obbligatorio): 2948.
   - Selezionare l'opzione UDP.
5. Fare clic su OK quindi fare di nuovo clic su OK per salvare le impostazioni.
6. Fare clic su OK una terza volta per chiudere Windows Firewall. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

## McAfee Personal Firewall Plus

Per aprire la porta UDP 2948 in McAfee Personal Firewall Plus, seguire questa procedura:

Fare clic su Start > Tutti i programmi > McAfee > McAfee Personal Firewall Plus.

1. Fare clic su Utilities (utilità).
2. Fare clic su System Services (Servizi di sistema).
3. Fare clic su Add (Aggiungi).
4. Nella finestra Edit Port Configuration (Modifica configurazione porta) immettere le seguenti informazioni:
   - Program Name (Nome programma): immettere il nome o la funzione del programma. Il nome specifico assegnato non ha importanza: si potrebbe ad esempio immettere Regola firewall WiMAX o qualsiasi altro nome desiderato.
   - Incoming UDP ports (Porte UDP in entrata): 2948 (questo numero è obbligatorio).
   - Description (Descrizione): inserire un nome per la regola di accesso alla porta. Come descritto precedentemente, il nome specifico assegnato non ha importanza: si potrebbe ad esempio immettere Regola firewall WiMAX o qualsiasi altro nome desiderato.
5. Fare clic su OK. Verificare nell'elenco System Services (Servizi di sistema) che la regola firewall WiMAX sia stata aggiunta e che sia selezionata.
6. Fare di nuovo clic su OK per salvare le impostazioni del firewall.
7. Fare ancora una volta clic su OK per chiudere la finestra di McAfee Personal Firewall Plus. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

## BlackICE Defender Firewall

Per aprire la porta UDP 2948 in BlackICE Personal Firewall, seguire questa procedura:

1. Fare clic su Start > Tutti i programmi > Network ICE > BlackICE Utility.
2. Fare clic su Tools (Strumenti) > Advanced Firewall Settings (Impostazioni avanzate firewall).
3. Fare clic su Add (Aggiungi).
4. Deselezionare All Ports (Tutte le porte), quindi immettere le seguenti informazioni.
   - Name (Nome): Regola firewall WiMAX (o qualsiasi altro nome di propria scelta).
   - Port (Porta): 2948 (questo numero è obbligatorio).
   - Type (Tipo): UDP.
   - Mode (Modalità): selezionare Accept (Accetta).
   - Duration of Rule (Durata della regola): selezionare Forever (Sempre).
5. Fare clic su Add (Aggiungi).
6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni del firewall.
7. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

## Norton Internet Security Personal Firewall

Per aprire la porta UDP 2948 in Norton Internet Security Personal Firewall, seguire questa procedura:

1. Fare clic su Start > Tutti i programmi > Norton Internet Security > Norton Internet Security. In alternativa, fare clic sull'icona Norton Protection Center sulla barra delle applicazioni e selezionare Norton Internet Security.
2. In Settings (Impostazioni), fare clic su Personal Firewall.
3. Fare clic su Configure (Configura).
4. In Protezione firewall, accertarsi che Consigliato sia selezionato.
5. In Personal Firewall, fare clic su Advanced Settings (Impostazioni avanzate).
6. Fare clic su Configure (Configura) quindi su Add (Aggiungi).
7. Selezionare Allow (Consenti) e quindi fare clic su Next (Avanti).
8. Selezionare Connections to and from other computers (Connessioni da/ad altri tipi di computer). Quindi, fare clic su Next (Avanti).
9. Selezionare Any computer (Qualsiasi computer). Quindi, fare clic su Next (Avanti).
10. In The protocol you want to allow (Il protocollo da consentire), selezionare UDP. Selezionare quindi Only communications that match all types and ports listed below (Solo le comunicazioni che corrispondono a tutti i tipi di porta elencati di seguito).
11. Fare clic su Add (Aggiungi).
12. Nella finestra Specify Ports (Specifica porte), selezionare Individually specified ports (Porte specificate singolarmente) Local (Locale).
13. Immettere 2498 nel campo del numero della porta. Quindi fare clic su OK.
14. Immettere un nome per la regola. Il nome specifico assegnato non ha importanza: si potrebbe ad esempio immettere Regola firewall WiMAX o qualsiasi altro nome desiderato. Quindi, fare clic su Next (Avanti).
15. Fare ora clic su Finish (Fine). La nuova regola apparirà nell'elenco General Rules (Regole generali).
16. Fare clic su OK per salvare le impostazioni del firewall. Quindi chiudere Norton Internet Security.
17. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

## Sygate Personal Firewall Pro

Per aprire la porta UDP 2948 nel firewall Sygate Personal Firewall Pro, seguire questa procedura:

1. Fare clic su Start > Tutti i programmi > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall.
2. Fare clic su Tools (Strumenti) > Advanced Rules (Regole avanzate). Se necessario, fare clic su OK per chiudere l'avviso Advanced Rule Configuration (Confirurazione regole avanzate).
3. Fare clic su Add (Aggiungi).
4. Nella scheda General (Generale) di Advanced Rule Settings (Impostazioni regole avanzate), immettere le seguenti informazioni:

- Rule Description (Descrizione regola): è il nome della regola]. Si può immettere Regola firewall WiMAX o un altro nome di propria scelta.
- Azione: Selezionare Allow this traffic (Consenti questo traffico).
- Advanced Settings (Impostazioni avanzate): selezionare All network interface cards (Tutte le schede di interfaccia di rete).
- Apply this rule during Screensaver mode (Applica questa regola in modalità screen saver): selezionare Both on and off (Entrambe attivate e disattivate).

5. Selezionare la scheda Ports and Peripherals (Porte e periferiche) e immettere le seguenti informazioni:
   - Protocol (Protocollo): selezionare UDP.
   - Local (Locale): immettere 2948.
   - Traffic Direction (Direzione traffico): selezionare Inbound (In entrata).
6. Fare clic su OK.
7. Nella finestra Advanced Rules (Regole avanzate) verificare che la regola sia stata aggiunta. Fare di nuovo clic su OK per salvare le impostazioni del firewall.
8. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

## ZoneAlarm Professional

Per aprire la porta UDP 2948 del firewall ZoneAlarm Professional, seguire questa procedura:

1. Fare clic su Start > Tutti i programmi > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro.
2. Fare clic su Firewall.
3. Fare clic su Custom (Personalizza) nella scheda Main (Principale).
4. Nelal scheda Internet Zone (Zona Internet), selezionare Allow incoming UDP ports (Consenti porte UDP in entrata).
5. Immettere 2498 nel campo Ports (Porte). Se nel campo vi sono già dei valori, inserire una virgola dopo l'ultimo valore, quindi immettere il nuovo numero di porta.
6. Fare clic su Apply (Applica).
7. Fare clic su OK per salvare le impostazioni del firewall. Chiudere ZoneAlarm Professional.
8. A questo punto si può continuare con l'attivazione. Tornare alla Sottoscrizione al servizio WiMAX.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità