目次へ戻る

## インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続 ユーティリティーの起動

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーは、コンピューターをオンにするか再起動するたびに自動的に起動されます。メインウィンドウから接続ユーティリティーを開くには、タスクバーアイコンを右クリックして、[WiMAX の設定] をクリックします。

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーが実行されていない場合は、次の方法のいずれかを使用して接続ユーティリティーを起動します。

- [スタート] メニュー。 [スタート] > [すべてのプログラム] > [インテル PROSet Wireless] > [WiMAX 接続ユーティリティ] をクリックします。または...
- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバーアイコンを右クリックします。[WiMAX の設定] をクリックします。または...
- タスクバーのアイコンをダブルクリックします。

アプリケーションの起動時に何か問題が起こった場合には、可能な原因がウィンドウに表示されます。詳細については、WiMAX の準備ができていない原因を参照してください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報