Terug naar inhoud

# Geavanceerd

In het venster Geavanceerd worden de volgende drie tabbladen weergegeven:

- Adapter
- Netwerkstatistieken
- Problemen oplossen

### Het scherm openen

Klik in het hoofdvenster op Opties > Geavanceerd....

## Adapter

Dit tabblad geeft informatie over de WiMAX-adapter in uw computer. Tevens kunt u hier de adapter opnieuw instellen.

Het volgende is slechts een voorbeeld.

De volgende informatie is beschikbaar.

### Adaptergegevens

- Fabrikant: De fabrikant van de adapter. Dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de computerbouwer.
- Model: Modelnummer van de adapter.
- MAC-adres: Media Access Control. Dit is een unieke identificatie van deze adapter.

### De adapter opnieuw instellen

U hoeft de WiMAX-adapter alleen opnieuw in te stellen als deze niet meer lijkt te werken. Alle activiteit van de adapter wordt gestopt, de huidige WiMAX-verbinding wordt gesloten en alle zoekacties worden onderbroken. Opnieuw instellen duurt 5 tot 10 seconden. Deze bewerking is vergelijkbaar met het uitschakelen en dan weer inschakelen van de adapter via Windows* Apparaatbeheer. Na het opnieuw instellen is de WiMAX-adapter gereed om verbinding te maken.

Als u op WiMAX-adapter opnieuw instellen klikt terwijl u verbonden bent met WiMAX, wordt het volgende bericht weergegeven:

> Waarschuwing: U bent op dit moment verbonden met WiMAX. Als u de WiMAX-adapter opnieuw instelt, wordt de verbinding met WiMAX verbroken. Wilt u doorgaan?

Klik op Ja of Nee. Als u op Ja klikt, wordt de adapter opnieuw ingesteld en wordt dan geprobeerd om de verbinding met het netwerk te herstellen.

### Het scherm openen

Klik in het hoofdvenster op Opties > Geavanceerd... > Adapter.

## Netwerkstatistieken

Dit tabblad geeft gedetailleerde informatie over de huidige verbinding. De informatie op dit tabblad wordt periodiek vernieuwd en wijzigt op basis van uw internetgebruik en uw locatie ten opzichte van de WiMAX-mast. Als u niet bent verbonden met een WiMAX-netwerk, staat in alle velden de melding Geen verbinding.

Het volgende is slechts een voorbeeld.

De volgende informatie is beschikbaar. Deze informatie is altijd alleen van toepassing op de huidige verbinding.

Verbonden netwerk
Naam | De naam van het WiMAX-netwerk waarmee u op dit moment verbonden bent.
Totale verbindingstijd | Geeft aan hoeveel tijd is verstreken sinds de huidige verbinding tot stand is gebracht.
Signaal
Kanaalfrequentie | De kanaalfrequentie voor deze verbinding.
RSSI | Received Signal Strength Indication. Hier wordt de kracht aangegeven van het signaal dat wordt ontvangen van de mast van de WiMAX-serviceprovider. Een waarde kleiner dan -87 dBm geeft een zeer slecht signaal aan en betekent dat de verbinding verbroken kan worden.
CINR | Carrier to Interference-plus-Noise Ratio. CINR, uitgedrukt in decibel (dB), is een meting van de effectiviteit van het signaal. De "carrier" is het gewenste signaal en de interferentie kan bestaan uit ruis, interferentie met een ander kanaal of beide. Een CINR-waarde van minder dan 3 dB geeft een slecht signaal aan en betekent dat de verbinding verbroken kan worden.
Verzendenergie | Het energieniveau dat de adapter gebruikt bij verzending van gegevens.
Gegevens overgedragen
Totaal verzonden bytes | Het totale aantal bytes dat is verzonden door de adapter.
Totaal ontvangen bytes | Het totale aantal bytes dat is ontvangen door de adapter.
Totaal verzonden pakketten | Het totale aantal pakketten dat is verzonden door de adapter.
Totaal ontvangen pakketten | Het totale aantal pakketten dat is ontvangen door de adapter.

### Het scherm openen

Klik in het hoofdvenster op Opties > Geavanceerd... > Netwerkstatistieken.

## Problemen oplossen

Op het tabblad Problemen oplossen vindt u de volgende knop:

- Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle instellingen van het Intel® WiMAX-verbinding hulpprogramma teruggezet op de standaardwaarden die in de fabriek zijn ingesteld. Dit is van toepassing op alle instellingen voor WiMAX-verbindingen en instellingen die u kunt wijzigen onder Voorkeuren. De instellingen voor al uw WiMAX-thuisnetwerken kunnen hierbij verloren gaan en het is mogelijk dat u alle verbindingen met thuisnetwerken opnieuw tot stand moet brengen.

Als u op Fabrieksinstellingen herstellen klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:

> Waarschuwing: voer deze bewerking alleen uit als de serviceprovider daartoe opdracht geeft. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt en kan ertoe leiden dat u geen verbinding meer kunt maken met WiMAX. Wilt u doorgaan?

Klik op Ja of Nee.

Als u verbinding hebt met een WiMAX-netwerk, wordt ook dit bericht weergegeven:

> U bent op dit moment verbonden met WiMAX. Als u de fabrieksinstellingen herstelt, wordt de verbinding met WiMAX verbroken. Wilt u doorgaan?

Klik op Ja of Nee.

### Het scherm openen

Klik in het hoofdvenster op Opties > Geavanceerd... > Problemen oplossen.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik