목차로 돌아가기

# 방화벽 구성

WiMAX 서비스를 활성화(활성화 및 프로비저닝이라고도 함)하려면 사용자의 랩탑 컴퓨터와 WiMAX 서비스 제공 업체 네트워크 간 개방형 양방향 통신이 필요합니다. 사용자 컴퓨터의 방화벽과 보안 설정에 따라, 필요한 통신을 허용하도록 방화벽 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 다음은 널리 사용되는 여러 가지 방화벽에 대한 지침입니다. 이 정보는 본 자료를 작성하는 날짜를 기준으로 최신 정보입니다. 최신 정보를 얻으려면 방화벽 응용 프로그램의 사용자 안내서나 온라인 도움말을 참조하십시오.

- Windows* XP 서비스 팩 2 방화벽 구성
- McAfee Personal Firewall Plus 구성
- BlackICE Defender Firewall 구성
- Norton Internet Security Personal Firewall 구성
- Sygate Personal Firewall Pro 구성
- ZoneAlarm Professional 구성

## Windows* XP 서비스 팩 2 방화벽

Windows* XP 서비스 팩 2 방화벽에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 시작 > 제어판 > 보안 센터 > Windows 방화벽을 클릭합니다.

> 참고: 종류별 보기를 사용하는 경우 위 단계가 적용됩니다. 종류별 보기가 아닌 클래식 보기를 사용하고 있으면 보안 센터가 표시되지 않습니다. 시작 > 제어판 > Windows 방화벽을 클릭하면 됩니다.

2. 사용(권장)이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 옵션이 선택되어 있지 않으면 다른 방화벽을 사용하고 있는 것일 수 있습니다. 이 경우 이러한 단계가 적용되지 않습니다. 사용 중인 방화벽을 결정합니다. 다른 방화벽을 사용하고 있지 않으면 "사용(권장)"를 클릭하십시오.
3. 예외 탭을 클릭합니다. 이 탭에서 "포트 추가"를 클릭합니다.
4. 다음 정보를 입력합니다.
   - 이 포트 액세스 규칙의 이름을 입력합니다. 정확한 이름은 중요하지 않습니다. WiMAX 방화벽 규칙 또는 사용자가 선호하는 이름을 지정하면 됩니다.
   - 다음 포트 번호를 입력합니다(필수): 2948.
   - UDP 옵션을 선택합니다.
5. 확인을 클릭한 다음 확인을 다시 클릭하여 설정을 저장합니다.
6. 다시 한번 확인을 클릭하여 Windows 방화벽을 닫습니다. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

## McAfee Personal Firewall Plus

McAfee Personal Firewall Plus에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

시작 > 모든 프로그램 > McAfee > McAffe Personal Firewall Plus를 클릭합니다.

1. Utilities를 클릭합니다.
2. System Services를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. Edit Port Configuration 창에서 다음 정보를 입력합니다.
   - Program Name: 이 프로그램의 이름(목적)을 입력합니다. 정확한 이름은 중요하지 않습니다. WiMAX 방화벽 규칙 또는 사용자가 선호하는 이름을 지정하면 됩니다.
   - Incoming UDP ports: 2948(필수 번호)
   - Description: 이 포트 액세스 규칙의 이름을 입력합니다. 마찬가지로, 정확한 이름은 중요하지 않습니다. WiMAX 방화벽 규칙 또는 사용자가 선호하는 이름을 지정하면 됩니다.
5. 확인을 클릭합니다. 그런 다음 시스템 서비스 목록을 보고 WiMAX 방화벽 규칙이 추가되었으며 선택이 되어 있는지 확인합니다.
6. OK를 다시 클릭하여 방화벽 설정을 저장합니다.
7. OK를 클릭하여 McAfee Personal Firewall Plus 창을 닫습니다. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

## BlackICE Defender Firewall

BlackICE Defender Firewall에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 네트워크 ICE > BlackICE Utility를 클릭합니다.
2. Tools > Advanced Firewall Settings을 클릭합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. All Ports를 끄고(선택 표시 없음) 다음 정보를 입력합니다.
   - Name: WiMAX 방화벽 규칙(또는 사용자가 선호하는 이름).
   - Port: 2948(필수 번호)
   - Type: UDP.
   - Mode: 선택(켜기): 수락
   - 규칙 지속 기간: 선택(켜기): 영원히
5. 추가를 클릭합니다.
6. OK를 클릭하여 이러한 방화벽 설정을 저장합니다.
7. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

## Norton Internet Security Personal Firewall

Norton Internet Security Personal Firewall에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > Norton Internet Security > Norton Internet Security를 클릭합니다. 또는 시스템 트레이에서 Norton Protection Center 아이콘을 클릭하고 Norton Internet Security를 선택합니다.
2. Settings 아래에서 Personal Firewall을 클릭합니다.
3. Configure를 클릭합니다.
4. Firewall Protection 아래에서 On (recommended)이 선택되어 있는지 확인합니다.
5. Personal Firewall 아래의 Advanced Settings을 클릭합니다.
6. Configure, Add를 차례로 클릭합니다.
7. Allow, Next를 차례로 선택합니다.
8. Connections to and from other computers을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
9. Any computer를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
10. The protocol you want to allow 아래에서 UDP를 선택합니다. 그런 다음 Only communications that match all types and ports listed below를 선택합니다.
11. 추가를 클릭합니다.
12. Specify Ports 창에서 Individually specified ports와 Local을 선택합니다.
13. 포트 번호 필드에 2498을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
14. 규칙 이름을 입력합니다. 정확한 이름은 중요하지 않습니다. WiMAX 방화벽 규칙 또는 사용자가 선호하는 이름을 지정하면 됩니다. 다음을 클릭합니다.
15. Finish를 클릭합니다. 일반 규칙 목록에 새 규칙이 나타납니다.
16. OK를 클릭하여 이러한 방화벽 설정을 저장합니다. 그런 다음 Norton Internet Security를 닫습니다.
17. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

## Sygate Personal Firewall Pro

Sygate Personal Firewall Pro에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall을 클릭합니다.
2. Tools > Advanced Rules를 클릭합니다. (필요하면 OK를 클릭하여 Advanced Rule Configuration 경고 메시지를 닫습니다.)
3. 추가를 클릭합니다.
4. Advanced Rule Settings의 General 탭 아래에 다음 정보를 입력합니다.

- Rule Description: 규칙 이름입니다. WiMAX 방화벽 규칙 또는 사용자가 선호하는 이름을 입력할 수 있습니다.
- Action: Allow this traffic을 선택합니다.
- Advanced Settings: 모든 네트워크 인터페이스 카드를 선택합니다.
- 스크린세이버 모드에 있는 동안 이 규칙을 적용합니다. Both on and off를 선택합니다.

5. Ports and Peripherals 탭을 선택하고 다음 정보를 입력합니다.
   - Protocol: UDP를 선택합니다.
   - Local: 2948을 입력합니다.
   - Traffic Direction: Inbound를 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. Advanced Rules 창에서 규칙이 추가되었는지 확인합니다. OK를 다시 클릭하여 방화벽 설정을 저장합니다.
8. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

## ZoneAlarm Professional

ZoneAlarm Professional에서 UDP 포트 2948을 열려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro를 클릭합니다.
2. Firewall을 클릭합니다.
3. Main 탭에서 Custom을 클릭합니다.
4. Internet Zone 탭에서 Allow incoming UDP ports를 선택합니다.
5. Ports 필드에 2498을 입력합니다. Ports 필드에 값이 이미 있는 경우, 새 포트 번호를 입력하기 전에 마지막 값 뒤에 쉼표를 입력하십시오.
6. Apply를 클릭합니다.
7. OK를 클릭하여 이러한 방화벽 설정을 저장합니다. ZoneAlarm Professional을 닫습니다.
8. 이제 활성화 작업을 진행할 수 있습니다. WiMAX 서비스 구독으로 돌아갑니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보