目次へ戻る

# ステータスメッセージ

WiMAX 接続サービスおよび WiMAX アダプターに関して、その時々に異なるメッセージが表示されます。このようなメッセージを以下の一覧にまとめます。詳細は、個々のメッセージをクリックしてください。

- <ネットワーク名> を検索しています
- <ネットワーク名> は接続可能です
- <ネットワーク名> に接続中
- 接続中： <ネットワーク名>
- ネットワーク アドレスを取得しています...
- <ネットワーク名> は接続可能ではありません
- 接続されていない
- 接続可能な WiMAX ネットワークが N 個あります
- 接続可能な WiMAX ネットワークはありません
- WiMAX はオフになっています。接続するには、WiMAX をオンにしてください。
- ハードウェア無線スイッチがオフになっています。接続するには、ハードウェアのワイヤレス スイッチをオンにしてください
- 現在、別のアプリケーションが WiMAX の接続を管理しています
- WiMAX の更新をダウンロードしています...
- WiMAX の準備が整っていません
- WiMAX の接続が制限されているか、接続がありません
- アプリケーションを初期化しています...

### <ネットワーク名> を検索しています

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

このメッセージは、アダプターが優先ネットワークを検索中に表示されます。[検索] ボタンを押して検索を開始した場合は、[検索の中止] をクリックして、いつでもこの検索を中止できます。

### <ネットワーク名> は接続可能です

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

このメッセージは、名前の付いたそのネットワークに接続できることを示します。[接続] をクリックしてネットワークに接続します。

### <ネットワーク名> に接続中

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

このメッセージは、表示されたネットワークに接続していることを示します。接続プロセスの間アイコン （アニメーション） が変化します。

### 接続中： <ネットワーク名>

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

WiMAX ネットワークに接続されています。このウィンドウの機能、コントロール、およびインジケータの詳細説明については、メイン ウィンドウを参照してください。

### ネットワーク アドレスを取得しています...

アダプターは、IP アドレスを取得しています。これは、通常のネットワーク通信に必要なプロセスです。IP アドレスがすばやく取得され、すぐに接続が機能します。IP アドレスを取得できない場合、エラーメッセージが表示されます。

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

### <ネットワーク名> は接続可能ではありません

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

優先ネットワークに接続できません。前回の優先ネットワークの検索でネットワークが検出されませんでした。これは、ネットワーク サービス プロバイダーの範囲外にいるために起きる可能性があります。この問題を回避するには、ネットワークの範囲内に移動してください。優先ネットワークをただちに検索するには、[検索] をクリックします。

[展開] をクリックして、フルウィンドウを表示することもできます。次に [ネットワークの検索] をクリックして、利用可能なすべての WiMAX ネットワークの一覧を表示します。

### 接続されていない

このステータスメッセージは、接続ユーティリティーがすべてのネットワークの検索を実行中に表示されます。WiMAX ネットワークに現在接続されていません。このメッセージはエラーを示すものではなく、すべてのネットワークの検索が進行中で、ネットワークがまだ検出されていないことを意味します。詳細は、すべての WiMAX ネットワークの検索を参照してください。

> 注： すべてのネットワークの検索はバッテリーに負担がかかりますが、1 分以内で完了するはずです。

### 接続可能な WiMAX ネットワークが N 個あります

このステータスメッセージは、複数のネットワークが見つかったときに表示されます。リストからネットワークを選択して [接続] をクリックするか、ネットワークをダブルクリックして接続します。

### 接続可能な WiMAX ネットワークはありません

接続可能な WiMAX ネットワークはありません。前回接続したネットワークが見つかりませんでした。使用可能なネットワークを検索するには、[ネットワークの検索] をクリックします。

### WiMAX はオフになっています。接続するには、WiMAX をオンにしてください。

ソフトウェアの [WiMAX： オン/オフ ] ボタンが [オフ] になっています。WiMAX 接続とネットワーク検索は、スイッチがオフになっている場合には行えません。このウィンドウで [オン] をクリックして WiMAX をオンにしてください。WiMAX がオンになると、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続 ユーティリティーは次に自動的にネットワークの検索を実行し、使用可能なネットワークを一覧表示します。

### ハードウェアのワイヤレス スイッチはオフになっています。

ノートブック コンピューターによっては、ワイヤレス無線 (WiMAX を含む) のオン/オフを切り替えられるハードウェアのワイヤレス スイッチがあります。ハードウェアのワイヤレス スイッチがオフになっている場合、このウィンドウの [WiMAX オン / オフ ] ボタンが灰色表示になり利用できません。まず、ハードウェアのワイヤレス スイッチをオンにしてください。次に [WiMAX: オン/オフ] ボタンをオン にします。

### WiMAX の接続が制限されているか、接続がありません

このメッセージは、WiMAX アダプターに有効な IP アドレスが割り当てられていない場合に表示されます。IP アドレスなしに通常のネットワーク通信を行うことはできません。この問題を解決するために、次の方法を試行してください。

- ネットワークを切断する。数秒待ってから、WiMAX ネットワークへ再接続を試行します。
- コンピューターを再起動する。再起動が完了後、WiMAX がオンになっていることを確認します。確認後、WiMAX ネットワークへの接続を試行します。
- 熟練ユーザー対象： ipconfig を使用し、IP アドレスをリセットして取得する。
- そのネットワーク サービス プロバイダーのサポートに問い合わせる。サポートを参照してください。

### WiMAX の更新をダウンロードしています

この画像では、ネットワーク名は例にすぎません。

このメッセージは、WiMAX ソフトウェアの更新をコンピューターにダウンロードすることに同意した後に表示されます。更新はときどきリリースされ、WiMAX の正常な操作に必要です。青の棒は、ダウンロードの進行状況を示します。更新中には、ネットワークから切断したり、WiMAX をオフにしないでください。

### アプリケーションを初期化しています...

コンピューターをオンにした直後に WiMAX 接続ユーティリティーのタスクバーアイコンをダブルクリックすると、一瞬このメッセージが表示されることがあります。このメッセージは、WiMAX 接続ユーティリティーが起動され、間もなく使用可能になることを意味します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報