目次へ戻る

# アダプターの仕様

- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250

フォームファクター | PCI Express* Full-Mini カードおよび Half-Mini カード
寸法 | Full-Mini カード： 幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード： 幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティー | オンボード ダイバーシティー
コネクター インターフェース | 52 ピン ミニカード エッジ コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャンネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャンネル 1〜13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx):300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X:EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX
周波数帯域 | 2.5〜2.7 GHz (3A プロファイル)
変調 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレスメディア | デュプレックス モード： TDD 操作 | スケーラブル OFDMA (SOFDMA)： 512 および 1024 FFT
サブキャリア順列： PUSC | チャンネル帯域幅： 5 MHz および 10 MHz
WiMAX ネットワーク リリース機能セット | SPWG/NWG リリース 1.0 SPWG/NWG リリース 1.0
送信速度パフォーマンス | 10 Mbps DL および 4 Mbps UL @ ピーク時 (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル)
RF 送信機出力 | 電力クラス 2 準拠
WiMAX 全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
規格準拠 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX システム プロファイル機能セット | モバイル WiMAX リリース 1、Wave II プロファイル 3A
セキュリティー | キー管理プロトコル (PKMv2)
暗号化 | 128 ビット CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) (AES 暗号化に基づく)

## Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 および Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
フォームファクター | PCI Express* Mini カードまたは Half-Mini カード
SKU | Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
寸法 | Mini カード： 幅 50.80 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード： 幅 26.64 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ ダイバーシティー | オンボード ダイバーシティー
コネクター インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.41〜2.474 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャンネル | 4〜12 (国によって異なる) | チャネル 1-11 (米国のみ) チャンネル 1〜13 (日本、欧州)
IEEE 802.11n データ速度 | Intel(R) WiFi Link 5350 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel(R) WiFi Link 5150 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
暗号化 | AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、CKIP、TKIP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX
周波数帯域 | 2.5〜2.7 GHz (3A プロファイル)
変調 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレスメディア | デュプレックス モード： TDD 操作 | スケーラブル OFDMA (SOFDMA)： 512 および 1024 FFT
サブキャリア順列： PUSC | チャンネル帯域幅： 5 MHz および 10 MHz
WiMAX ネットワーク リリース機能セット | SPWG/NWG リリース 1.0 SPWG/NWG リリース 1.0
送信速度パフォーマンス | 10 Mbps DL および 4 Mbps UL @ ピーク時 (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル)
RF 送信機出力 | 電力クラス 2 準拠
WiMAX 全般
オペレーティング システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
規格準拠 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX システム プロファイル機能セット | モバイル WiMAX リリース 1、Wave II プロファイル 3A
セキュリティー | キー管理プロトコル (PKMv2)
暗号化 | 128 ビット CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) (AES 暗号化に基づく)

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報