Retour à la table des matières

# Configuration du pare-feu

L'activation du service WiMAX auprès d'un fournisseur d'accès (également nommée activation et approvisionnement) nécessite une communication bidirectionnelle ouverte entre votre ordinateur portable et le réseau du fournisseur d'accès WiMAX. En fonction du pare-feu et des paramètres sécurité de votre ordinateur, vous devrez peut-être modifier les paramètres du pare-feu pour autoriser les communications nécessaires. Voici des instructions pour les pare-feux les plus utilisés. Ces informations sont à jour au moment où nous les rédigeons. Consultez le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne de votre application pare-feu pour les toutes dernières informations.

- Configuration du pare-feu de Windows* XP Service Pack 2
- Configuration de McAfee Personal Firewall Plus
- Configuration du pare-feu BlackICE Defender
- Configuration de Norton Internet Security Personal Firewall
- Configuration de Sygate Personal Firewall Pro
- Configuration de ZoneAlarm Professional

## Pare-feu de Windows* XP Service Pack 2

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans le pare-feu de Windows* XP Service Pack 2, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows.

> REMARQUE : l'étape ci-dessus s'applique si vous utilisez l'affichage des catégories. Si vous utilisez l'affichage classique plutôt que l'affichage des catégories, le Centre de sécurité ne s'affiche pas. Il suffit de cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration > Pare-feu Windows.

2. Vérifiez que Activé (conseillé) est bien coché. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous utilisiez un autre pare-feu et que ces étapes ne vous concernent pas. Déterminez quel est le pare-feu que vous utilisez. Si vous n'utilisez aucun autre pare-feu, cliquez sur Activé (conseillé).
3. Cliquez sur l'onglet Exceptions. Sur cet onglet, cliquez sur Ajouter un port.
4. Entrez les informations suivantes :
   - Indiquez un nom pour cette règle d'accès au port. Le nom lui-même n'a pas d'importance ; vous pouvez entrer Règle de pare-feu WiMAX ou tout autre nom.
   - Entrez ce numéro de port (obligatoire) : 2948.
   - Cochez l'option UDP.
5. Cliquez sur OK deux fois pour enregistrer ces paramètres.
6. Cliquez une troisième fois sur OK pour fermer le pare-feu Windows. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

## Configuration de McAfee Personal Firewall Plus

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans McAfee Personal Firewall Plus, procédez comme suit :

Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > McAfee > McAffe Personal Firewall Plus.

1. Cliquez sur Utilitaires.
2. Cliquez sur Services système.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans la fenêtre Modifier configuration des ports, entrez les informations suivantes :
   - Nom du programme : Entrez un nom (objet) pour ce programme. Le nom lui-même n'a pas d'importance ; vous pouvez entrer Règle de pare-feu WiMAX ou tout autre nom.
   - Ports UDP entrants : 2948 (ce nombre est obligatoire)
   - Description : Indiquez un nom pour cette règle d'accès au port. Le nom lui-même n'a pas d'importance ; vous pouvez entrer Règle de pare-feu WiMAX ou tout autre nom.
5. Cliquez sur OK. Vérifiez ensuite si la règle de pare-feu WiMAX a été ajoutée et cochée dans la liste Services système.
6. Cliquez de nouveau sur OK pour enregistrer les paramètres du pare-feu.
7. Cliquez une dernière fois sur OK pour fermer la fenêtre de McAfee Personal Firewall Plus. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

## Pare-feu BlackICE Defender

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans BlackICE Defender, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Réseau ICE > Utilitaire de connexion BlackICE.
2. Cliquez sur Outils > Paramètres avancés du pare-feu.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Désactivez Tous les ports (no coché), puis entrez les informations suivantes.
   - Nom : Règle de pare-feu WiMAX (ou le nom que vous préférez).
   - Port : 2948 (ce nombre est obligatoire)
   - Type UDP.
   - Mode Cochez (activez) Accepter
   - Durée de la règle : Cochez (activez) Permanente
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres de pare-feu.
7. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

## Configuration de Norton Internet Security Personal Firewall

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans Norton Internet Security Personal Firewall, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Norton Internet Security > Norton Internet Security. Ou cliquez sur l'icône du Centre de protection Norton dans la barre des tâches et sélectionnez Norton Internet Security.
2. Sous Paramètres, cliquez sur Personal Firewall.
3. Cliquez sur Configurer.
4. Sous Protection par pare-feu, vérifiez que Activée (conseillé) est coché.
5. Sous Personal Firewall, cliquez sur Configuration avancée.
6. Cliquez sur Configurer puis sur Ajouter.
7. Sélectionnez Autoriser puis cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez Connexions en direction et en provenance d'autres ordinateurs. Cliquez ensuite sur Suivant.
9. Sélectionnez Tout ordinateur. Cliquez ensuite sur Suivant.
10. Sous Protocole à autoriser, sélectionnez UDP. Sélectionnez ensuite Seulement les communications correspondant à tous les types et ports affichés ci-dessous.
11. Cliquez sur Ajouter.
12. Dans la fenêtre Spécifier les ports, sélectionnez Ports spécifiés individuellement et Local.
13. Entrez 2498 dans le champ de numéro de port. Cliquez ensuite sur OK.
14. Entrez un nom pour cette règle. Le nom lui-même n'a pas d'importance ; vous pouvez entrer Règle de pare-feu WiMAX ou tout autre nom. Cliquez ensuite sur Suivant.
15. Cliquez maintenant sur Terminer. La nouvelle règles s'affiche dans la liste Règles générales.
16. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres de pare-feu. Fermez ensuite Norton Internet Security.
17. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

## Configuration de Sygate Personal Firewall Pro

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans Sygate Personal Firewall Pro, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall.
2. Cliquez sur Outils > Règles avancées. (Si nécessaire, cliquez sur OK pour fermer l'avertissement sur la configuration des règles avancées.)
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Sous l'onglet Général de la Configuration avancée de la règle, entrez les informations suivantes :

- Description de la règle : il s'agit du nom de la règle. Vous pouvez entrer Règle de pare-feu WiMAX ou tout nom de votre choix.
- Action : sélectionnez Autoriser ce trafic.
- Paramètres avancés : sélectionnez Toutes les cartes d'interface réseau.
- Appliquer cette règle au cours du Mode Écran de veille : sélectionnez Both on and off.

5. Passez à l'onglet Ports et protocoles et entrez les informations suivantes :
   - Protocole : sélectionnez UDP.
   - Local : entrez 2948.
   - Direction du trafic : sélectionnez Incoming.
6. Cliquez sur OK.
7. Vérifiez que votre règle a bien été ajoutée dans la fenêtre Règles avancées. Cliquez de nouveau sur OK pour enregistrer les paramètres du pare-feu.
8. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

## ZoneAlarm Professional

Pour ouvrir le port UDP 2948 dans ZoneAlarm Professional, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro.
2. Cliquez sur Firewall.
3. Cliquez sur Personnaliser sur l'onglet Principal.
4. Sur l'onglet Zone Internet, sélectionnez Autoriser les ports UDP entrants.
5. Entrez 2498 dans le champ Ports. Si des valeurs sont déjà présentes dans le champ Ports, placez une virgule après la dernière avant entrer le nouveau numéro de port.
6. Cliquez sur Appliquer.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres de pare-feu. Fermez ZoneAlarm Professional.
8. Vous pouvez maintenant poursuivre l'activation. Retourner à la section Inscription à un service WiMAX.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité