目次へ戻る

# WiMAX への接続

- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続 ユーティリティーの起動
- WiMAX サービスの申し込み
- WiMAX ネットワークへの接続
- 自動再接続
- WiMAX ネットワークの切断
- WiMAX ネットワークへの再接続
- 申し込んだ他のネットワークへの接続
- 新しい WiMAX ネットワークへの接続
- ネットワーク サービス プロバイダーの登録解除

## WiMAX ネットワークへの接続

WiMAX にお申込みが完了すると、通常そのサービス･プロバイダーのネットワークが優先ネットワークになり、WiMAX に接続するときにコンピューターは最初にそのネットワークに接続します。インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーでは、常に、前回接続されたネットワークへの接続が優先されます。 ただし、ユーザーは使用可能な WiMAX ネットワークへの接続を選択することができ、一度に複数のネットワーク･サービス･プロバイダーへのお申し込みを行えます。

接続ユーティリティーは、前回接続したネットワークを記憶し、そのネットワークを利用できる場合は、ステータスエリアにそのネットワークを表示します。

次の画像では、名前の付いているネットワークが優先ネットワークです。

優先ネットワークに接続するには、次の手順のいずれかを実行します。

- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウで [接続] をクリックする 。
- タスクバーの WiMAX アイコンを右クリックして [接続] > [<ネットワーク名>] をクリックする。ここでは、<ネットワーク名> は前回接続した優先ネットワークです。

## 自動再接続

ノートブック･コンピューターが WiMAX に接続されていて、信号が弱くなったり、別の問題が起きたために WiMAX から切断された場合、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーは前回接続されていた WiMAX ネットワークへの再接続の試行を続けます。その反対に、ユーザーが意図的に WiMAX から切断するときには、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーはその接続を切断し、ユーザーが WiMAX に再度接続するまで、切断したままにします。

## WiMAX ネットワークの切断

ユーザーが意図的に WiMAX から切断するときには、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーはその接続を切断し、ユーザーが WiMAX に再度接続するまで、切断したままにします。

WiMAX ネットワークから切断するには、次の手順のいずれかを実行します。

- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウで [切断] をクリックする。この操作は WiMAX を切断しますが、WiMAX 無線はオンのままになり、WiMAX ネットワークの自動定期検索は続行されます。WiMAX がオンになっているときには、WiFi 接続は行えないことに注意してください。
- タスクバーで WiMAX アイコンを右クリックして、[切断] をクリックする。この操作は、上記と同じです。WiMAX は切断しますが WiMAX 無線はオンのままになり、WiMAX ネットワークの自動定期検索は続行されます。WiMAX がオンになっているときには、WiFi 接続は行えないことに注意してください。
- タスクバーで WiMAX アイコンを右クリックして、[WiMAX と WiFi オフ] をクリックします。この操作はアダプターをオフにするので、WiFi または WiMAX ネットワークには接続できません。ネットワークの検索は行われません。このオプションは、WiFi および WiMAX 無線の両方をオフにする必要がある場合 (たとえば、飛行機内) またはバッテリーの節電を行う必要がある場合に適しています。WiMAX を再度オンにすると、自動的に前回接続した WiMAX ネットワークへの再接続が試行されることに注意してください。ただし、[切断] をクリックすると、WiMAX に手動で再接続するまで、WiMAX は切断されたままになります。
- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウで、[WiMAX： オフ] をクリックする。この操作は、 WiMAX 無線のみをオフにします。WiMAX ネットワークの検索は行われませんが WiFi ネットワークへは接続できます。WiMAX を再度オンにすると、自動的に前回接続した WiMAX ネットワークへの再接続が試行されることに注意してください。ただし、[切断] をクリックすると、WiMAX に手動で再接続するまで、WiMAX は切断されたままになります。
- ハードウェアのワイヤレス スイッチの設定： コンピューターによっては、WiMAX を含む無線のオン、オフを切り替えることのできるハードウェアのワイヤレス スイッチがあります。このスイッチは、[WiMAX オン/オフ] ボタンとは別に操作できます (ただし、ハードウェアのワイヤレス スイッチがオフになっている場合、ハードウェアのワイヤレス スイッチのオフ状態がタスクバーとメインウィンドウの [WiMAX オン/オフ] ボタンに反映されます)。WiMAX を再度オンにするには、最初に WiMAX のハードウェアのワイヤレス スイッチをオンにします。次にタスクバーまたはメインウィンドウで [WiMAX オン] をクリックします。

## WiMAX ネットワークへの再接続

ユーザーが意図的に WiMAX から切断するときには、インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーはその接続を切断し、ユーザーが WiMAX に再度接続するまで、切断したままにします。WiMAX ネットワークの切断を参照してください。

接続ユーティリティーは、前回接続したネットワークを記憶し、そのネットワークを利用できる場合は、ステータスエリアにそのネットワークを表示します。優先ネットワークに接続するには、次の手順のいずれかを実行します。

- インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのメインウィンドウで [接続] をクリックする 。
- タスクバーの WiMAX アイコンを右クリックして [接続] > [<ネットワーク名>] をクリックする。ここでは、<ネットワーク名> は前回接続した優先ネットワークです。

## 申し込んだ他のネットワークへの接続

インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーは、常に前回接続した優先ネットワークを検索してリストに表示します。ただし、ユーザーが複数のネットワーク サービス プロバイダーのお申し込みを行った場合があります。申し込んだ別のネットワークに接続するには、次の手順を実行します。

1. メインウィンドウで [展開] ボタン をクリックします。
2. [ネットワークの検索] をクリックします。接続ユーティリティーはすべてのネットワークを検索します。このネットワークには、現在の優先ネットワーク、前に接続したことのあるネットワーク、および新しいネットワークが含まれます。この検索には 45 秒ほどかかることがあり、各ネットワークが検出されると結果が表示されます。検索の進行状態が青の進捗バーで示されます。接続するためには、検索の完了を待つ必要はありません。次の手順を参照してください。
3. 申し込んだ別のネットワークに接続するには、そのネットワークを選択して [接続] をクリックします。または、ネットワークをダブルクリックします。この WiMAX ネットワークが優先ネットワークになります。

## 新しい WiMAX ネットワークへの接続

前に接続したことのない WiMAX ネットワークに接続する場合があります。たとえば、ノートブック コンピューターを新しい都市または地域に持って行くと、前の場所の WiMAX サービス プロバイダー (優先ネットワーク) を利用できない可能性があります。 新しいネットワークに接続するには、最初の WiMAX ネットワーク サービス プロバイダーで実行したように、新しいサービス プロバイダーとのサービスをアクティブにする必要があります。この手順は、WiMAX サービスのお申し込みを参照してください。

> 注： 新しい WiMAX ネットワーク サービス プロバイダーを有効にしても、現在のサービス プロバイダーとの契約が取消または変更されるわけではありません。

## WiMAX ネットワーク サービス プロバイダーの登録解除

WiMAX ネットワーク サービス プロバイダーを登録解除するには、サービス プロバイダーに連絡を取る必要があります。インテル(R) PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使用して登録解除することはできません。ご契約されているサービス プロバイダーへお問い合わせください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報