목차로 돌아가기

# 어댑터 사양

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

폼 팩터 | PCI Express* 풀 미니 카드 및 하프 미니 카드
치수 | 풀 미니 카드: 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12(국가에 따라 다름) | 채널 1-11(미국 전용) 채널 1-13(일본, 유럽)
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)
WiMAX
주파수 밴드 | 2.5-2.7 GHz(3A 프로파일)
변조 | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 이중 모드: TDD 작동 | Scalable OFDMA(SOFDMA): 512 및 1024 FFT
서브 캐리어 순열: PUSC | 채널 대역폭: 5 MHz 및 10 MHz
WiMAX 네트워크 릴리스 기능 세트 | SPWG/NWG 릴리스 1.0 SPWG/NWG 릴리스 1.5
속도 성능 | 10 Mbps DL 및 4 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널)
RF 트랜스미터 출력 전력 | 전력 등급 2 준수
WiMAX 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트)
표준 준수 | 802.16e-2005 Corrigenda 2(D4)
WiMAX 시스템 프로파일 기능 세트 | Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II 프로파일 3A
보안 | 키 관리 프로토콜(PKMv2)
암호화 | AES 암호화 기반 128bit CCMP(카운터 모드/CBC-MAC)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 및 Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
폼 팩터 | PCI Express* 미니 카드 또는 하프 미니 카드
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
치수 | 미니 카드: 너비 2.0인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.80 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 53핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.41 ~ 2.474 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 4 ~ 12(국가에 따라 다름) | 채널 1-11(미국 전용) 채널 1-13(일본, 유럽)
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
암호화 | AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트, CKIP, TKIP
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)
WiMAX
주파수 밴드 | 2.5-2.7 GHz(3A 프로파일)
변조 | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 이중 모드: TDD 작동 | Scalable OFDMA(SOFDMA): 512 및 1024 FFT
서브 캐리어 순열: PUSC | 채널 대역폭: 5 MHz 및 10 MHz
WiMAX 네트워크 릴리스 기능 세트 | SPWG/NWG 릴리스 1.0 SPWG/NWG 릴리스 1.5
속도 성능 | 10 Mbps DL 및 4 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널)
RF 트랜스미터 출력 전력 | 전력 등급 2 준수
WiMAX 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트)
표준 준수 | 802.16e-2005 Corrigenda 2(D4)
WiMAX 시스템 프로파일 기능 세트 | Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II 프로파일 3A
보안 | 키 관리 프로토콜(PKMv2)
암호화 | AES 암호화 기반 128bit CCMP(카운터 모드/CBC-MAC)

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보