Terug naar inhoud

# Uw firewall configureren

Voor het activeren van WiMAX-service (ook wel activering en levering genoemd) is open communicatie in twee richtingen nodig tussen uw laptopcomputer en het netwerk van de WiMAX-serviceprovider. Afhankelijk van de firewall en beveiligingsinstellingen van uw computer, is het mogelijk dat u de instellingen van de firewall moet wijzigen om de vereiste communicatie toe te staan. Hieronder vindt u de instructies voor een aantal veel gebruikte firewalls. Deze informatie was actueel op het moment van schrijven. Raadpleeg de gebruikershandleiding of online Help van uw firewall voor de meest recente informatie.

- Firewall van Windows* XP Service Pack 2 configureren
- McAfee Personal Firewall Plus configureren
- BlackICE Defender Firewall configureren
- Personal Firewall van Norton Internet Security configureren
- Sygate Personal Firewall Pro configureren
- ZoneAlarm Professional configureren

## Firewall van Windows* XP Service Pack 2

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in de firewall van Windows* XP Service Pack 2:

1. Klik op Start > Configuratiescherm > Beveiligingscentrum > Windows Firewall.

> Opmerking: De bovenstaande stap is van toepassing als u de Categorieweergave gebruikt. Als u de Klassieke weergave gebruikt in plaats van de Categorieweergave, wordt het Beveiligingscentrum niet getoond. Klik in dat geval op Start > Configuratiescherm > Windows Firewall.

2. Controleer of Ingeschakeld (aanbevolen) is ingeschakeld. Als de optie niet is ingeschakeld, is het mogelijk dat u een andere firewall gebruikt en zijn deze stappen niet van toepassing. Bepaal welke firewall u gebruikt. Als u geen andere firewall gebruikt, klikt u op Ingeschakeld (aanbevolen).
3. Klik op de tab Uitzonderingen. Klik op dit tabblad op Poort toevoegen.
4. Voer de volgende informatie in:
   - Voor een naam in voor deze poort. De exacte naam is niet van belang. U zou WiMAX-firewallregel of iets anders kunnen invoeren.
   - Voer dit poortnummer in (dit nummer is vereist): 2948.
   - Selecteer de optie UDP.
5. Klik op OK en klik nogmaals op OK om deze instellingen op te slaan.
6. Klik nog een keer op OK om Windows Firewall te sluiten. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

## McAfee Personal Firewall Plus

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in McAfee Personal Firewall Plus:

Klik op Start > Alle programma's > McAfee > McAfee Personal Firewall Plus.

1. Klik op Utilities (Opties).
2. Klik op System Services (Systeemservices).
3. Klik op Add.
4. Voer in het venster voor het bewerken van de poortconfiguratie de volgende informatie in:
   - Programmanaam: Voer een naam (doel) in voor dit programma. De exacte naam is niet van belang. U zou WiMAX-firewallregel of iets anders kunnen invoeren.
   - Inkomende UDP-poorten: 2948 (dit nummer is vereist).
   - Beschrijving: Voor een naam in voor deze poort. Net als hierboven is de exacte naam niet van belang. U zou WiMAX-firewallregel of iets anders kunnen invoeren.
5. Klik op OK. Controleer of uw WiMAX-firewallregel is toegevoegd aan de lijst Systeemservices en geselecteerd is.
6. Klik nogmaals op OK om de instellingen voor uw firewall op te slaan.
7. Klik nog een keer op OK om het venster van McAfee Personal Firewall Plus te sluiten. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

## BlackICE Defender Firewall

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in BlackICE Defender Firewall:

1. Klik op Start > Alle programma's > Network ICE > BlackICE Utility.
2. Klik op Tools > Advanced Firewall Settings.
3. Klik op Add.
4. Schakel All Ports uit (geen vinkje) en voer dan de volgende informatie in.
   - Naam: WiMAX-firewallregel (of iets anders als u dat prefereert).
   - Port: 2948 (dit nummer is vereist).
   - Type: UDP.
   - Mode: Schakel Accept in.
   - Duration of Rule: Schakel Forever in.
5. Klik op Add.
6. Klik op OK om deze instellingen op te slaan.
7. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

## Personal Firewall van Norton Internet Security

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in Personal Firewall van Norton Internet Security:

1. Klik op Start > Alle programma's > Norton Internet Security > Norton Internet Security. Of klik op het pictogram van het Norton Protection Center in het systeemvak en selecteer Norton Internet Security.
2. Klik onder Settings (Instellingen) op Personal Firewall.
3. Klik op Configure (Configureren).
4. Controleer of onder Firewall Protection (Firewallbescherming) de optie On (recommended) (Ingeschakeld) is geselecteerd.
5. Klik onder Personal Firewall op Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).
6. Klik op Configure (Configureren) en dan op Add (Toevoegen).
7. Selecteer Allow (Toestaan) en klik op Next (Volgende).
8. Selecteer Connections to and from other computers (Verbindingen naar en van andere computers). Klik op Volgende.
9. Selecteer Any computer (Alle computers). Klik op Volgende.
10. Selecteer onder The protocol you want to allow (Het protocol dat u wilt toestaan) de optie UDP. Selecteer vervolgens Only communications that match all types and ports listed below (Alleen communicatie die overeenkomt met alle typen en poorten hieronder).
11. Klik op Add.
12. Selecteer in het venster Specify Ports (Poorten opgeven) de optie Individually specified ports (Afzonderlijk opgegeven poorten) en Local (Lokaal).
13. Geef 2498 op in het veld voor het poortnummer. Klik vervolgens op OK.
14. Voer een naam in voor de regel. De exacte naam is niet van belang. U zou WiMAX-firewallregel of iets anders kunnen invoeren. Klik op Volgende.
15. Klik op Finish (Voltooien). De nieuwe regel verschijnt in de lijst General Rules (Algemene regels).
16. Klik op OK om deze instellingen op te slaan. Sluit Norton Internet Security.
17. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

## Sygate Personal Firewall Pro

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in Sygate Personal Firewall Pro:

1. Klik op Start > Alle programma's > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall.
2. Klik op Tools > Advanced Rules. (Klik indien nodig op OK om de waarschuwing over de configuratie van geavanceerde regels te negeren.)
3. Klik op Add.
4. Voer op het tabblad General van de Advanced Rule Settings de volgende informatie in:

- Rule Description: Dit is de naam van de regel. U kunt bijvoorbeeld WiMAX-firewallregel invoeren.
- Actie: Selecteer Allow this traffic.
- Advanced Settings: Selecteer All network interface cards.
- Apply this rule during Screensaver mode: Selecteer Both on and off.

5. Selecteer de tabblad Ports and Peripherals en voer de volgende informatie in:
   - Protocol: Selecteer UDP.
   - Lokaal: Voer 2948 in.
   - Traffic Direction: Selecteer Inbound.
6. Klik op OK.
7. Controleer in het venster Advanced Rules of uw regel is toegevoegd. Klik nogmaals op OK om de instellingen voor uw firewall op te slaan.
8. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

## ZoneAlarm Professional

Voer de volgende stappen uit om UDP-poort 2948 te openen in ZoneAlarm Professional Firewall:

1. Klik op Start > Alle programma's > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro.
2. Klik op Firewall.
3. Klik op Custom op het tabblad Main.
4. Selecteer Allow incoming UDP ports op het tabblad Internet Zone.
5. Geef 2498 op in het veld Ports. Als er al waarden in het veld Ports staan, zet u een komma achter de laatste waarde voordat u het nieuwe poortnummer invoert.
6. Klik op Apply.
7. Klik op OK om deze instellingen op te slaan. Sluit ZoneAlarm Professional.
8. U kunt nu doorgaan met de activering. Ga terug naar Abonneren op WiMAX-service.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik