목차로 돌아가기

# WiMAX에 연결

- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 시작
- WiMAX 서비스 가입
- WiMAX 네트워크에 연결
- 자동 재연결
- WiMAX 네트워크 연결 끊기
- WiMAX 네트워크 다시 연결
- 다른 가입 네트워크 연결
- 새 WiMAX 네트워크 연결
- 네트워크 서비스 공급자의 구독 해제

## WiMAX 네트워크에 연결

가입이 완료되면 해당 서비스 공급자의 네트워크가 보통 기본 설정 네트워크가 됩니다. 즉, WiMAX에 연결할 때마다 우선적으로 컴퓨터가 이 네트워크에 연결됩니다. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 항상 마지막으로 연결했던 네트워크에 연결하는 것을 선호합니다. 그러나 사용 가능한 다른 WiMAX 네트워크에 연결할 수도 있으며, 한 번에 둘 이상의 네트워크 공급자에 가입할 수도 있습니다.

연결 유틸리티는 사용자가 마지막으로 연결한 네트워크를 기억하여 해당 네트워크가 있는 경우 상태 영역에 표시합니다.

다음 이미지에서는 명령된 네트워크가 기본 설정 네트워크입니다.

기본 설정 네트워크에 연결하려면 다음 단계 중 하나를 수행하십시오.

- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창에서 연결을 클릭하십시오.
- 작업 표시줄에서 WiMAX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결> <네트워크>를 클릭하십시오. 여기서 <네트워크>는 사용자가 마지막으로 연결한 네트워크인 기본 설정 네트워크입니다.

## 자동 재연결

랩탑 컴퓨터가 WiMAX에 연결되어 있지만 신호 불량이나 다른 문제로 연결이 끊긴 경우, 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 마지막으로 연결했던 WiMAX 네트워크에 다시 연결을 시도합니다. 반대로, 의도적으로 WiMAX 연결을 끊은 경우 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 해당 연결을 닫고 WiMAX에 다시 연결할 때까지 닫힌 채로 유지합니다.

## WiMAX 네트워크 연결 끊기

의도적으로 WiMAX 연결을 끊은 경우 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 해당 연결을 닫고 WiMAX에 다시 연결할 때까지 닫힌 채로 유지합니다.

WiMAX 네트워크 연결을 끊으려면 다음 방법 중 하나를 수행하십시오.

- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창에서 연결 끊기를 클릭합니다. 이 작업은 WiMAX 연결을 끊지만 WiMAX 라디오는 계속 켜져 있고 WiMAX 네트워크 자동 검색은 주기적으로 계속됩니다. WiMAX가 켜져 있으면 WiFi에 연결할 수 없습니다.
- 작업 표시줄에서 WiMAX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 끊기를 클릭합니다. 이 작업은 위와 같습니다. WiMAX 연결이 끊어지지만 WiMAX 라디오는 계속 켜져 있고 WiMAX 네트워크 자동 검색은 주기적으로 계속됩니다. WiMAX가 켜져 있으면 WiFi에 연결할 수 없습니다.
- 작업 표시줄에서 WiMAX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 WiMAX 및 WFi 끄기를 클릭합니다. 이 작업은 어댑터를 끄므로 WiFi 또는 WiMAX 네트워크에 연결할 수 없습니다. 네트워크 검색을 수행하지 않습니다. 이 옵션은 WiFi 및 WiMAX 라디오를 모두 종료해야 하는 경우(예를 들어, 비행기에 탑승하는 경우) 또는 배터리 전원을 절약해야 하는 경우 적합합니다. WiMAX를 다시 켜면 마지막으로 연결한 WiMAX 네트워크에 자동으로 다시 연결합니다. 그러나 연결 끊기를 클릭하면 WiMAX에 수동으로 다시 연결할 때까지 WiMAX 연결이 계속 끊어진 상태를 유지합니다.
- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창에서 WiMAX: 끄기를 클릭합니다. 이 작업은 WiMAX 라디오만 끕니다. WiMAX 네트워크 검색은 수행되지 않지만 WiFi 네트워크 연결은 가능합니다. WiMAX를 다시 켜면 마지막으로 연결한 WiMAX 네트워크에 자동으로 다시 연결합니다. 그러나 연결 끊기를 클릭하면 WiMAX에 수동으로 다시 연결할 때까지 WiMAX 연결이 계속 끊어진 상태를 유지합니다.
- 하드웨어 라디오 스위치 설정: 일부 컴퓨터에는 WiMAX를 포함한 무선 라디오를 켜고 끌 수 있는 하드웨어 라디오 스위치가 있습니다. 이 스위치는 WiMAX 켜기/끄기 버튼과 별개로 동작합니다. 단, 라디오 스위치가 꺼져 있는 경우 작업 트레이와 주 창의 WiMAX 켜기/끄기 버튼으로 그 사실을 확인합니다. WiMAX를 켜려면 먼저 WiMAX 라디오 하드웨어 스위치를 켜십시오. 그런 다음 작업 표시줄이나 주 창에서 WiMAX 켜기를 클릭합니다.

## WiMAX 네트워크 다시 연결

의도적으로 WiMAX 연결을 끊은 경우 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 해당 연결을 닫고 WiMAX에 다시 연결할 때까지 닫힌 채로 유지합니다. WiMAX 네트워크 연결 끊기를 참조하십시오.

연결 유틸리티는 사용자가 마지막으로 연결한 네트워크를 기억하여 해당 네트워크가 있는 경우 상태 영역에 표시합니다. 기본 설정 네트워크에 연결하려면 다음 단계 중 하나를 수행하십시오.

- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 주 창에서 연결을 클릭하십시오.
- 작업 표시줄에서 WiMAX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결> <네트워크>를 클릭하십시오. 여기서 <네트워크>는 사용자가 마지막으로 연결한 네트워크인 기본 설정 네트워크입니다.

## 다른 가입 네트워크 연결

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 항상 사용자가 마지막으로 연결한 네트워크인 기본 설정 네트워크를 검색합니다. 그러나 가입 시 여러 네트워크 서비스 공급자를 이용할 수 있습니다. 다른 가입 네트워크에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 주 창에서 확장()을 클릭합니다.
2. 네트워크 검색을 클릭합니다. 유틸리티는 모든 네트워크를 검색합니다. 여기에는 현재 기본 설정 네트워크, 이전에 연결한 네트워크 및 새 네트워크가 포함됩니다. 이 검색은 약 45초가 소요되며 검색 결과는 네트워크가 발견될 때마다 표시됩니다. 진행 상황은 파란색 진행 표시줄로 표시됩니다. 연결 전에 검색이 완료될 때까지 기다리지 않아도 됩니다. 다음 단계를 참조하십시오.
3. 다른 가입 네트워크에 연결하려면 네트워크를 선택하고 연결을 클릭하십시오. 또는 네트워크를 두 번 클릭하십시오. 이제 WiMAX 네트워크가 기본 설정 네트워크가 됩니다.

## 새 WiMAX 네트워크 연결

이전에 연결하지 않은 WiMAX 네트워크에 연결해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 새로운 도시 또는 지역으로 랩탑을 가져가는 경우 이전 위치(기본 설정 네트워크)의 WiMAX 서비스 공급자를 이용하지 못할 수 있습니다. 새 네트워크에 연결하려면 WiMAX 네트워크 서비스 공급자를 처음 이용했을 때처럼 새 서비스 공급자로 서비스를 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 WiMAX 서비스 가입을 참조하십시오.

> 참고: 새로운 WiMAX 네트워크 서비스 공급자로 서비스를 활성화해도 현재 서비스 공급자와 맺은 계약이 취소되거나 변경되지 않습니다.

## WiMAX 네트워크 서비스 공급자의 구독 해제

WiMAX 서비스 공급자의 구독을 해제하려면 서비스 공급자에게 연락해야 합니다. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 사용해서 구독 해제할 수는 없습니다. 서비스 공급자의 지원 웹사이트는 지원 창에서 확인할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보